Spirale-system 8.45
28/10/2022
CycleWin 5.06
· BugFix : Potentielle exception.

Script 6.74

· BugFix : Erreur sur accès à la variable @Niv_Acces

Spirale-system 8.44
20/07/2022

ProgWin 3.69
· BugFix : Les Dossiers dont le nom comporte un point ne sont pas affichés.

Script 6.74
· BugFix : paramètres perdus dans fichiers svg et perturbation régulation.

Spirale-system 8.43
29/09/2021

TBord 5.03

CycleWin 5.05
· Support d’une 2ème caméra, choix de la caméra à utiliser.

Spirale-system 8.42
06/07/2021

ProgWin 3.68

VisuWin 4.86
· BugFix : export sur racine de clé USB sous Windows 10

Script 6.73
· Calcul score algorithme des fuites : base mini de 5 jours entre mesures pour le calcul.
Spirale-system 8.41
22/01/2021
Script 6.72

· BugFix : Erreurs aléatoires avec les timers (fonction PulseVar).

CycleWin 5.04
· BugFix : Fonction « Avancer dans le programme » quand utilisée depuis poste distant.
BackupCyc 1.21
SaveConfig 2.91
ProgWin 3.67
VisuWin 4.85

· BugFix : Utilisation des boutons de type « parcourir » sous Windows 10

Spirale-system 8.4
17/09/2020

Saisies(W).dll 2.5
· BugFix : claviers incompatibles en mode écran tactile sous Windows 10
Ethercat driver

· 1ère version (beta)

Script 6.71
· Ajout d’un paramètre dans Gecwin.ini (CreateTimerQueueTimerFlags) à des fins de test pour résoudre certains rares problèmes liés aux timers.
Spirale-system 8.31
19/06/2020

Setup

· BugFix : détermination du dossier d’installation

Spirale-system 8.3
17/02/2020

Script 6.7
· Nouvelles fonctions internes relatives à l’exploitation des mesures de pression et du contrôle de fuite (non documenté).

· Une erreur sur le fonctionnement des timer conduit à une recompilation automatique et non plus à une erreur critique.

CSVFileView
· Intégration de ce viewer de fichiers .csv
Spirale-system 8.21
07/01/2020
Tbord 5.01

· Ajout d’une variable « Screen_Refresh » permettant de recharger la page tbo en cours.

· BugFix : l’enregistrement de fichiers tbo après déplacement d’objet en mode utilisateur ajoutait des retour-ligne systématiquement.

· BugFix : En langue autre que le français, impossibilité d’accéder au journal.
Spirale-system 8.2
11/12/2019
Tbord 5.0
Script 6.6

· Nouveau type de message journal : modification de paramètres. La nouvelle valeur ainsi que la précédente sont enregistrés.
· BugFix : l’erreur DeleteQueuetimer avec le code 997 n’est plus reportée


ComManager 3.55
· BugFix : Evite le double enregistrement des notifications de variables. Impactait les paramètres script (double notification).

· Le nombre max de variables par défaut est de 800 (750 auparavant).

· Support type de message journal : modification de paramètres
Nmodbus 2.33
· BugFix : Temps CPU excessif en l’absence de connexion.

SaveConfig 2.9
· Ajoute une ligne d’identification du CPU en tête du fichier « Vars.txt ».
Net-Cab 1.03, Net-Comp 1.05, Net-Elec 1.03, Net-Led 1.01 Drivers

· Ajout de messages journal relatifs aux erreurs de communication.
· Quelques modifications sur la communication
Spirale-system 8.11
09/10/2019

Script 6.53
· Ajout de nouveaux messages d’erreurs relatifs aux fonctions _PulseVar.

Nmodbus 2.32
· Tentative de connexion TCP/IP gérée avec un time-out de 1s contre plus de 20s auparavant. Permet un rétablissement de communication plus rapide avec le périphérique.
Spirale-system 8.1
26/03/2019

Mailer driver 2.0

· Nouvelle version s’appuyant sur SwithMail pour l’envoi d’emails.

· Compatibilité TLS/SSL

· Mot de passe / username alternatif

· Fichier log détaillé

VisuWin 4.84
CycleWin 5.03
ProgWin 3.66

· Affichage tronqué dans les scanners pour certains paramètres d’affichage de Windows (ppp).

Spirale-system 8.05
12/02/2019

Net-Elec driver 1.02

· BugFix : L’activation de l’entrée EL5 bloquait les mesures et la gestion des contacteurs sur la carte PW400.

Script 6.52
· BugFix : La directive #StartHighSpeed était reconnue et passait le script en mode 10Hz alors qu’elle était théoriquement non compilée (#ifdef, #ifvar ..)
Spirale-system 8.04
10/01/2019
Script 6.51

· Le nombre maximum d'instructions _memorize passe de 64 à 72.
Eth-I3E 1.2
· Ajout d’une sécurité sur les communications permettant de réinitialiser le ProLogix en cas de problème.
VisuWin 4.83

CycleWin 5.02
ProgWin 3.65
· Changements d’apparence scanners, compteur.
Spirale-system 8.03
09/11/2018

PresetArchive 1.0

· Ajout d’un nouvel outil pour sauvegarde des réglages en usine.

Spirale-system 8.02
16/10/2018

VisuWin 4.82
CycleWin 5.01
ProgWin 3.64

· BugFix : crash sur affichages avec de très nombreux segments.

ExtractDefHtm 1.1

· BugFix : Problèmes de compatibilité fichiers html.

Spirale-system 8.01
13/09/2018

Script 6.5

· Ajout d’une option pour l’instruction AddFile permettant d’écrire sans saut de ligne.

ProgWin 3.63

· Import csv : ajouter ‘w’ en fin du champ de durée pour signifier que le segment sera en « wait-for »
RestoreConfig 2.3
Tbord 4.91
· Gestion du chargement direct de patch depuis la clé USB.
Net-Cab 1.02, Net-Comp 1.04, Net-Elec 1.01, Net-Led 1.01 Drivers

· Messages d’erreur de com dans le journal hors mode démo.

· Net-Cab : Modifications procédure de calibration
Spirale-system 8.0
28/06/2018
Tbord 4.9

· Support fonctionnalité aperçu caméra / prise de photos.

· BugFix : affichage de cyclewin incrusté apparence non conforme (aléatoire).
CycleWin 5.0

· Enregistrement de photos pendant l’essai.

· BugFix : crash dans une situation particulière de wait-for

VisuWin 4.81
· Augmentation de la taille des exports type csv (de 5,000 à 10,000 lignes)

ProgWin 3.62

· Import CSV : n’interprète le mode rampe que pour les segments dont la durée est supérieure à 1s.
· Boite de configuration repositionnée pour un usage plus fonctionnel avec le clavier virtuel.
Spi2-P1 Driver 1.5

· Ajout des commandes « e1 » et « s1 » (compatibilité Hispano).

SaveConfig 2.8
· Ajoute à la sauvegarde le fichier « data\run\cyclewin.ini »
Nmodbus 2.31
· Le nombre de voies par appareil passe de 48 à 55.
Spirale-system 7.81

17/01/2018

ProgWin 3.61

· BugFix : Crash à l’ouverture de certains modèles de programme.
Spirale-system 7.8

28/11/2017

MergePrg 1.0
· Nouvel utilitaire en ligne de commandes permettant d’assembler des programmes avec un mode liste optionnelle (fichier .ini)
Syntaxe générale « MergePrg.exe prog1 prog2 progmerge »

Tbord 4.81

· BugFix : Crash sur boite de paramètres avancés (onglet des sessions).

ProgWin 3.6

· Fonction « ajouter » permettant la concaténation de programmes. Les segments, voies complémentaires d’un autre programme s’ajoutent au programme en cours d’édition.
Script 6.44

· BugFix : exception pendant compilation

Net-Cab Driver 1.01

· Ajout de fonctions spécifiques pour banc d’étalonnage.
Net-Comp Driver 1.03
· BugFix : Mesure tension 0-10V par défaut
Net-Cab firmware 1.03
· BugFix : DAC usine
· BugFix : Etalonnage Pt100
Spirale-system 7.7
26/10/2017

VisuWin 4.8

CycleWin 4.9
ProgWin 3.5

· VisuWin : Gestion de photos associées à un essai : affichage d'une bande de miniatures redimensionnable et affichage d'une photo dans une fenêtre. 
Les images sont stockées dans un dossier portant le nom de l'essai.

· Nouveau design des barres d'outils.

· BugFix: Impression du logo d'en-tête
Tbord 4.8
· Les afficheurs numériques sont affichés en haute qualité (anti-alias).

· Si la variable @PageTBordName$ contient un nom de page inexistante, la page courante est réactualisée (permet le changement d’image de fond d’écran). Si « CTRLF5 » est envoyé, la page courante est rechargée complètement.
· Un contrôle type message en mode liste peut aussi proposer une liste de fichiers dans un dossier.

· Les fenêtres transparentes (bitmap type) peuvent avoir l’option « réarranger les enfants visibles » si l’option « animer les enfants » est également cochée.

· Propriété d’une image : dimensionnement automatique en fonction de son contrôle parent.

· Les variables des pilotes en mode non-critique ne sont plus contrôlées (inhibition de l’erreur « donnée non prête »)
GNet 1.14

· BugFix: Cohabitation impossible avec Net-Elec pour cause de conflit de noms de variables.

NModBus 2.3
· Ajout d'une méthode de ping alternative à la fonction de diagnostic qui n'est pas prise en charge par tous les appareils modbus/tcp.
· Ajout de la prise en charge des données en mode float.

Net-Comp 1.01

· Modification filtrage des mesures Pt100

Script 6.43
· La fonction CopyFile accepte des fichiers situés en dehors de « data », si un chemin absolu est spécifié.
· BugFix : exception pendant compilation
ComManager 3.54
· Le nombre maximum de variables par défaut passe de 700 à 750.

Net-Cab firmware 1.01

Net-Comp firmware 1.1
Net-Elec firmware 1.0

Net-Led firmware 1.0

Spirale-system 7.61
03/04/2017

Script 6.42

· BugFix: la modification sur la fonction _Pulsevar faite en 6.41 (système 7.52) est annulée car semble réintroduire le problème de blocage du fonctionnement des timers.
Spirale-system 7.6
01/02/2017
TBord 4.72

· BugFix: La variable _ComputerName_ ne permettait de changer que le nom NetBios de l'ordinateur et non la partie DNS correspondante.

· BugFix: Le test de watchdog ne fonctionnait pas si essai en cours.

· BugFix: Le mini clavier pouvait être ne pas être affiché en passant d'une saisie à l'autre.
CycleWin 4.8
· En cas de redémarrage (coupure secteur) avec corruption des fichiers d'enregistrement, l'essai est annulé avec messages dans le journal. Auparavant, l'essai est repris à zéro et relancé automatiquement.

· Possibilité à la clôture de l'essai d'exporter automatique en .csv (paramètres issus de Gecwin.ini)
· BugFix: La fonction de suppression de commentaires pouvait dans certaines conditions faire planter l'application.

VisuWin 4.75

· BugFix: La fonction de suppression de commentaires pouvait dans certaines conditions faire planter l'application.

· BugFix: Problèmes relatifs à l'utilisation du logo utilisateur pour l'impression des rapports d'essai.

ProgWin 3.43

· BugFix: Problèmes relatifs à l'utilisation du logo utilisateur pour l'impression.

CLI_Sch883 Plugin 1.0

· Plugin permettant la création de programmes pour choc thermique suivant les données de la norme MIL-STD-883J.
P232 2.3
· Ajout d'un fichier log (mode tcp)
· modification pour accélérer les communications en mode tcp & eot (utilisation possible avec script en mode 10hz).
SaveConfig 2.73

RestoreConfig 2.21

· BugFix: Evite un conflit d'écrasement du fichier en cas de restauration depuis la clé (chemin "spirale_backup")

BackupCyc 1.3
· Effectue une copie de sauvegarde pour les fichiers .csv présents dans le dossier Data\Cycles.
Net-Cab, Net-Comp, Net-Elec, Net-Led drivers
· Nouveaux drivers en v 1.0 pour la nouvelle génération de cartes "Net-Split"

Net-Cab, Net-Comp, Net-Elec, Net-Led firmwares (BETA)
· Firmwares pour la nouvelle génération de cartes "Net-Split"

Spirale-system 7.53
21/09/2016

Problème de compatibilité avec Windows10 "anniversary update" de Aout 2016

· Ajout d'une DLL

· Modification de VisuWin.list & ProgWin.list pour exporter la DLL
Spirale-system 7.52
29/08/2016

Script 6.41

· BugFix: la fonction _Pulsevar activait systématiquement la variable de sortie pour tout passage de la variable de commande de 0 à x%. Pouvait avoir des effets indésirables dans certaines situations.

· Journal : suppression des messages de lecture des fichiers de paramètres.

TBord 4.71

· BugFix: l'heure système pouvait aléatoirement passer à minuit au démarrage.

· Ajout du support de la langue tchèque.
VisuWin 4.73

CycleWin 4.74

· Suppression de la date d'impression dans l'en-tête d'impression du rapport d'essai.
ComManager 3.53

· Ajout du support de la langue tchèque.
ETH-I3E 1.13
· Sur échec de connexion, on tentait de communiquer (à priori sans conséquences cependant).
Spirale-system 7.51
27/05/2016

TBord 4.7

· Support de fonctionnalités d'analyse de connexion réseau et de changement d'adresse IP.

Spirale-system 7.5
10/05/2016

TBord 4.65

· La taille maxi d'une page TBO passe de 380k à 480k.

· Le nombre max des sessions Cyclewin passe de 32 à 64.
Script 6.4
· BugFix: la fonction AddFile ajoutait deux retour-chariot.
· Nombreux redimensionnements permettant d'accepter des configurations beaucoup plus lourdes (applications superviseur).

ProgWin 3.42
· BugFix: problème de compatibilité avec les programmes des versions les plus anciennes.
VisuWin 4.73

CycleWin 4.74

· BugFix: aléas d'affichage des courbes en utilisant la fenêtre de sélection rapide.

SaveConfig 2.72
· BugFix: crash sur les configurations avec beaucoup de variables 
NModbus 2.25

· Ajout d'un paramètre pour imposer un délai minimum entre communications.
Spirale-system 7.44
01/03/2016

Saisies(W).dll 2.43

· BugFix: Affichage incorrect du mini-clavier.

Spi1-abb 1.1

· Ajout de la date au fichier Log.

· La taille du fichier Log est porté de 5Mo à 10Mo.

Spirale-system 7.43
11/02/2016
CycleWin 4.73

· BugFix: Corrige des aléas dans la fonction "saut dans le programme" quand elle est utilisée en mode distant.

Saisies(W).dll 2.42

· BugFix: Permet le saut de ligne sur les contrôles de texte enrichis dans l'environnement du tableau de bord.

Eth-I3E 1.11

· Taille du fichier log portée à 30 Mo

· Ajout de délai à chaque réinitialisation de la connexion.

· Ajout d'informations d'erreur de communication dans le fichier log.

Spirale-system 7.42
18/11/2015

Superviseur 2.01

· Ajout d'un paramètre "CloseAll" dans le fichier Superviseur_setup.ini permettant de fermer le superviseur sans fermer automatiquement les sessions de prise de contrôle en cours.

· BugFix: L'écriture des variables distantes en configuration statique ne fonctionnait pas.
Agilent_34972A 1.03
· BugFix: la variable HP_COM n'était pas créée pour les sessions supplémentaires du driver.

Spi1-abb 1.09
· Modification en cas de plantage de communication. Ajout au fichier log les erreurs matérielles RS232.

GNet-Power 1.22

· Plafonnement des intensités max des contacteurs intégrés à 12A.

TBord 4.64

· La variable "Heure" peut être modifiée pour changer l'heure du système.

VisuWin 4.72 - ProgWin 3.41 - CycleWin 4.72

· Extension du nombre de voies enregistrées à 384 (256 auparavant).

Spirale-system 7.41
02/09/2015

TBord 4.63

· BugFix: corrige une situation en situation dans laquelle CycleWin cherchait à s'afficher à l'avant plan alors qu'il était masqué (utilisation en bureautique).

· BugFix (mode superviseur): l'affichage des boites basées sur @DialogTBO$ fonctionne maintenant correctement.
CycleWin 4.71

· BugFix: Un attribut de "wait-for" pouvait être ajouté aléatoirement si on mettait l'exécution du programme en pause pendant une rampe.

· BugFix: La fonction de saut dans le programme pouvait entraîner des incohérences dans les voies logiques programmées.

Spi1-ABB 1.08
· BugFix: le temps restant renvoyé en fin du dernier segment envoyé n'était pas de 0 (comme en spirale 1) mais du temps restant total de l'essai.

· Ajout d'un fichier log.
Script 6.32

· BugFix: Une erreur <GetV> était générée en quittant le système.

· Le nombre maximum d'interpolations passe de 128 à 256.

· Messages de demandes de compilation externes et résultats compilation ajoutés au journal (rubrique debug)
VisuWin 4.71

· BugFix: l'importation d'essais au format s!mpati pouvait parfois être erronée (timing non respecté).

Superviseur 2.0

· Recherche dynamique: Support d'une méthode d'exploration des équipements par plage d'adresses IP (NetBios) qui peut être beaucoup plus efficace.

Spirale-system 7.4
03/06/2015

CycleWin 4.7

· Nouveau bouton accédant à une liste de sélection rapide des courbes à afficher, classées par unité de mesure.

· BugFix: corrige une situation dans laquelle CycleWin ne s'affichait pas en mode avant-plan.
ProgWin 3.4

· Nouveau mode de synchronisation forcée des différentes consignes entre elles (propriété du programme en boite de paramètre).

· Nouvelles fonctions d'importation et d'exportation des programmes au format csv (exploitable avec Excel).
VisuWin 4.7
· Nouveau bouton accédant à une liste de sélection rapide des courbes à afficher, classées par unité de mesure.

· Affichage des courbes en mode de haute qualité par défaut.
TBord 4.62
· BugFix: corrige une situation dans laquelle CycleWin ne s'affichait pas en mode avant-plan.
BackupCyc 1.2

· BugFix : Ne fonctionnait pas en mode d'appel TBord.

Pw_Basic_Sync 1.0
· Plug-in de saisie simple pour ProgWin avec le mode de synchronisation forcée.

Spirale-system 7.31
08/04/2015

Script 6.31

· BugFix: l'utilisation des procédures pouvait entrainer des exceptions ou des dysfonctionnements.

Spirale-system 7.3
26/03/2015

Script 6.3

· Nouvelle possibilité d'écrire des procédures avec passage de paramètres.
Cela permet d'avoir une écriture plus "propre" et structurée quand une même suite d'opérations doit être exécutée plusieurs fois dans le script.
Mots clés: _proc, _progbegin, _procend, _procexit.
Voir l'aide intégrée dans le script au chapitre "Procédures".
Mailer 1.52

· BugFix: l'envoi à plusieurs destinataires ne fonctionnait pas.

GWNetServ 1.71

· BugFix: Mode de compatibilité avec les versions de superviseur non unicode.

GNet-Power 1.22
· La génération d'alarmes de type 3 (courant mesuré sur sortie coupée) a été supprimée, et sera dorénavant gérée au niveau script.
Spirale-system 7.21
10/02/2015

TBord 4.61

· Nouvelle propriété pour les images : pas de mise en cache fichier (rechargement de l'image à chaque affichage).

Script 6.21

· Un code d'accès au niveau minimum de Usine.1 permet de s'affranchir du forçage de l'état par les instructions _PulseVar.

Spirale-system 7.2
03/02/2015
Script 6.2

· Réécriture de la fonction PulseVar, basée sur de nouvelles API. Il n'y a plus de limitation à 16 fonctionnements simultanés.

· Fonction recherche: mode recherche haut/bas, n'affiche plus le dernier module en fin de recherche et garde la boite de recherche active.

· BugFix: Les variables de sortie liées aux instructions _PulseVar pouvaient ne pas être mises à jour.
VisuWin 4.6 - CycleWin 4.6 - ProgWin 3.3
· Améliorations graphiques lors des déplacements verticaux des courbes, pas de réaffichage des courbes non modifiées. 

TBord 4.6
· Suppression des messages journal (debug) "Screen power On/Off"

· Paramétrage de la fonction de compatibilité réseau avec anciens superviseurs (cf GWNetServ 1.7)

GWNetServ 1.7

· Mode de compatibilité avec les versions de superviseur non unicode (notamment les versions basées sur Windows 2000).

EUR2500 2.12
· BugFix: En utilisation à vitesse élevée (10 Hz) possibilité de conflits lors des écritures aboutissant à des erreurs de lecture.

GNet-Power 1.21 - GNet-gPower 1.12 - GNet 1.13
· Amélioration filtre de mesures pour les Pt100.
· GNet-Power: Ajout message journal version firmware GNet
Spirale-system 7.11
17/11/2014

VisuWin 4.5 - CycleWin 4.5
· Analyse de pente : conserve les seuils précédents (si compatibles) lors du changement de la voie analysée.

· Améliorations rapidité des affichages sur commandes "on/off" des courbes.
· L'affichage d'une nouvelle courbe ne se fait plus en mode de pleine échelle.
· CycleWin: BugFix: L'accès à la modification du programme en cours d'exécution ne fonctionnait plus.
Spirale-system 7.1
29/10/2014

TBord 4.54

· Affiche les boites DialogTBO basées sur un fond entièrement transparent. Permet la compatibilité avec d'anciens développements (Lancement Autotest sous Spirale3).

· Commande HMI_Disable (inhibition interface TBord):
- CycleWin est refermé s'il était en plein écran.
- Toute commande nécessite maintenant un code de niveau 8.
· BugFix: La fenêtre CycleWin n'était pas toujours affichée.

· BugFix: Pour la variable de commande d'ouverture de boite de dialogue TBO (@DialogTBO$), le paramètre '!' (boîte modale) n'était pas pris en compte.
VisuWin 4.4 - ProgWin 3.2 - CycleWin 4.4
· Extension du nombre de voies enregistrées à 256 (128 auparavant).

· Ajout du nombre de voies dans la boite de configuration d'affichage.
· BugFix: La mesure dans les scanners pouvait ne pas être affichée entièrement en mode scientifique (stockage "float").

· BugFix: Boite d'analyse "homogénéité/régulation" : si toutes les voies étaient désélectionnées une exception était générée.
· CycleWin: Modifications mineures autour des positionnements fenêtre en mode avant plan et gestion du focus.
SaveConfig 2.71

· BugFix: Le nom du fichier zip créé pouvait être impropre sur des anciennes configurations (fichier .id manquant)

Script 6.1
· Ajout de messages au journal (rubrique debug) sur les accès en lecture aux fichiers de paramètres (*.ini).

· Ajout de message journal lors de l'écriture d'un fichier de paramètres suite à compilation (paramètres absent du fichier).

· Les paramètre "PulseMin" (_PulseVar) ainsi que "OnlyPos" (_Regul) peuvent dorénavant être des variables ou paramètres. 

GNet-Power 1.2
· Récupération de la température interne de la carte GNet (GNet v2)
· Info de reset partiel (ADC) (GNet v2)
GNet-gPower 1.11 - GNet 1.12

· Info de reset partiel (ADC) (GNet v2)
Spirale-system 7.03
01/07/2014

VisuWin 4.34

· BugFix: Exportation d'essais vers clé USB: Le clavier virtuel n'était pas affiché (création de dossier sur la clé)

Script 6.03

· BugFix: Erreur "SetV (-1)", si compilation suivie de "Run".

Spirale-system 7.02
23/05/2014

Script 6.02

· Ajout d'une erreur type run-time lorsque le nombre d'instructions pulsevar en cours d'exécution dépasse 16. En cours d'exécution signifie que la variable de commande est différente de 0% et 100%. Cette limitation a toujours existé (limitation Windows) mais le problème n'était pas détecté.

· Quelques modifications autour de _PulseVar. Cette fonction semble présenter quelques aléas de fonctionnement (?)
· Ajout d'une fenêtre "Debug" pour les fonctions _PulseVar
TBord 4.53
· Détection insertion clé USB : Exclusion de la clé de protection.
Spirale-system 7.01
19/03/2014

Spi1-ABB 1.06
· Paramètres du pilote permettant d'imposer le port COM à utiliser.

· Ajout de deux variables Rx_Spi1ABB & Tx_Spi1ABB pour surveillance de la communication.
Script 6.01
· BugFix: En mode "User", les fonctions de recherche/remplacement pouvaient accéder aux modules "usine".

· Ajout de la combinaison de touches "Ctrl-S" pour sauvegarder.

· Ajout de la variable interne "Script_Time" permettant d'utiliser des compteurs de temps compatibles dans les sections haute vitesse/vitesse standard.
TBord 4.52
· BugFix: Un code d'accès immédiatement inférieur à celui requis pouvait être accepté à la 2eme tentative pour les touches de raccourci vers les fonctionnalités usine.
· L'accès au script par les touches Ctrl-S est permis dès le niveau d'accès Util.8 (mode script user).

· BugFix: La sauvegarde de nouvelles pages créées en mode user nécessitait un code usine.

· Saisie de code d'accès: En cas de saisie vide ou incorrecte, le code d'accès en cours est conservé (réinitialisé auparavant).

· Mode édition: ajout de la combinaison de touches "Ctrl-A" pour sélectionner tous les contrôles d'une page.
VisuWin 4.33
· BugFix: Le switch /comment= (injection de commentaire) dans l'appel à VisuWin ne fonctionnait pas dans le contexte d'appel par bouton depuis TBord.

HP34970A-RS Driver 1.42
· Accepte la déclaration préalable des variables.

Spirale-system 7.0
31/01/2014
Script 6.0

· Mode haute vitesse 10Hz : De nouvelles directives #StartHighSpeed et #StopHighSpeed permettent de définir des parties du script devant s'exécuter à 10Hz au lieu des 2Hz par défaut. Les instructions placées entre ces directives sont appelées 4 fois supplémentaires (à 100ms d'intervalle), en plus, donc des exécutions normales toutes les 500ms. Voir l'aide intégrée au script pour plus d'informations.
RestoreConfig 2.2

· Propose de relancer Spirale à la fin de la restauration.

CycleWin 4.33
· Ajout d'un message au journal lors de la modification du programme en cours d'exécution.
TBord 4.51
· Limite à 15 caractères le nom PC modifiable par la variable @_ComputerName_, sinon ce n'est pas pris en compte.

GNet-Power 1.11

· Le courant max pour déclencher un défaut de type 3 sur les contacteurs passe de 0.3A à 0.5A

· Support du paramètre "10hz" pour effectuer des acquisitions à 10hz (contre 2hz en mode standard)
GNet 1.11

· Support du paramètre "10hz" pour effectuer des acquisitions à 10hz (contre 2hz en mode standard)
Spirale-system 6.9
10/12/2013

TBord 4.5

· Le boites type DialogTBO dont la base est un bitmap avec des zones transparentes sont affichées correctement, y compris pendant leurs déplacements. La zone "active" de la boîte est celle définie par le bitmap.
· Les images (bitmaps) ont une nouvelle propriété permettant d'épargner les zones transparentes. Ceci peut aider à résoudre certaines difficultés de chevauchements avec d'autres contrôles.
· Modification de la police de caractères par défaut lors de la création des contrôles.

· Les contrôles ayant la propriété "cacher quand inactif" cachent aussi leur label associé si état inactif.

· BugFix: L'affichage de la boite de saisie de code d'accès pouvait clignoter en cas d'activation de contrôles successifs nécessitant un code.

· Crée un fichier liste des variables pour une utilisation bureautique (hors équipement) de ProgWin (Cf. Progwin 3.14)

· Sortie de veille à l'insertion d'une clé USB.

· Si TBord affiché sur l'écran secondaire, lancement des applications externes sur l'écran secondaire.

· Possibilité de créer un effet de déplacement lors de l'affichage du boite type DialogTBO (commandes Fenêtre= et Dialogue=).

· Nouvelle commande d'actionneur permettant d'effectuer un déplacement animé de son contrôle parent.
· Ajout d'une clé KeepRegConf=1 dans TBord.ini (section Data) pour ne pas modifier la clé de registre AutoAdminLogon au démarrage de TBord.
· Utilisation de la variable @HMI_Disable (verrouillage de l'interface TBord) en contexte de prise de contrôle à distance (réseau) : lui donner la valeur 2 pour qu'en cas de perte de liaison au poste distant, l'accès à l'interface soit automatiquement rétabli.
CycleWin 4.32

· Filtre les caractères interdits (/\:*?"<>|) pour le nom de l'essai en les remplaçant par un point '.' : En effet, de tels caractères interdisaient l'archivage en fin d'essai.

· Si TBord sur écran secondaire, passage en plein écran sur l'écran secondaire.
· BugFix: L'emplacement des commentaires/bulles était incorrect dans les exportations partielles (zone) d'un essai.

· BugFix: La fonction "recadrer" les courbes ne fonctionnait pas correctement en mode de fenêtre réduite.

· Cadrage auto pour les ajout de courbes depuis commande externe (TBord).

· Sortie du mode de suivi lors des actions d'échelle verticale à partir des courbes.
SaveConfig 2.7

· Création et sauvegarde d'un fichier "vars.txt" listant l'ensemble des variables et leurs valeurs au moment de la sauvegarde.

ProgWin 3.14
· Exploite le fichier liste des variables pour enlever les voies non utilisables des modèles exportés.
· Affichage sur écran secondaire si appel TBord depuis écran secondaire.
VisuWin 4.32

· Affichage sur écran secondaire si appel TBord depuis écran secondaire.

· BugFix: L'emplacement des commentaires/bulles était incorrect dans les exportations partielles (zone) d'un essai.
· BugFix: La fonction "recadrer" les courbes ne fonctionnait pas correctement en mode de fenêtre réduite.
Script 5.31

· BugFix: Les fichiers de calibration étaient refusés s'ils contenaient la valeur "-0".

· BugFix: dans de très rares cas, une erreur "erreur interne de codage" pouvait arriver à la première compilation.

· Si une erreur de compilation se produit pendant la phase de démarrage, celle-ci est enregistrée au journal (rubrique Debug).

· Les fichiers de messages MESS_XX.txt vides sont ignorés.
NModbus 2.24

· BugFix: le nom de la variable de contrôle "NModbus" se terminait par '_' .

Pw_CLI_3Cuv 1.0

· Nouvel assistant pour ProgWin : chocs thermiques 3 cuves.

GNet-Power 1.1
· BugFix: le message debug pour le défaut contacteur type 3 pouvait être répété en permanence, entrainant la saturation du journal.

· Interface pilote: Ajout d'une boite d'affichage de l'ensemble des mesures.

GNet-gPower 1.1

GNet 1.1

· Interface pilote: Ajout d'une boite d'affichage de l'ensemble des mesures.

Spirale-system 6.81
05/09/2013

TBord 4.41

· Une nouvelle variable @HMI_Disable permet d'autoriser ou non les accès à l'interface du tableau de bord (par exemple, verrouiller un équipement en mode de pilotage externe). En cas de défaut, l'interface est déverrouillé.
· BugFix: Pendant le lancement d'une application externe (visuwin, progwin..) la fenêtre CycleWin pouvait parfois rester à l'avant-plan.
· BugFix: Le changement de nom réseau du PC via la variable @_ComputerName_ ne fonctionnait pas.

VisuWin 4.31

CycleWin 4.31

· BugFix: la fonction export ne fonctionnait plus correctement (bug introduit en version 6.8)

· BugFix: les unités d'échelles comportant le caractère '/' provoquaient des problèmes avec les fonctions relatives aux échelles par défaut.
Spi2-P1 1.4
· Possibilité de générer un défaut sur perte de communication (configuration dans la boite de dialogue du pilote).

· BugFix: l'écriture de variables de type chaînes de caractères ne fonctionnait pas.

Spirale-system 6.8
17/07/2013

TBord 4.4
· Journal: si un message est sélectionné, il reste visible lors de l'ajout ou de la suppression de catégories (pas de repositionnement en début de liste).
· Journal: nouvelle commande permettant d'ouvrir l'essai correspondant à un message sélectionné. A l'ouverture de l'essai, la règle est positionnée à l'instant du message.
· Nouvelle propriété d'affichage haute qualité (anti-alias) pour les textes.

· La variable @_ComputerName_ n'est plus verrouillée et permet maintenant de changer le nom réseau du PC.

· Pour le mode "Config=conf ", nouveau paramètre /leave : Un bouton avec la commande "Config=conf/leave" devrait être utilisé pour quitter la configuration conf et sauvegarder les fichiers de conf modifiés.
· Possibilité d'empêcher les animations afin d'économiser la bande passante et améliorer le confort d'utilisation lors d'une prise en main distante par internet (par ex. TeamViewer). Commande au menu (clic droit)->Avancé->Animations.

· La position relative des boites type DialogTBO (quand spécifiée lors de l'appel) est mieux respectée en cas d'ajustement de résolution native tbo vs écran.

· Les fichiers *.enr peuvent être placés dans des sous-dossiers de Data.
VisuWin 4.3

· La taille maximale des fichiers d'essais (.cyc) est portée à 4 Go (2 Go précédemment).

· BugFix: l'ouverture de certains essais pouvaient aboutir à un crash de l'application.

· Compatibilité avec l'ouverture depuis le journal (TBord 4.4)
CycleWin 4.3
· Limitation automatique de l'échantillonnage de façon à ne pas dépasser une taille finale du fichier d'essai (.cyc) de 4go.

Script 5.4

· Ajout de l'instruction _DeleteDir permettant de supprimer un dossier et son contenu.

· Les fichiers sources script (.txt) sont sauvegardés en ANSI s'ils sont lus en ANSI. Auparavant, ils étaient convertis en unicode, ce qui créait un risque d'incompatibilité pour une utilisation avec une version système <6.1.

· BugFix: Le clavier virtuel ne permettait pas d'insérer une ligne dans le script.
Superviseur 1.7
· Accès à un dossier partagé de fichiers caches pour accélérer les connexions aux équipements.

GNet 1.04 - GNet-Power 1.07 - GNet-gPower 1.04
· Boite de configuration de la conversion des mesures analogiques : ajout des champs d'entrées en volts pour une saisie sans calculs.
Pour le driver GNet, ajout en plus d'une boite de configuration pour les mesures de courant 0-20mA.
Spirale-system 6.7
20/06/2013

TBord 4.35

· BugFix: Toutes les données de la clé de restauration pouvaient être supprimées en cas d'absence de fichier .id (identification données).

· BugFix: Conflits dans la cas de l'affichage de plusieurs boites type DialogTBO (appelées par le script).

· Mode "Config=conf "
Les fichiers spécifiques à la configuration (#conf) et modifiés pendant l'exécution de la configuration sont sauvegardés (#conf) à la sortie (ils étaient auparavant écrasés).
Si le paramètre /lock est ajouté à la commande (Config=conf/lock), la configuration "conf" reste active pour les démarrages suivants (jusqu'à l'exécution d'une nouvelle commande config=xx)
Script 5.3

· Nouvelles instructions _ExtractDateInfo et _ExtractTimeInfo permettant d'extraire les informations d'une variable de type SystemTime: année, mois, jour, heure, minutes, secondes au format numérique.

· Nouvelle fonction _GetNumberOfDays qui donne le nombre de jours dans un mois.

· Augmentation de la tolérance au défaut "time failure" (contrôle du temps d'exécution du script).

· BugFix: réinitialisation de fichiers paramètres (.ini)
SaveConfig 2.62

· En cas de problème de configuration incorrecte (n° série équipement manquant), la sauvegarde automatique n'est pas effectuée.

VisuWin 4.22

CycleWin 4.22

· Export CSV : Choix du format de fichier CSV : ANSI ou Unicode. Le format unicode est par ailleurs généré avec "BOM" pour améliorer la compatibilité avec des versions anciennes d'Excel.
· BugFix: les impressions pouvaient aboutir à un crash de l'application.

ProgWin 3.13

· BugFix: les impressions pouvaient aboutir à un crash de l'application.

Spirale-system 6.6
30/05/2013

Script 5.2
· BugFix: Corrige des sorties de l'éditeur aléatoires particulièrement sous Windows XP en utilisation réseau.

· BugFix: Le bouton d'appel à l'éditeur de paramètres (ParamEdit) ne fonctionnait pas.
CycleWin 4.21
· BugFix (mode réseau): Problèmes d'affichage incohérents des essais longs.

· BugFix: Suite à un accès distant, la fenêtre Zoom pouvait être affichée en dehors de l'écran.

· BugFix: L'accès à la fonction de modification du programme en cours d'exécution ne fonctionnait pas systématiquement.
VisuWin 4.21

· BugFix: Suite à un accès distant, la fenêtre Zoom pouvait être affichée en dehors de l'écran.
ComManager 3.52

· Le calcul de la valeur des variables en mode rampe est effectuée avec une précision de timing supérieure, permettant d'avoir une valeur différente à chaque exécution de script (timing de calcul antérieur égal à 1 seconde).

ParamEdit 2.0

· Compatible unicode. La version précédente ne fonctionnait plus avec les fichiers de paramètres au format unicode.

ViewCom 3.11

· Rafraichissement des variables plus rapide.

TBord 4.34

· Remplacement de certains messages d'erreur (autostart installation) liés aux droits d'administration par des inscriptions au journal.
P_TCP Driver 1.3

Start_http Driver 1.2

· Affichage de toutes les adresses IP de l'ordinateur, associées à l'identification des cartes réseau.

· Support du clavier virtuel.
Spirale-system 6.5
24/04/2013

ProgWin 3.2

· Diverses améliorations relatives à l'utilisation de l'écran tactile.

· Ajout d'une demande de confirmation lorsqu'en utilisant l'assistant, on choisit "ne plus  demander" sur une consigne secondaire qui n'a pas de segments (car dans ce cas, la consigne est définitivement supprimée).

· Ajout d'entrées au menu popup d'une consigne "maître" permettant de créer directement un segment synchronisé sur une voie "esclave".
VisuWin 4.2

· Fenêtre Zoom: Une fenêtre repositionnable et redimensionnable permet d'observer dans le détail la zone graphique située sous le curseur de la souris (sur écran tactile, il suffit de pointer la courbe choisie). Les choix de position et dimensions de la fenêtre sont conservées.  En utilisation double écran la fenêtre zoom peut être aussi grande que la fenêtre principale.
· Pour facilement identifier l'échelle correspondant à une courbe, les graduations sont affichées en gras lorsqu'on clique sur la courbe.

CycleWin 4.2

· Evolutions de VisuWin 4.2 (fenêtre zoom).

· Contrôle distant: Une nouvelle commande au menu affichage "Appliquer à l'équipement distant" permet de sauvegarder sur l'équipement la configuration d'affichage choisie: cela permet de la retrouver lors d'une connexion ultérieure.
· BugFix: Les informations de type "segment suivant" (accessibles par le script via l'instruction _GetNextSeg) n'étaient pas conformes au lancement de l'essai si le segment était absent.

TBord 4.33

· BugFix: Problèmes autour de l'utilisation du token %var:nomvar% dans les contrôles.

Saisies(W).dll 2.41

· Amélioration du positionnement du clavier virtuel pour les boites de dialogue fichiers (sauvegarder sous...)

Script 5.15

· BugFix: Conflit de type lorsqu'on tente de modifier dans l'éditeur le contenu de la variable Defaut.

· BugFix: le caractère ';' n'était pas accepté dans une chaîne de caractères.
ComManager 3.51

· Suppression de certains avertissements (erreurs de type) qui étaient traités comme erreurs critiques.

GNet-POWER 1.06
· BugFix: Le défaut d'alarme type 3 sur les contacteurs internes pouvait survenir à tord.
Agilent_34972A Driver 1.02

· BugFix: Le scan n'était pas arrêté.

Spirale-system 6.4
21/03/2013

VisuWin 4.15 - CycleWin 4.14

· BugFix: L'exportation des données au format CSV ne comportait que la moitié des lignes prévues.

· Décalage de la barre d'outils pour un accès (mode tactile) plus facile au bouton de sortie.
· Ne modifie plus les échelles lors de l'ajout d'une courbe à afficher.
Script 5.14

· Le nombre maximum d'instructions _PulseVar passe de 24 à 48.

TBord 4.32
· Support de la fonctionnalité d'identification de session des pilotes.

· BugFix : On pouvait perdre la boite de saisie de code d'accès, cachée derrière Cyclewin incrusté et être bloqué.
· BugFix: L'affichage de cyclewin en fenêtre pouvait parfois ne pas s'effectuer.

· Le paramètre en ligne de commande /noremote permet l'exécution depuis un emplacement distant sans activer le mode de contrôle distant.
Pilot 2.6 / ViewCom 3.1

· Support de la fonctionnalité d'identification de session des pilotes.
Un paramètre NomSession peut être passé aux pilotes qui permet, dans le cas où plusieurs sessions d'un même pilote coexistent de nommer chaque session de pilote.
- Les variables créées par les pilotes sont renommées en NomVar_NomSession. 
- Les fichiers de configuration sont renommés en NomFichierIni_NomSession.
GNet-Power 1.04

· Permet le réglage des courants max des contacteurs intégrés par la variable Imax correspondante (la valeur donnée par Pilot.ini est alors ignorée).

ETH-I3E Driver 1.1

· Ajout d'une option permettant de ne répondre que pour les interrogations de variables (?NomVar).
Drivers

· Support de la fonctionnalité d'identification de session des pilotes.
Spirale-system 6.32
20/02/2013

VisuWin 4.14 - CycleWin 4.13

· BugFix: L'affichage des courbes pouvait être erroné dans certaines conditions (échelle de temps, taille du fichier).

Superviseur  1.6

· Fonctionnement en mode dynamique : Les connexions réussies avec les équipements sont enregistrées dans un fichier et réutilisées au prochain démarrage. Les équipements connus sont ainsi affichés très rapidement.
Spirale-system 6.31
13/02/2013

TBord 4.31

· BugFix: Les contrôles en mode d'accès aux données des fichiers (.ini ou .enr) pouvaient parfois apparaitre invalides en accès distant.

Script 5.13

· BugFix: crash aléatoire lors de l'édition sous Windows XP (notamment en utilisation réseau).

CycleWin 4.12

· BugFix: L'affichage de l'échelle de temps pouvait comporter des caractères incohérents dans les dates.

· BugFix: Les messages d'erreurs relatifs à l'acquisition des mesures étaient corrompus.
VisuWin 4.13

· BugFix: L'affichage de l'échelle de temps pouvait comporter des caractères incohérents dans les dates.
Superviseur 1.52

· Les données NameProvider du fichier Superviseur_setup.ini ne sont plus prises en compte pour une meilleure portabilité des configurations.

Remote_SysUpdate 2.0

· Permet la mise à jour du système spirale pour un équipement en réseau.  Ce composant n'était plus opérationnel depuis système v6.0.
GNet 1.02 - GNet-gPower 1.02 - GNet-Power 1.03

· Ajout d'un filtre sur les mesures Pt100

Spirale-system 6.3
06/02/2013
TBord 4.3

· Mode édition : Réorganisation plus simple de la boite de propriétés des contrôles de type actionneur.

· Pour les contrôles de type actionneur, afficheur et message, on dispose maintenant de deux nouveaux modes d'accès à des données (lecture & écriture) : accès au contenu de fichiers de type ".ini" et accès aux paramètres contenus dans les fichiers ".enr" (dans le cas de fichier .enr, celui-ci doit contenir une voie unique).
· La boite de paramètres avancés est désormais organisée en onglets.

· Modification du nombre de variables maximum et possibilité de relancer Spirale depuis la boite de paramètres avancés.
· BugFix: Mode édition : affiche correctement l'image après que le nom de fichier ait été modifié (propriétés image).

· BugFix: L'affichage de cyclewin en fenêtre pouvait parfois ne pas s'effectuer.
VisuWin 4.12
· BugFix: Crash lors de la visualisation de certains essais S!mpati.

Superviseur 1.51
· En mode dynamique, peut maintenant utiliser les variables déjà créées (Script par ex.)

ProgWin 3.11 - CycleWin 4.11 - EditEnr 1.1
· Configuration des voies enregistrées: Ajout de l'option "choix d'échelle automatique" : la première échelle disponible sera alors utilisée.
Script 5.12

· BugFix : La fonction AddFile ne fonctionnait plus correctement (depuis système 6.1)
GNet-POWER 1.02
· Augmentation des seuils de tolérance au défaut de phase.
Spirale-system 6.2
16/01/2013
TBord 4.2

· Mode édition : Nouvel explorateur d'objets affichant l'ensemble des contrôles d'une page avec leur parenté sous forme d'arbre. La possibilité de masquer des objets permet d'accéder aux propriétés de tous les contrôles, notamment dans les cas de superposition.  L'explorateur d'objets permets d'accéder à toutes les actions sur les objets sans devoir les sélectionner au préalable -ce qui pouvait être difficile-.

Script 5.11

· BugFix: Un bug empêchait la prise de contrôle à distance (réseau).
VisuWin 4.11

· BugFix: L'exportation d'un essai au format zip sur support amovible ne fonctionnait pas correctement.

Spirale-system 6.1

21/12/2012
Afin de faciliter l'internationalisation et les traductions, les données texte UNICODE sont prises en compte dans l'essentiel du système v6.1.
Système minimal : Windows XP SP 1
TBord 4.1

· TBord 4.1 est une application UNICODE.

· Les fichiers texte *.tbo UNICODE sont lus et sauvegardés par le programme. Pour des raisons de compatibilité, les fichiers classiques (ANSI) sont lus, mais la sauvegarde ne se faisant qu'en UNICODE, ces fichiers ne pourront être lus sur des versions système antérieures.
· Le Journal affiche les textes UNICODE, et il peut comporter jusqu'à 9999 messages (5000 auparavant). 
Deux nouvelles catégories (infos utilisateur & debug) ont été ajoutées au journal. 
La taille de la police de caractères du journal est modifiable et sauvegardée.
Un double filtre personnalisable a été ajouté : il permet de n'afficher que certains messages contenant un texte spécifique ou au contraire d'exclure des messages.
S'il existe un fichier "Gecwin.log" (ANSI), celui-ci est converti en "Spirale.log" au format UNICODE.
· Les fichiers de définition d'enregistrement *.enr UNICODE sont lus et sauvegardés par le programme. Pour des raisons de compatibilité, les fichiers classiques (ANSI) sont lus, mais la sauvegarde ne se faisant qu'en UNICODE, ces fichiers ne pourront être lus sur des versions système antérieures.
Edition des voies enregistrées: ajout des fonctionnalités décrites dans EditENR 1.0
· Ajout du support pour le Polonais.

· BugFix: Le rechargement complet de la page (ctrl-F5) ou via le changement de langue provoquait un crash si des éléments WinTBO étaient présents.

· BugFix: Le mode "auto-exécute" d'un actionneur ne fonctionnait qu'à sa création et non lorsqu'on revenait ensuite sur la page le contenant.

· BugFix: Correction de quelques aléas de fonctionnement du clavier virtuel.
Script 5.1

· Script 5.1 est une application UNICODE.

· Les fichiers de messages dépendants de la langue (MESS_xx.txt) sont lus au format UNICODE. Pour des raisons de compatibilité, les fichiers classiques (ANSI) sont également acceptés.

· Les fichiers scripts (*.txt) UNICODE sont lus et sauvegardés par le programme. Pour des raisons de compatibilité, les fichiers classiques (ANSI) sont lus, mais la sauvegarde ne se faisant qu'en UNICODE, ces fichiers ne pourront être lus sur des versions système antérieures.

· Les fichiers de paramètres *.ini sont lus au format UNICODE et ANSI mais étant sauvegardés au format UNICODE, ils ne pourront donc être lus sur des versions système antérieures.
· Fonction Undo multiple et fonction Redo.

· Conversion valeur numérique (code ASCII) vers caractère par la fonction _sets et le formatage "%c".
VisuWin 4.1

· VisuWin 4.1 est une application UNICODE.

· VisuWin accepte les fichiers .cyc à l'ancien format (ANSI) et au nouveau format UNICODE. Les fichiers peuvent être modifiés (commentaires, configuration ...) sans en changer le format d'origine.

· Les unités d'échelle peuvent comporter jusqu'à 6 caractères (nouveau format).

· La fonction d'importation des fichiers spirale (DOS) a été supprimée.

ProgWin 3.1
· ProgWin 3.1 est une application UNICODE.
· ProgWin accepte les fichiers .prg à l'ancien format (ANSI-v1) et au nouveau format UNICODE (v2). Les programmes peuvent être modifiés sans en changer le format d'origine. Il est possible de passer d'un format à l'autre au moyen de la commande "sauvegarder sous.." en changeant le type de fichier.
· Les unités d'échelle peuvent comporter jusqu'à 6 caractères.
· Onglet "Voies enregistrées" de la boite de configuration: ajout des fonctionnalités décrites dans EditENR 1.0
CycleWin 4.1
· CycleWin 4.1 est une application UNICODE.
· Le format de fichier d'essai (.cyc) généré par CycleWin est au nouveau format UNICODE.

· Pour des raisons de compatibilité, CycleWin peut utiliser les anciens fichiers ANSI (.prg & .enr).
ViewCom 3.0

· ViewCom 3.0 est une application UNICODE.

· ViewCom permet de visualiser/modifier les variables chaîne de caractères au format UNICODE.
Commanager 3.5

· Gestion des variables chaînes UNICODE.

· Le nombre de variables gérées par défaut est porté à 700.

· Gestion des nouvelles catégories et du format UNICODE du journal.
EditENR 1.0

· L'édition de fichiers *.enr se fait désormais via cet utilitaire indépendant. Il est possible d'associer le type de fichier .enr à EditENR sous Windows en utilisation bureautique.
· Possibilité de sélectionner plusieurs voies pour les fonctions copier/coller et supprimer.

· Possibilité d'exporter des voies sélectionnées dans un fichier *.enr.

· Ajout de voies (importation) provenant d'un autre fichier *.enr. 
RestoreConfig 2.11
· Ajout d'un message d'information au journal lors de l'importation d'un fichier zip.
GNet* drivers 1.01
· Pour les sondes Pt100 en erreur, une valeur aberrante était affectée aux variables (552°C). Ce n'est plus le cas.

· GNet-Power: En mode debug, sur défaut des sorties de puissance, ajout d'un message au journal (catégorie debug) avec le détails des courants.

Setup

· Installation de la police de caractères chinoise supprimée.
· Le support de prise de contrôle à distance par internet (Spi2-NetS) n'est plus installé.
· Nouvelle image (splash-screen)

· Test de la destination D:, proposée seulement si de type disque dur interne (non amovible).
Spirale-system 6.02

28/11/2012
TBord 4.02

· Les boutons permettant l'accès aux boites de dialogue des pilotes sont inactifs si le pilote correspondant n'est pas démarré.

· Le passage en mode édition peut maintenant se faire sur une boite de type dialogue TBO. Le nom de la page/de la boite apparait dans le menu "Editer ..."

· BugFix: La configuration du démarrage automatique ne fonctionnait pas sur Windows 7 64bits.

· BugFix: Affichage des textes : le paramétrage de l'alignement horizontal (à gauche, centré, à droite) ne fonctionnait pas si le mode taille/césure automatique était actif.
CycleWin 4.02

· BugFix: la restauration des paramètres forcés par le programme ne fonctionnait pas dans certaines situations.

Gnet-gPower Driver

· Support des 4 sorties relais GNet (RL1..RL4)

Gnet-Power Driver

· Support d'un mode de simulation de communication pour la préparation des configurations machines sans carte Gnet raccordée.
NModBus 2.22 Driver
· Le nombre de canaux de lecture/écriture par appareil passe de 32 à 48.

Spirale-system 6.01

25/09/2012
TBord 4.01

· Affiche la boite d'information version sur appui de la touche F1.
CycleWin 4.01
· Dans certains cas, programme incohérent après utilisation de la fonction de modification du programme en cours d'exécution.

SPI-TCP 1.0

· Driver client TCP/IP pour communiquer avec une autre application Spirale utilisant le protocole standard de lecture/écriture de variables (protocole SPI2-P1).

Spirale-system 6.0

30/08/2012

Compatible: Windows 7/Vista/XP

Non compatible: Windows 2000/NT
Développement sous Visual Studio:

- Basé maintenant sur la bibliothèque open-source OWLNext (compatible Borland OWL)

- Les traductions sont gérées avec le logiciel Lingobit Localizer (niveau binaire)

- Nombreux changements de code source.

TBord 4.0

· Accepte maintenant tout type standard d'images (jpg, png, gif ...) et n'effectue plus de conversion vers les fichiers .bmp

· Prend en compte la transparence partielle (canal alpha) définie dans les images au format .png (32bits) permettant ainsi un rendu visuel parfait des contrôles sur des fonds variés.

· Redimensionnement des images de bien meilleure qualité par défaut, et possibilité de régler pour chaque contrôle sa qualité d'image.
· Nouvelles commandes sur images: retourner l'image, remettre à la taille originale.

· En mode plein écran, la proportion d'origine des pages est conservée avec éventuellement des bandes noires de chaque côté (quand la résolution de l'écran est différente de celle attendue).

· Suppression d'options n'ayant plus d'objet, la plate-forme minimale étant fixée à Windows XP.

· Support d'un mode d'identification humaine, qui est une protection contre les actions non souhaitées sur les écrans tactiles sensibles (par exemple: mouches). L'utilisateur doit tracer une figure sur l'écran tactile pour avoir accès à l'interface. La configuration se fait par la boite de paramètres avancés ou par la variable @HumanID_Time (voir aide du Script-variables systèmes).

· Les boites type DialogTBO supportent désormais les commandes "onglets" de type WinTBO. Ceci permet la création de boites de dialogue à onglets basés sur les fichiers tbo.

· Nouvelle commande "OpenVarDialog" pour les actionneurs permettant à un pilote qui en offre la possibilité d'ouvrir une boite de configuration pour une variable.
· Le nombre maximum d'écrans passe de 200 à 250.

· Possibilité de définir la priorité de l'application TBord (Boite de paramètres avancés).

· contrôle de type message: La longueur de saisie d'un texte n'est plus limitée à la zone affichée.

· Mode édition: navigation simplifiée (usage du clavier) dans la fenêtre de navigation.

· Nouvelle commande ExportFilesToUSB permettant de copier une liste de fichiers (fichier .list) sur une clé USB.

· Nouvelle commande ENR File=permettant d'activer/désactiver un fichier ENR spécifique.

· Nouveau mode de contrôle des actionneurs: possibilité de faire une rotation du contrôle en fonction de la valeur d'une variable (par exemple: création d'indicateurs analogiques à aiguille).
· Possibilité de choisir le programme à utiliser à partir de tout emplacement, y compris réseau (bouton "Parcourir").

· BugFix: Une exception pouvant survenir lors de l'affichage d'une page comportant des contrôles de texte enrichi corrigée.

· Gestion du démarrage automatique de Spirale géré par TBord:
Le fichier TBord.ini comporte une nouvelle section:
[AutoStart]
UserName=Spirale_Username
Password=spirale_Password
DomainName=none
Si la fonctionnalité de démarrage automatique est activée (boite de paramètres avancés), le compte Spirale_Username avec le mot de passe spirale_Password est automatiquement connecté au démarrage de Windows. Si DomainName est spécifié (autre que none), l'ordinateur rejoindra ce domaine. L'application Spirale est lancée automatiquement sur ce compte (et seulement sur celui-ci). Ce compte devra être de type Administrateur mais son utilisation ne permettra pas d'afficher de bureau ou autre interface de Windows.
ProgWin 3.0

· Modification de nombreux éléments d'interface pour faciliter l'utilisation sur écran tactile.

· Support MultiTouch.

· Configuration voies enregistrées: interdit l'association échelle logarithmique / échelle standard sur un même coté.

· Boite d'ouverture : accès au réseau depuis le bouton "Parcourir"

CycleWin 4.0 / VisuWin 4.0
· Création/Affichage de commentaires sous forme de "bulles" associées aux courbes.

· Option de mode d'affichage des courbes en haute qualité (anti-aliasing).

· Support MultiTouch

· Support de la molette (souris) dans la boite de configuration des courbes.

CycleWin 4.0

· Fonction de "saut" dans le programme à la position de la règle: permet d'éviter d'exécuter une partie du programme très simplement.
VisuWin 4.0
· Boite d'ouverture : accès au réseau depuis le bouton "Parcourir"

Script 5.0

· Diverses modifications "cosmétiques".

· Le nombre maximum d'instructions _memorize passe de 48 à 64.

AutoShell7-AutoStart7

· Nouveaux procédés de démarrage automatique de Spirale sous Windows 7 sans accès au système par l'utilisateur.
GNet Drivers

· Nouveaux drivers pour carte Climats Gnet associée aux cartes interfaces Power (driver GNet-Power),  utilisée seule (driver GNet) ou avec les cartes interface de la génération précédente (driver GNet-gPower).
ComManager 3.4
· Inscription au journal des exceptions modifiée pour l'exploitation sous Visual Studio (module, offset).
SaveConfig 2.6

· Gère une copie du dernier de fichier de sauvegarde en mode de sauvegarde mensuelle automatique. L'emplacement de la copie est défini par le fichier Data\SaveConfig.ini :

[config]
MirrorPath=H:

Composants système

BackupCyc 1.1 - EditCal2 1.1 - EditCal3 1.1 - GwNet 1.4 - GwNetServ 1.6
ParamEdit 1.1 - Pilot 2.5 - Purge 1.2- RegulAjust 1.3 - Remote_SysUpdate 1.1
RestoreConfig 2.1 - Saisies 2.4 - Spi2-NetC 1.9 - Spi2-NetS 2.0
Superviseur 1.5 (Windows 7 compatible) - Superviseur_Setup 1.1 - ViewCom 2.5
Xml2Manual 1.1
Plugins

CLI_2Nav_3Cuv 1.1 - CLI_Sch_Tamb 1.1 - CLI_SchEnergy 1.1 - CLI_SchNormal 1.1
CLI_SchTime 1.1 - WUT_SchEnergy 1.1 - WUT_SchNorm 1.1 - WUT_SchTime 1.1

Drivers

Agilent_34972A 1.1 - Elkowa 1.1 - Eurotherm_2500 1.1 - GNet 1.0 - CLI_SchTime 1.1
HMP230 2.2 - HMP230CAL 1.4 - HP34970A-RS 1.4 - Mailer 1.5 - MCom-Vaisala 2.1 - MLM 1.1
NModBus 2.21 - P_TCP 1.2 - P232 2.2 - PAC3000 1.2 - PCI-9114 1.1 - PCI-9114-HS 1.1
Sim-Min-Con32 1.1 - Spi2-P1 1.3 - Start-http 1.1 - Telna 1.2 - Vaisala485 1.3

Spirale-system 5.23
//
CycleWin 3.81

· Filtre les caractères interdits (/\:*?"<>|) pour le nom de l'essai en les remplaçant par un point '.' : En effet, de tels caractères interdisaient l'archivage en fin d'essai.

Agilent_34972A 1.02
· BugFix: Arrêt du scan non fonctionnel.

Mailer 1.5
· Correction de plusieurs bugs.
· Mise à niveau
Spirale-system 5.22
07/06/2013
CycleWin 3.8

· BugFix (mode réseau): Problèmes d'affichage incohérents des essais longs.

· BugFix: Les informations de type "segment suivant" (accessibles par le script via l'instruction _GetNextSeg) n'étaient pas conformes au lancement de l'essai si le segment était absent.

TBord 3.42

· BugFix: Problèmes autour de l'utilisation du token %var:nomvar% dans les contrôles.

GNet 1.0
· Driver pour la carte Climats GNet.
ETH-I3e 1.1
· BugFix: problèmes de communication
Spirale-system 5.21
06/02/2013
TBord 3.41
· BugFix: quelques problèmes aléatoires d'affichage.

Spirale-system 5.2
09/01/2013
TBord 3.4
· En mode plein écran, la proportion d'origine des pages est conservée avec éventuellement des bandes noires de chaque côté (quand la résolution de l'écran est différente de celle attendue).

Spirale-system 5.19
25/09/2012
ProgWin 2.75
· Possibilité depuis le tableau de bord de sélectionner un programme depuis un emplacement réseau avec un bouton "Parcourir".

CycleWin 3.79
· Dans certains cas, programme incohérent après utilisation de la fonction de modification du programme en cours d'exécution.
Spi-TCP 1.0
· Driver client TCP/IP pour communiquer avec une autre application Spirale utilisant le protocole standard de lecture/écriture de variables (protocole SPI2-P1).
Spirale-system 5.18
09/05/2012
VisuWin 3.65
· BugFix: Problèmes de suivi d'essais en cours avec S!mpati.

CycleWin 3.78
· Ajout au journal de messages d'erreurs concernant la clôture de l'essai (constitution du fichier d'essai)

· La taille du nom de l'essai est portée à 120 caractères (80 auparavant).
Script 4.74
· BugFix: La fonction _strSubCopy pouvait provoquer un débordement de mémoire.


ETH-I3E 1.0
· Nouveau driver GPIB pour le module "Prologix GPIB-Ethernet Controller".
TBord 3.36
· BugFix: erreur potentielle corrigée.
Spirale-system 5.17
07/03/2012
VisuWin 3.64

· BugFix: Problème d'importation des fichiers de type S!mpati (conflit avec les courbes limites).

CycleWin 3.77

· BugFix: Défauts d'affichage des courbes pour les mesures enregistrées en mode "float".
· BugFix: Détection entrée dans la bande de tolérance Wait-For : si la mesure traversait rapidement la bande de tolérance, cela pouvait ne pas être pris en compte.
· BugFix: Les consignes analogiques créées postérieurement à la définition de paramètres programmés (ProgWin) n'étaient pas reconnues correctement pour la gestion du Wait-For.

ProgWin 2.74

· BugFix: Boite de configuration : la liste déroulante des consignes dans l'onglet des voies enregistrées n'était pas correctement initialisée.

I3E 1.32
· BugFix: Problèmes de fonctionnement en utilisant le mode EOI.
Spirale-system 5.16
13/12/2011
ProgWin 2.73

· BugFix: Affichage des scanners incorrect en mode création de programme à partir d'un modèle.
CycleWin 3.76

· BugFix: Pour des fréquences d'enregistrements faibles (10s et +), la fin de l'essai était différée et les consignes passaient à 0.
· BugFix: Les consignes analogiques créées postérieurement à la définition de paramètres programmés (cf ProgWin) n'étaient pas reconnues correctement.

ComManager 3.39

· Amélioration de la fiabilité de l'écriture du fichier log.
Spirale-system 5.15
02/11/2011
ComManager 3.38 

· BugFix: Les drivers "utilisateurs" (localisés en data/drivers) n'étaient pas démarrés correctement si le dossier Data n'était pas à l'emplacement standard.
TBord 3.35

· Une erreur potentielle corrigée.

· L'affichage de la boite d'informations version au dessus des autres fenêtres empêchait l'accès au fichier Readme.

· BugFix: l'attribut 'mode manuel' n'était pas reconnu lorsque le nom du programme comportait un point (.)
CycleWin 3.75

· BugFix: Possible position incorrecte de la règle en mode de suivi de cycle.

ProgWin 2.72

· BugFix: Mauvais fonctionnement du basculement voie maître <-> voies esclaves.

Script 4.73
· La fonction élévation à la puissance (_puiss, _pow) ne génère plus d'erreurs (si la base est <=0, le résultat est 0)

PAC3000 1.11

· BugFix: Erreurs aléatoires de timing et d'écrasement de variables corrigés.
Spirale-system 5.14

20/07/2011
CycleWin 3.74 

· Accepte les programmes contenant des variables non accessibles à condition que celles ci ne soient pas programmées. Cela doit permettre une utilisation simplifiée des programmes entre divers équipements.

· La suppression de l'affichage d'une courbe n'entraine plus de recadrage automatique (mode d'utilisation des échelles par défaut activé).

· Quelques erreurs potentielles (exceptions) ont été trouvées et corrigées.

 VisuWin 3.63

· La suppression de l'affichage d'une courbe n'entraine plus de recadrage automatique (mode d'utilisation des échelles par défaut activé).

· Quelques erreurs potentielles (exceptions) ont été trouvées et corrigées.

 TBord 3.34

· Quelques erreurs potentielles (exceptions) ont été trouvées et corrigées.
Agilent_34972A  1.0

· Pilote de communication avec la centrale de mesure Agilent 34972A (Ethernet).

Spirale-system 5.13
17/05/2011
VisuWin 3.62

· Erreur (plantage) en utilisant la fonction d'exportation sur certains essais à échantillonnage long.

CycleWin 3.73

· Correction d'un bug introduit à la version 3.72.

 Plugins choc Energy/Time 1.06 

· BugFix: l'accès à l'aide du plugin entrainait un plantage de celui-ci.
Spirale-system 5.12
28/03/2011
CycleWin 3.72 

· Traitement de certaines erreurs (exceptions)

TBord 3.33 

ComManager 3.37 

Spirale-system 5.11
24/02/2011
 CycleWin 3.71 

· Modifications relatives à l'enregistrement à 1Khz (protocole spécifique de communication avec les drivers).

· BugFix: l'enregistrement de l'essai de sauvegarde (dossier "Save") était incorrect (données aléatoires enregistrées en fin d'essai) pour des essais courts.

· BugFix: exception générée lors d'une pause externe si aucune voie de mesure n'est associée aux consignes.

· Analyse de pente: présélectionne la 1ere voie de température ayant une consigne associée.

 Saisies 2.3 

· Affiche un clavier alphanumérique plus petit si la résolution d'affichage est inférieure à 1024x768.

 VisuWin 3.61 
· Analyse de pente: présélectionne la 1ere voie de température ayant une consigne associée.

 TBord 3.32 

· BugFix: Rafraichissement de contrôles en mode "déplacement vs variable" dans une fenêtre dialogue TBO.

· BugFix: L'accès à une commande avec saisie de code d'accès devait se faire en deux temps.

 Script 4.72 

· BugFix: Impossibilité de ré-ouvrir le script s'il avait été fermé avec la boite de recherche ouverte.

 NModBus 2.11 

· Ajout de la possibilité de paramétrer le "handshaking" des lignes DSR/DTR (modbus RTU) dans le fichier de configuration.

 Plugin choc TAmb 1.0 

· Assistant choc pour chocs avec 2 cuves chaud/froid avec simulation de passage à température ambiante.

 Sim.Min.Con32 1.03 

· BugFix: problème de création du fichier log.

· BugFix: corrige des problèmes d'erreurs de communication (messages tronqués)

· Ajout de la lecture de message de défaut sur l'équipement + acquittement (ASCII2)

· Support lecture/écriture des états logiques (jusqu'à 8 variables, protocole ASCII2)

 PCI-9114 & PCI-9114-HS 1.0 

· Nouveaux pilotes pour carte adlink PCI-9114

 Plugins choc Energy/Norm/Time 1.05 

· Permettent la traduction des noms de voies-consignes (liaison par nom de variables)

Spirale-system 5.1
06/12/2010
TBord 3.31 

· La mise en marche de la commande ProgExec n'était pas effectuée si un essai était en cours (problème avec interface Spirale 3/Ecran niveau 1).

· BugFix: commande BrowseFile avec variable contenant le nom du fichier sélectionné : le contenu était incorrect.

· BugFix (Mode édition) : saisie de texte dans les labels illisible en modification.

· Quelques problèmes d'affichage résolus en utilisation sur deux moniteurs.

Script 4.71 

· Fonction de recherche beaucoup plus rapide.

· Passage du mode "Run" au mode "Edit" instantané même pour les modules les plus longs.

· Quelques problèmes d'affichage résolus en utilisation sur deux moniteurs.

CycleWin 3.7 

VisuWin 3.6
· Modifications permettant théoriquement d'effectuer des mesures jusqu'à 1Khz.

· Mesure de temps (par la règle) précise à la milliseconde, affichages échelle de temps compatible 1Khz.

· Options exportation format CSV : choix du délimiteur, format de temps, ajout des entrées logiques enregistrées et des sorties logiques programmées.

· BugFix: Saisie de commentaires et autres textes dans les boites de dialogue illisibles en modification.

· BugFix: problème de cadrage de l'aperçu avant impression (moniteurs 16/10 ou 16/9)

· Quelques problèmes d'affichage résolus en utilisation sur deux moniteurs.

· [CycleWin] Exploitation des processeurs multi-cœurs (cyclewin.ini -> EnableMultiCore=1 en section [settings]) pour les applications d'acquisitions rapides sur de nombreuses voies.

 ComManager 3.36 

· Le nombre de variables par défaut est porté à 600.

 ProgWin 2.71 

· BugFix: problème de cadrage de l'aperçu avant impression (moniteurs 16/10 ou 16/9).

· Quelques problèmes d'affichage résolus en utilisation sur deux moniteurs.

 Saisies 2.21 

· Gestion améliorée du positionnement des claviers, notamment en configuration deux moniteurs.

 Setup 

Spirale-system 5.0

19/10/2010

ProgWin 2.7 

· Nouvelle fonctionnalité de programmation des valeurs de paramètres: Un nouvel onglet dans la boite de configuration donne une liste de paramètres accompagnés d'une description, et la possibilité de forcer une valeur pendant l'exécution du programme. Pendant l'exécution du programme, les paramètres sont verrouillés et l'utilisateur a la garantie d'appliquer les valeurs programmées. En fin d'essai, les paramètres reprennent leur valeur d'origine et sont déverrouillés. L'édition des paramètres (ajout, suppression) est possible depuis le même onglet de la boite de configuration, dès lors qu'on utilise ProgWin dans l'environnement Spirale avec un accès de niveau usine (usine 1 mini).

· Nouvelle fenêtre de choix de modèles (commande "Nouveau"). Cette fenêtre affiche chaque modèle avec une icône spécifique (même nom que le fichier modèle, dimension 64x64, extension .ico) ainsi que le commentaire associé.

· Bouton permettant de rappeler l'assistant, si on l'a fermé (chocs thermiques).

· Nouvelle apparence pour les fenêtres/boites de dialogue.

TBord 3.3 

· Gestion de la nouvelle fonctionnalité de programmation de valeurs de paramètres.

· En langue anglaise, l'affichage des heures est maintenant toujours en mode AM/PM (affichages heures, journal etc.). 

· Edition: Le token %lang% dans la ligne de commande (actionneurs mode "ouvrir") est géré dans tous les cas et non plus seulement pour la commande Open.

· Edition: nouvelle option pour afficher des fenêtres centrées sur l'écran (fenetre = xxxx&c)

· BugFix: Corrige une situation de blocage de l'interface quand clic maintenu sur contrôle suivi de mouvement rapide

· Ouverture de fichiers (pdf, chm...) dépendant de la langue (token %lang%) : Le document en anglais est ouvert si celui dans la langue en cours ne peut être trouvé.

· Possibilité d'insérer le contenu d'une variable chaîne de caractères dans la "ligne de commande" d'un actionneur en mode "Ouvrir" au moyen de la séquence %var:NomVar%. Utile, par exemple, pour ouvrir le navigateur sur une adresse IP contenue dans une variable.

· Tolérance à l'erreur "Arrêt de fonctionnement de Script.exe" augmentée.

· Nouvelle apparence pour les fenêtres/boites de dialogue.

CycleWin 3.6 

· Gestion de la nouvelle fonctionnalité de programmation de valeurs de paramètres.

· BugFix: Exception lors de scrollings et de changement de consignes externes

· Libération complète des échelles non affichées, les rendant immédiatement disponibles pour de nouvelles courbes à afficher via la boite de configuration d'affichage.

· Option de partage d'échelles automatique: la disposition des courbes est réévaluée après tout ajout ou suppression de courbes.

· Ajout dans le menu surgissant (clic droite sur courbe) du choix de couleur de la courbe et de l'échelle à utiliser.

· Graduations d'échelles correctement arrondies sur grossissement courbes.

· L'étendue maximale de la zone d'analyse (homogénéité/régulation) est multipliée par 4.

· En langue anglaise, l'affichage des heures est maintenant toujours en mode AM/PM. 

· Export courbes mode zip : l'activation du mode multi-volumes n'intervient que si nécessaire.

· Les changements de consigne sont ignorés en mode Pause.

· Nouvelle apparence pour les fenêtres/boites de dialogue.

VisuWin 3.5
· Permet la saisie clavier du dossier de la boite d'ouverture des essais.

· Option "Enregistrer les modifications" (menu fichier- cochée par défaut) permettant de ne pas modifier, si on le souhaite, le fichier .cyc ouvert (commentaires, configuration d'affichage etc.).

· Libération complète des échelles non affichées, les rendant immédiatement disponibles pour de nouvelles courbes à afficher via la boite de configuration d'affichage.

· Option de partage d'échelles automatique: la disposition des courbes est réévaluée après tout ajout ou suppression de courbes.

· Ajout dans le menu surgissant (clic droite sur courbe) du choix de couleur de la courbe et de l'échelle à utiliser.

· Graduations d'échelles correctement arrondies sur grossissement courbes.

· L'étendue maximale de la zone d'analyse (homogénéité/régulation) est multipliée par 4.

· En langue anglaise, l'affichage des heures est maintenant toujours en mode AM/PM. 

· Export courbes mode zip : l'activation du mode multi-volumes n'intervient que si nécessaire.

· Nouvelle apparence pour les fenêtres/boites de dialogue.

 Saisies 2.2 

· Nouveaux claviers virtuels, plus généreusement dimensionnés pour l'utilisation tactile.

· Meilleur positionnement clavier complet pour les boites de dialogue à onglets (property sheets).

 Script 4.7 

· Choix du format d'affichage des variables numériques (float-binaire-hexa-time) par menu popup (clic droite sur variable en mode Run)

· Fenêtres watches (12 max) d'observation des variables avec saisies possibles en binaire & hexa.

· BugFix: la boite de recherche ne prenait pas en compte correctement les touches clavier (return, escape)

· Nouvel interface fenêtre principale/dialogues.

NModBus 2.1 

· Possibilité de mettre en erreur une variable pour des valeurs hors d'une fourchette définie <mini, maxi>

· BugFix : Erreur frame en modbus/tcp après 32,768 communications.

· Ajout de détails sur l'erreur frame/crc dans la boite de dialogue.

RestoreConfig 2.02 

· On peut maintenant choisir explicitement le fichier zip à restaurer.

Pilot 2.32 

· BugFix: Nom de variables perdus lors de la suppression d'un pilote.

ComManager 3.35 

· Le nombre maximum de processus passe de 48 à 64.

 EditCal3 1.05 

· BugFix: Problème avec la fonction d'ajout d'une ligne.

· Nouvelle apparence de fenêtre.

Plugin choc Energy 1.04 

· BugFix: Problème d'affichage du paramétrage du post-traitement.

· Nouvelle apparence de fenêtre.

NTServiceGW 2.11 

· Le timeout de lancement de l'application Spirale est porté de 1 à 2 minutes (1 minute pouvait être limite dans certaines configurations)

ExtractDefHtm 

· Outil d'extraction d'informations des défauts d'après des pages html (issues de l'aide spirale3.chm)

Petites modifications interface:

BackupCyc 1.01 - SaveConfig 2.53 - RestoreConfig 2.03 - EditCal2 1.03 - Plugin choc Normal 1.04 - Plugin choc Time 1.04

Spirale-system 4.81

06/05/2010

BugFix : Solutionne quelques instabilités sur les cpu multi-core / multithreads.

TBord 3.21 

CycleWin 3.53 

Script 4.68 

Superviseur 1.44 

Spirale-system 4.8

04/05/2010

TBord 3.2 

· Prise en compte des langues asiatiques. L'encodages des fichiers TBO reste ANSI mais les pages de codes chinoises (simplifié) et coréennes sont supportées. Le système 4.8 contient la police chinoise (dossier Lang\ZH).

· Nouvelle boite plus ergonomique de sélection des fichiers ENR utilisateur.

· Mode édition: Plus de distinction entre variable de type "mesure" ou "paramètre" dans les propriétés d'un afficheur. L'ensemble des variables est directement accessible.

· Mode édition: Ajout d'une commande dans les boites de propriétés pour supprimer tous les textes des autres langues que celle en cours. Commande disponible pour les labels et les tooltips.

CycleWin 3.52 

· BugFix: Le démarrage d'une configuration avec des échelles logarithmiques pouvait provoquer une exception.

· BugFix: En mode de contrôle distant, le programme affiché après modification de celui-ci pouvait être incorrect (bug lié à l'utilisation de segments Wait-For).

· La grille graphique pour la sortie imprimante n'est plus en pointillés mais en traits pleins.

ProgWin 2.62 

· La grille graphique pour la sortie imprimante n'est plus en pointillés mais en traits pleins.

· Le paramètre "mode sans consigne" est mis à faux par défaut en création de programmes sur base de fichier XML.

VisuWin 3.42 

· La grille graphique pour la sortie imprimante n'est plus en pointillés mais en traits pleins.

WebServer 

webserver httpdx v1.5.4

Xml2Manual 1.01 

Spirale-system 4.7

19/04/2010

VisuWin 3.41 

· BugFix: Les données de certains fichiers S!mpati pouvaient parfois indiquer des mesures incorrectes.

· Mise à jour traductions en allemand.

ProgWin 2.61 

· Ajout de la communication avec les plug-in par les noms des variables.

· Mise à jour traductions en allemand.

CycleWin 3.51 

· BugFix: L'affichage des scanners des voies-consignes était en mode double (avec consigne).

· Mise en place d'un délai minimal de 5 secondes pour la prise en compte des changements de consignes externes (évite un surnombre de segments).

· BugFix: le changement de consigne externe pouvait parfois provoquer une exception.

· Amélioration vitesse d'affichage lors des changements de consignes externes. Evite des surcharges CPU dans certains cas.

· Mise à jour traductions en allemand.

NModBus 2.05 

· BugFix mode RS232/485 : blocage aléatoire sur transmissions.

SaveConfig 2.52 

· Sous NT4, un message d'erreur était généré. La fonctionnalité de rapport des programmes de démarrage est maintenant désactivée sous NT4.

WebServer 

· Nouveau pilote Start_HTTP v1.0 gérant le webserver (httpdx).

· Spi-CGI génère les pages web dynamiques.

· webserver open source Httpdx 1.5.3b

Spirale-system 4.6

15/01/2010

VisuWin 3.4 

· Ouverture des fichiers de mesures type .hXX/.rXX (S!mpati)

· Corrections de pertes de mémoire sur ouverture de nombreux essais.

· Support unités d'échelles comportant 3 caractères.

· Mode tactile : Amélioration du mode de déplacement de la règle.

CycleWin 3.5 

· Support unités d'échelles comportant 3 caractères.

· Mode tactile : Amélioration du mode de déplacement de la règle.

· La boite de saisie des consignes à la volée permet d'entrer la valeur de pente pour une rampe.

ProgWin 2.6 

· Support unités d'échelles comportant 3 caractères.

TBord 3.1 

· Nouvelle commande (actionneurs) "BrowseFile" permettant à l'utilisateur de choisir un fichier (utilisation de la boite standard de Windows) et d'ouvrir celui-ci ou d'écrire son nom dans une variable pour un traitement script.

· Support unités d'échelles comportant 3 caractères.

Script 4.67 

· Si la valeur courante d'un paramètre est hors des limites indiquées dans le script, il n'y a erreur de compilation que si l'éditeur de script est ouvert, sinon la valeur du paramètre est simplement plafonnée. Ceci permet d'éviter un conflit de fichier (entre fichiers ini et fichier script) aboutissant à une impossibilité de démarrer Spirale.

SaveConfig 2.51 

· Génération d'un fichier rapport Data\Autostart.txt avant une sauvegarde. Ce fichier comporte la liste des applications lancées à l'ouverture de Windows et permet de s'assurer qu'aucune application n'a été installée par l'utilisateur de l'équipement. Ce fichier est bien sûr ajouté au Zip de sauvegarde.

Spirale-system 4.54

28/09/ 2009

Script 4.66 

· Indication visuelle de la parenthèse associée lorsqu'on clique sur une parenthèse.

· Le nombre maximum d'instructions _ifdelay passe de 150 à 255.

· Position de la boite de recherche moins gênante (en bas, à droite)

CycleWin 3.41 

· BugFix: Sur reprise secteur, les conditions wait-for n'étaient pas testées et il n'y avait donc pas de wait-for géré à la reprise.

· BugFix: le paramètre de wait-for global sur température en cas de reprise n'était pas pris en compte correctement.

EditCal3 1.04 

· Le nombre maximum de lignes du tableau passe de 24 à 48.

P_Tcp 1.1 

· Le mode de "keep alive" est maintenant paramétrable dans la boite de configuration du pilote (durée maximale entre requêtes ou 0 pour maintenir la connexion indéfiniment).

Spirale-system 4.53

03/08/2009

TBord 3.02 

· Section [CycleWin] dans le fichier Data\TBord\TBord.ini : Si des clefs sont spécifiées dans cette section, elles sont automatiquement reportées dans le fichier Data\Run\CycleWin.ini, section [SETTINGS]. Ceci concerne actuellement les clés SaveMeasuresDisk_Seconds et Record_EveryTime. Cette fonction a pour but de "fixer" dans la configuration (zip) les paramètres particuliers de CycleWin.

CycleWin 3.4 

· Possibilité de poursuivre l'enregistrement après le déclenchement d'un défaut. Après un défaut, l'exécution du programme est mise en pause et la période d'arrêt machine est colorée dans l'enregistreur permettant une identification facile. Pour activer cette fonctionnalité, ajouter la ligne Record_EveryTime=1 à la section [SETTINGS] du fichier Data\Run\Cyclewin.ini

Spi2-NetC 1.82 

· Support d'un mode "client" d'accès distant.

Spi2-NetS 1.94 

· BugFix: la langue de l'interface n'était pas correctement gérée.

· Support d'un mode "client" d'accès distant.

Spirale-system 4.52

06/07/2009

TBord 3.01 

· Bugfix: une exception était générée lors de l'affichage de la fenêtre d'édition des codes utilisateur lorsqu'on cliquait en dehors de celle-ci.

· La gestion de l'accès aux dossiers pour les bitmaps en mode édition a été revue.

· Le numéro de série fait partie du "seed number" (id) pour génération du code de déblocage.

P232 2.12 

· En mode démo, le mode TCP ne fonctionnait pas.

ClimTest driver 1.3 

· Ne retransmet plus les données cH1..cH9 (humidité) mais transmets maintenant 15 températures (cT1..cT15).

· En cas de problème de communication, ne génère plus de défaut (permet donc à l'essai de se poursuivre) mais sort du mode calibration et place un commentaire dans l'essai.

Spirale-system 4.51

16/06/2009

Script 4.65 

· Le nombre maximum de sorties pulsées passe de 16 à 24.

· Mise à jour du fichier d'apprentissage (.svg) immédiatement après chaque transition (évite des cas de non mises à jour par commutation des régulateurs via le script)

· Le nombre maximum d'instructions _ifdelay passe de 128 à 150.

NModBus 2.04 

· BugFix: Temps CPU très important / aléatoire après problème de communication avec les périphériques.

P232 2.11 

· BugFix: La boite de configuration ne prenait pas en compte la langue choisie dans le système.

Spirale-system 4.5

01/04/2009

TBord 3.0 

· Création du programme de "mode manuel" si présence de fichier modèle au format xml (cf Xml2Manual)

· Possibilité d'afficher le tableau de bord en plein écran en mode de prise de contrôle à distance: Pour celà, il faut ajouter la ligne RemoteFullScreen=1 dans le fichier data\tbord\tbord.ini , section [data].

· Prise en compte de la (future) carte GNet pour utilisation écriture/lecture eeprom des données de sécurité.

· BugFix: Supprime certains cas d'exceptions aléatoires lors de l'entrée ou de la sortie du mode édition.

· Bugfix: évite un plantage en cas d'appuis rapides et successifs sur la commande de "choix programme"

· En cas de fichiers type bmp absents lors du chargement d'une page, un bouton annuler sur la boite de dialogue d'erreur permet d'annuler les éventuelles erreurs suivantes.

· Bugfix: Erreur en accès distant (réseau) à la fonction de minuterie d'origine.

ProgWin 2.5 

· En mode assistant, on peut invalider la saisie d'une consigne pour tout le profil, ce qui, en pratique, permet d'utiliser un modèle de programmes unique pour les profils température seule et température+humidité.

· Utilisation de fichiers de définition au format xml pour la création de profils (commande "nouveau") : La création de programmes est au format prg ou bxx en fonction de la présence ou non du fichier xml et du contexte d'utilisation.

· La conversion de format prg->bxx est possible sous conditions (présence d'un fichier de définition xml unique).

ComManager 3.34 

· La fermeture non autorisée d'une variable n'est plus considérée comme une erreur critique.

VisuWin 3.31 

· La fonction exporter crée des fichiers .cyc compatibles avec les systèmes <4.4 quand cela est possible.

Xml2Manual 1.0 

· Application chargée de convertir un fichier modèle-XML en programme de "mode manuel".

Spirale-system 4.44

11/12/2008

CycleWin 3.32 

· BugFix: Problèmes autour de la commande de modifications des consignes à la volée.

Spirale-system 4.43

17/11/2008

ProgWin 2.41 

CycleWin 3.31 

· BugFix: L'insertion du segment d'attente (wait-for) pouvait altérer l'état des sorties logiques programmées dans de très rares cas.

Spirale-system 4.42

09/10/2008

TBord 2.92 

· Les contrôles numériques avec affichage au format date utilisent la police propre à la langue, si possible.

· Bugfix: affichages incorrects sur les contrôles messages en mode défilant.

Script 4.64 

· Le nombre max. d'instructions d'interpolation passe de 64 à 128.

P232 driver 2.1 

· Permet l'utilisation des caracteres de terminaison (cr/lf) en mode tcp/ip.

· Le driver se lance même si la connexion ne peut être établie (mode tcp/ip).

Spirale-system 4.41

17/09/2008

CycleWin 3.3 

· Format des données des fichiers cycles modifié de façon à permettre des valeurs d'échantillonnage inférieures à 1 seconde. CycleWin peut ainsi gérer des enregistrements jusqu'à une fréquence de 50 hz, voire au delà.

· Nombreuses modifications de structures internes (données), affichages en mode suivi par "paquets" de 10 à 20 mesures.

· Les fréquences réelles pour les acquisitions seront données par les développements futurs de drivers.

· Désactive la purge automatique des voies usine tant que le disque n'est pas rempli à au moins 5% de sa capacité (préserve les enregistrements usine).

VisuWin 3.3 

· Support des essais à échantillonnage rapide (cf CycleWin 3.3).

EUR2500 Driver 2.0 

· Version permettant d'exploiter la centrale d'acquisition jusqu'à 20Hz environ.

TBord 2.91 

· Mode édition: la commande "Edit" sur un objet inclus permet d'activer la page correspondante.

· Mode édition: la commande "page précédente" (touche BACK) est active.

· Nombre d'écrans en liste ecrans.ini porté à 200.

· BugFix: Ouvre correctement le dossier data\tbord dans les boites d'accès fichiers.

· BugFix: Conflit d'écriture de variables (aléatoire) pendant la phase de lancement du script.

BackupCyc 1.0 

· Nouvel outil intégré permettant de réaliser des sauvegardes des fichiers cycles, avec purge automatique des voies usine si souhaité.

Remote_SysUpdate 1.04 

· BugFix: Prise en compte du dossier Plugins pour la mise à jour.

ProgWin 2.4 

Purge 1.11 

Spirale-system 4.36

17/07/2008

Remote_SysUpdate 1.03 

· BugFix: Copiait le fichier session.nnnn lors de la mise à jour, ce qui provoquait une impossibilité de prise de contrôle distant en mode système local avec le superviseur (conflit de session).

Plugins choc Energy/Norm/Time 1.03 

· BugFix: Problèmes de saisie température post-traitement.

· Indexation des valeurs de pré-chaud/froid sur les valeurs de consigne active.

Service 

· Outil d'installation/désinstallation du service de démarrage.

Spirale-system 4.35

09/07/2008

ProgWin 2.34 

· BugFix: Protection d'écriture mémoire en rapport avec l'utilisation des assistants.

MCom-Vaisala Driver 2.01 

· BugFix: fichier log non créé en mode série.

Drivers 

Tous les drivers créent une variable chaine dont le nom est celui du driver (indexée _x si sessions sup.) et contenant les paramètres de lancement du driver:

Gpc 1.51 - ACL-6128A 1.01 - AD24Pt 1.41 - AX5032 1.03 - AX5213 1.21 - ClimTest 1.21 - EUR2500 2.01 - Elkowa 1.01 - Genericom 1.31 - HP34970A-RS 1.32 - I3E 1.31 - MCom-Vaisala 2.02 - MLM 1.01 - NModbus 2.03 - P_TCP 1.02 - P232 2.01 - Sim-Min-Con32 1.02 - Spi1-ABB 1.04 - Spi2-P1 1.22 - TC5210 1.31 - TC5210I 1.11 - Telna 1.11

Plugins choc Energy/Norm/Time 1.02 

Spirale-system 4.34

26/06/2008

CycleWin 3.22 

· Alerte au démarrage si une voie nécessaire à la fonction wait-for n'est pas disponible.

· BugFix: Grande consommation CPU lors des affichages des boites de dialogue "commentaire" & "défaut".

· BugFix: Le fichier cycle créé dans le dossier <save> pouvait ne pas comporter tous les points.

VisuWin 3.22 - ProgWin 2.33 

· BugFix: Grande consommation CPU lors des affichages des boites de dialogue "commentaire" & "défaut".

Script 4.63 

· Augmentation (+64) du nombre de variables gérées (soit max var externes + 256 maintenant)

Plugins choc Energy/Norm/Time 1.01 

· Possibilité d'utiliser des modèles ne comportant pas la voie de dégivrage (utilisation avec chocs Spirale2).

Spirale-system 4.33

05/06/2008

ProgWin 2.32 

· BugFix: Paramètres wait-for incorrectement gérés dans les boucles.

CycleWin 3.21 

· BugFix: la gestion wait-for était appliquée en continu sur les segments!

Spirale-system 4.32

03/06/2008

VisuWin 3.21
· BugFix: Lecture erronnée des pistes logiques programmées et/ou perte des commentaires de l'essai.

Spirale-system 4.31

26/05/2008

ProgWin 2.31 

· La mise à niveau automatique du format des fichiers programmes sur disque n'est effectuée que si le programme est dans un sous-dossier du système (fonction non exécutée en mode superviseur). A partir de la version système 4.3, le format des fichiers programmes à changé.

· BugFix: Affichait systématiquement le message d'avertissement lors de la modification d'un programme en cours d'exécution.

Superviseur 1.43 

· Le mode de prise de contrôle distant d'un équipement s'effectue maintenant avec le système de l'équipement (et non comme précédemment avec le système du superviseur). Ceci est plus sûr en terme de compatibilité de formats de fichiers etc... Toutefois, pour rétablir le mode système superviseur (meilleures performances), ajouter la ligne LocalSystem=0 dans le fichier Data\Superviseur_Setup.ini, section [General].

NModBus 2.02 

· BugFix: temps CPU important pour recherche du périphérique en mode tcp/ip.

Spirale-system 4.3

24/04/2008

ProgWin 2.3 

· Nouveau système de Wait-for : Programmation pour chacune des consignes et segment par segment de la fonction d'attente. Indication graphique ('w') sur les segments, et tolérance définie pour chaque consigne dans la boite 'configuration'. Passerelle intégrée de compatibilité avec les anciens programmes.

CycleWin 3.2 - VisuWin 3.2 

· Réécriture complète de la gestion des wait-for. Passerelle intégrée de compatibilité avec les anciens programmes (CycleWin).

TBord 2.85 

Spirale-system 4.24

17/04/2008

TBord 2.84 

· BugFix: Perte de curseur après saisie numérique.

Spirale-system 4.23

14/04/2008

ProgWin 2.22 

· Nouvelle option de raccordement permettant aux voies esclaves exactement synchronisées de passer au segment suivant pendant le raccordement.

CycleWin 3.13 

· Gestion de la nouvelle option de raccordement (cf. ProgWin 2.22).

· BugFix: Dans certains cas d'incompatibilités des échelles par défaut définies et de la configuration de l'essai, une exception peut être générée au démarrage de l'essai.

TBord 2.83 

· Inhibe la saisie numérique par mouvements souris en mode tactile.

· BugFix: Evite la réapparition du curseur après saisie (mode tactile).

Script 4.62 

· BugFix: Dans certaines conditions (rampes non suivies par exemple), les coefficients relatifs aux dérivées pouvaient prendre des valeurs non plafonnées.

ComManager 3.33 

· Le Timeout d'attente des initialisations des drivers est porté de 40s à 80s (problemes de démarrage dans certaines configurations avec DHCP).

P_Tcp 1.01 

· Le driver coupe la connexion en cours s'il n'y a aucune communication dans une période de 1 minute et se met alors en attente d'une nouvelle connexion.

Spirale-system 4.22

17/03/2008

TBord 2.82 

· BugFix : Certains contrôles n'étaient pas affichés au lieu d'être simplement invalidés.

· BugFix : Erreur SetV lors de prise de contrôle distant.

Ax5032 1.02 

· BugFix: Problème de détection carte si entrées logiques activées.

Spirale-system 4.21

12/03/2008

TBord 2.81 

· TBord prend en compte la variable @TrueManuel qui permet maintenant l'activation externe du mode manuel.

· BugFix : Les actionneurs dont la variable était en erreur étaient également masqués (cf TBord v2.8)

ProgWin 2.21 

· Extension du protocole de communication avec les plug-in.

· BugFix: problèmes d'utilisation des plug-ins en modification du programme en cours d'exécution.

· Les plug-ins ont désormais leur répertoire spécifique <systemdir>\plugins

CycleWin 3.12 

· BugFix mode pause: un "trou" pouvait apparaitre dans les consignes annexes lors du passage en mode pause.

Saisies 2.11 

· BugFix clavier flottant: problèmes autour de la touche '°' (degré) dans certaines circonstances.

· Modifications autour de la gestion du focus dans les saisies numériques des boites de dialogue.

Script 4.61 

· L'instruction _memPente retourne maintenant une valeur même si l'étendue nominale de points n'est pas encore disponible.

NModBus 2.01 

· Limitation délai après écriture pour améliorer la fluidité des lectures en cas de "rafales" d'écritures.

· Gestion (simplifiée) d'un journal : Créer un sous dossier "Log"

Pilot 2.31 

· BugFix: Lors de l'ajout d'un nouveau pilote, une saisie de nom de voie du pilote courant pouvait être prise en compte dans le nouveau pilote.

ComManager 3.32 

Spirale-system 4.2

24/01/2008

TBord  2.8 

· Nouveau mode de saisie par boite "ComboBox" pour les contrôles messages : la liste des items sélectionnables est alors fournie par un fichier texte.

· Le nom de fichier (rtf) correspondant aux contrôles type texte enrichi modifiable n'est plus indexé sur la langue en cours (évite de "perdre" le contenu si on change de langue).

· Les contrôles de type actionneurs ne sont plus grisés (trame grise) lorsque leur variable de référence n'existe pas : ils ne sont tout simplement plus affichés. Toutefois, le mode Expert permet de retrouver la représentation de trame grise pour des besoins de mise au point.

ProgWin 2.2 

· Gestion d'un fichier filtre sur les modèles de programmes.

· Le but est de construire des modèles de programmes standards et complets ("full options") et ne présentant à l'utilisateur que ce dont son équipement dispose réellement : suppression des consignes non disponibles, suppressions des voies à enregistrer non disponibles. Lorsqu'on utilise la commande "Nouveau programme", le filtre est appliqué sur le modèle sélectionné et l'utilisateur dispose alors d'une base adaptée à sa configuration.

· Le fichier filtre est Data\channels.ini

· Si le fichier n'existe pas, aucun filtre n'est appliqué (fonctionnement identique aux versions antérieures)

· Cas N° 1: Le fichier existe, mais il est vide ou ne comporte pas les sections attendues.

· La présence des variables-consignes est testée lors de l'utilisation du modèle, elle doivent exister pour être programmables (les variables-enregistrées ne sont pas concernées).

· Cas N° 2: Le fichier existe, et est conforme au format suivant:

· [Setpoints]

· (liste des variables-consignes, une variable par ligne)

· [Recorder]

· (liste des variables-enregistrées, une variable par ligne)

· Seules les variables listées seront, lors de l'appel du modèle, intégrées au programme.

Script 4.6 

· L'instruction #replace est active sur l'ensemble des modules du script (et non au seul module la contenant comme auparavant)

CycleWin 3.11 

· Messages d'erreurs journal sur problèmes de lecture de fichiers (reprise d'essai).

RestoreConfig 2.01 

· BugFix important: La version précédente (2.0) effaçait le dossier Data\Cycles lors de toute restauration.

Spirale-system 4.11

20/11/2007

ProgWin 2.11 

· BugFix: Une exception était générée lorsqu'on tentait d'ouvrir un programme pour lequel l'ensemble chemin+nom dépassait 100 caractères.

Script 4.51 

· BugFix (instruction _Regul) : En cas de passage direct d'un mode approche montée vers un mode approche descente (ou inversement), des anomalies de comportement pouvaient s'observer, notamment approches très lentes.

Saisies 2.1 

· Clavier alphanumérique: Ajout d'un bouton de fermeture et quelques modifications graphiques.

Spirale-system 4.1

30/10/2007

VisuWin 3.1 - CycleWin 3.1 - ProgWin 2.1 

· Définition et rappel d'échelles par défaut. Pour VisuWin & CycleWin, ceci est réalisable indépendamment pour chaque vue. Ceci permet de visualiser les graphiques avec un système d'échelles prédéfini si l'utilisateur le souhaite.

· Exportation des pages de l'aperçu avant impression vers des fichiers au format emf et fonction de copie dans le presse-papiers (toujours au format emf) pour un transfert très rapide avec un logiciel bureautique comme Word (ou autres).

TBord  2.7 

· Une nouvelle variable système LoadFileV (type message), permet de spécifier le nom d'un fichier d'initialisation de valeurs de variables ou paramètres (ce fichier est de même format que celui des sections de paramètres du script). Le fichier doit être placé dans le dossier Script. En écrivant un nom de fichier dans la variable (par le script), TBord lit le fichier et affecte les valeurs aux variables telles que définis dans le fichier. Ceci permet d'effectuer des "preset" sur des groupes de variables simultanément (par ex. set1.ini, set2.ini, set3.ini).

· Note: le nom du fichier doit être spécifié sans son extension .ini

· En relation avec la fonction LoadFileV ci-dessus, si un fichier nommé Startup.ini est présent dans Data\Script, ce fichier est exécuté au lancement de TBord puis effacé. Ceci est ainsi un moyen simple de transmettre à un client des modifications de valeurs de paramètres ciblés au moyen d'un zip classique (RestoreConfig). Le fichier zip contiendra le fichier Data\Script\Startup.ini mais on peut bien sûr y joindre d'autres fichiers.

· BugFix: sans gravité, mais une ligne d'erreur SetV était ajoutée au journal de bord à chaque démarrage.

· En cas de problème avec l'exécution du pilote réseau GwNetServ, l'option de contrôle à distance était annulée automatiquement. Ceci n'est plus le cas, à la place des messages d'erreur ont été ajoutés au journal de bord.

HP34970A-RS 1.31 

· BugFix: La centrale était limitée à environ 40 voies. Les 60 voies possibles sont maintenant gérées sans problème.

Pilot 2.3 

· Ajout de boutons pour permettre l'utilisation avec un écran tactile.

Setup 

· Ajout d'un fichier de police de caractères absent sur Windows NT (ce qui posait divers problèmes d'affichage).

· Dossier d'installation par défaut: à partir des noms de dossier contenus dans le fichier Paths.ini, Setup cherche sur les disques durs une précédente installation système: Si elle est trouvée, le chemin proposé est celui de la précédente installation. Sinon, le chemin proposé est issu de la première entrée de la liste contenue dans Paths.ini.

· Si le dossier d'installation sélectionné contient déjà une version de Spirale-System, Setup passe en mode de mise à jour système et ne propose pas l'installation des configurations (DATAS).

Spirale-system 4.07

05/10/2007

TBord  2.64 

· Un message d'avertissement a été ajouté pour l'accès au mode édition en mode écran tactile seul (sans souris/trackball).

· Le mode appui prolongé en tactile émule le clic-droite en mode édition également.

Sim-Min-Con32 Driver 1.01 

· BugFix: Le mode de communication en TCP/IP n'était pas opérationnel.

Spi2-NetS-Network 1.93 

· BugFix: Le chemin de l'équipement cible pouvait être erroné si plusieurs dossiers Spirale étaient présents sur l'équipement.

Spirale-system 4.06

21/09/2007

P_TCP Driver 1.0 

· Nouveau driver de communication tcp/ip (mode serveur). Ce driver peut être utilisé avec le driver Spi2-p1 pour gérer ce protocole en tcp/ip.

Saisies 2.01 

· Force le clavier visuel si l'écran est en mode tactile.

Spirale-system 4.05

11/09/2007

Script 4.5 

· Nouvelles fonctions permettant de lire/écrire des données dans les fichiers d'initialisations (*.ini)

TBord  2.63 

· BugFix: la variable @NomEquipement était écrasée à chaque démarrage (nom de l'équipement donné par l'utilisateur).

· BugFix: l'option "régénérer affichage" ne fonctionnait plus (option des actionneurs)

CycleWin 3.02 

· Modifications sur la procédure de clôture d'essai, version de sauvegarde (dossier "Save").

SaveConfig 2.41 

Spi2-NetS 1.92 

Spi2-NetS-Network 1.92 

· BugFix: Le fichier de sauvegarde (zip) ne comportait pas les fichiers bitmaps lorsque le nom de fichier comportait des espaces.

Spirale-system 4.04

27/06/2007

CycleWin 3.01 

· BugFix: En mode modification du nombre de boucles sur un programme en cours d'exécution, plantage de CycleWin ou non-prise en compte de la modification. Le problème provenait de la routine d'exécution des boucles.

ProgWin 2.01 

· Modification de la routine d'exécution des boucles (cf CycleWin 3.01).

Script 4.42 

· Le nombre maximum de messages dans les fichiers de messages est porté à 800.

NModBus Driver 2.0 

· Support du mode de communication TCP/IP avec le protocole RTU de liaison série (par ex. moxa en mode Server TCP) . Cf. Moxa-TCP.doc pour aide à la configuration d'un moxa en mode serveur TCP.

· Support du protocole Modbus/TCP (Open Modbus).

EUR2500 Driver 1.0 

· Pilote de communication Modbus/TCP pour les centrales EuroTherm série 2500. Vitesse élevée d'acquisition par lecture de tables de données.

MCom-Vaisala Driver 2.0 

P232 Driver 2.0 

Sim-Min-Con32 Driver 1.0 

· Support du mode de communication TCP/IP par ex. moxa en mode Server TCP. Cf Moxa-TCP.doc pour aide à la configuration d'un moxa en mode serveur TCP.

Spirale-system 4.03

07/06/2007

Inclus les fichiers d'aide chm pour VisuWin/CycleWin/ProgWin
TBord  2.62 

· En mode de démarrage avec configuration (commande Config=) , la 1ere page valide est affichée. Auparavant la page de démarrage du mode standard était utilisée, ce qui était aberrant.

ComManager 3.31 

· BugFix: En mode connexion par superviseur (/connect), problème avec le fichier de session.

Superviseur 1.42 

· Quelques optimisations pour fonctionner avec un réseau mixte spirale2/spirale3.
Spirale-system 4.02

04/06/2007

Script 4.41 

· BugFix: Bug d'interprétation si des noms de fonctions font partie de noms de variables (@test_min).

Spi2-P1 driver  1.21 

· BugFix: La commande "Annulation_essai = 0"  (fin de cycle, sans archivage) n'était pas prise en compte.

Spirale-system 4.01

21/05/2007

TBord  2.61 

· BugFix : en mode tactile, l'utilisation de la fonction d'aide sur contrôles (tooltips) rendait ensuite le curseur visible en permanence.

· BugFix: les tooltips d'aide apparaissaient furtivement (mode tactile)

Spirale-system 4.0

14/05/2007

( Spirale 3 )

VisuWin    3.0
CycleWin  3.0 

· Compatibilité écran tactile.

· Nombreux changements et adaptations pour un fonctionnement optimal en mode tactile. La détection souris/tactile est automatique et les paramètres sont ajustés en fonction du périphérique.

· Nouvelle barre d'outils au look moderne, nombreux changements visuels (couleurs, polices ...). L'apparence de cette version 3.0 est nettement plus avantageuse et moderne que les versions précédentes.

· Tooltips (avec souris) sur commentaires et messages d'interruption.

· Bouton de masquage des commentaires dans les boites de saisie commentaires.

· Nombreuses corrections de petits défauts graphiques.

· Nouvelle présentation de l'en-tête pour l'impression. Si un logo "titre.bmp" est présent dans le dossier Data, celui-ci est utilisé pour l'en-tête.

· La date/heure est affichée dans la barre de la boite d'affichage des commentaires.

· CycleWin : Sur arrêt (manuel ou défaut), les sorties logiques programmées sont maintenant coupées (état OFF). De plus, le mode rampe des consignes est annulé (sinon affichages des valeurs évoluant sous TBord en mode arrêt peu compréhensible)

· VisuWin : Boite d'ouverture de fichiers redimensionnable

· Nouveau mode d'exportation des essais sur clef USB (appel ligne de commande)

ProgWin  2.0 

· Compatibilité écran tactile.

· Nombreux changements et adaptations pour un fonctionnement optimal en mode tactile. La détection souris/tactile est automatique et les paramètres sont ajustés en fonction du périphérique.

· Nouvelle barre d'outils au look moderne, nombreux changements visuels (couleurs, polices ...). L'apparence de cette version 2.0 est nettement plus avantageuse et moderne que les versions précédentes.

· Nouvelle fonction : Undo / Redo (sur 32 niveaux)

· Gestion multi-langues des programmes modèles : le dossier Modeles est maintenant divisé en sous-dossiers dépendant de la langue (Data\Prog\Modeles\FR , Data\Prog\Modeles\EN ...). Ainsi, les modèles sont proposés dans la langue en cours.

· Accès direct à une clef USB pour les fonctions d'ouverture et d'enregistrements des programmes.

· Boite fichiers "enregistrer sous.." style XP (redimensionnables)

· BugFix: l'appel via le Shell d'un programme dont le nom comportait des espaces ne fonctionnait pas.

· Nouvelle présentation de l'en-tête pour l'impression. Si un logo "titre.bmp" est présent dans le dossier Data, celui-ci est utilisé pour l'en-tête.

· Boite d'ouverture des programmes redimensionnable

· Nouveau modes d'exportation/importation des programmes sur clef USB (appel ligne de commande)

TBord  2.6 

· Nouvelle commande de sélection et lancement simultané d'un programme: "ProgExec = x". x étant le numéro d'un programme dans une liste de programmes (fichier Data\TBord\ProgList.ini ). Une nouvelle commande "Edition Liste Programmes" affiche une boite de dialogue permettant de créer et modifier cette liste.

· Affichage tooltips et écran tactile : nouvelle commande pour actionneurs activant un mode d'aide : dans ce mode, le curseur est un point d'interrogation et cliquer un contrôle déclenche l'affichage de sa bulle d'aide (tooltip) associée.

· Un clic gauche prolongé sur le fond permet d'afficher le menu (identique à clic droite).

· Un "nom d'application" peut être défini. Ce nom se définit par une clef AppName= dans la section DATA du fichier TBord.ini. Ce nom est celui de la fenêtre TBord, et apparait partout ou apparaissait auparavant "Spirale II". En l'absence de cette clef, le nom d'application est "Spirale II".

· Au prochain démarrage après installation d'une nouvelle version système, un message est ajouté au journal (catégorie service).

· Pilotes utilisateurs au démarrage: si le fichier de définition n'est pas trouvé (dossier data\TBord\Pilotes_Info), une boite d'erreur apparait au démarrage et donne la possibilité de supprimer la définition du/des pilote(s).

· BugFix: Problèmes sur certains Pc avec l'édition des boutons contenant du texte, ainsi qu'avec les tooltips (texte perdu dans les deux cas).

· BugFix: la saisie de date/heure (dans un contrôle afficheur) était fausse du décalage heure GMT-heure locale.

· Nouvelle propriété pour les contrôles qui permet à un contrôle parent de réarranger automatiquement la position de ses contrôles enfants visibles, verticalement ou horizontalement. Ceci permet un affichage "propre" des contrôles lorsque, par exemple, des options ne sont pas disponibles; ceci évite les "trous" que laissaient les contrôles non visibles auparavant.

· Nouvelle commande interne permettant de montrer/cacher le contrôle parent. Ceci permet de créer des fenêtres comme des "boites à outils" où seulement la barre de titre est présente, et qu'on clique pour afficher la fenêtre entière.

· Tbord initialise la variable NomEquipement (si vide) au démarrage avec le nom du fichier data\*.id (fichier définissant la configuration installée)

· Les actionneurs peuvent maintenant comporter un maximum de 32 images (16 auparavant). Notez que la boite d'édition de liste des images n'est pas modifiée (limitée à 16 images), aussi utilisez la vue 'source' à la place.

· Nouvelle commande "Mode-Manuel" permettant la sélection du mode manuel: ainsi, le nom du programme correspondant peut changer en fonction de la langue en cours. Les programmes de type "mode-manuel" doivent être installés dans les dossiers Data\Prog\Modeles\Manual\EN (anglais) ou Data\Prog\Modeles\Manual\FR (français) etc ... Si le programme mode-manuel en cours est modifié par l'utilisateur , il est sauvegardé dans un des dossiers indiqués ci-dessus quand on change de langue.

· Le mécanisme d'exclusion entre pilotes utilisateurs fonctionne sur un nombre quelconque de pilotes (2 auparavant)

· BugFix : en mode édition, exceptions en relation avec la manipulations de contrôles avec labels.

· Accès au mode veille de l'écran avec une nouvelle variable système @ScreenSaveMode. La gestion en est confiée au script. Toutefois, les principales applications (cyclewin, progwin, visuwin, script et Tbord) la prennent en charge et font sortir l'écran du mode veille sur action utilisateur.

· Nouvelle variable @PageTBordName$ permettant de connaitre la nom de la page TBord en cours et de la modifier. A utiliser de préférence à @PageTBord (numérique).

· Codes usine: Seul le code Usine.1 reste invariable. Tous les autres codes (Usine.2 à Usine.6) sont établis pour une période calendrier de 6 mois : du 01/01 au 30/06 et du 01/07 au 31/12. Climats communiquera aux techniciens, avant le début d'une nouvelle période, le(s) code(s) requis.

· Sauvegardes automatiques : par défaut, une sauvegarde est effectuée sur une base mensuelle, dans le dossier Spirale2\Save\AAAA.MM  (AAAA = année, MM = mois).

· L'image de la boite de démarrage peut être définie dans le dossier Data : Spirale3\Data\startup.bmp

Saisies 2.0 

· Nouveau graphisme pour tous les claviers, dimensions plus généreuses permettant l'utilisation de l'écran tactile.

· Nouvelles touches comme flèches de déplacement gauche/droite, tab, etc ainsi que fonction copier/coller.

· BugFix: le clavier pouvait rester affiché alors que l'application n'était plus active.

Script 4.4 

· La fenêtre-clavier peut être affichée, permettant l'édition de script même sans clavier réel.

· BugFix: La variable de comptage de l'instruction _PulseVar était incrémentée à chaque exécution du script.

· BugFix: L'instruction _HumRosee pouvait générer une exception sur des valeurs d'entrée incorrectes.

· Le nombre maximal de messages dans les fichiers de type MESS_xx.txt passe de 256 à 512.

ComManager 3.3 

· Le nombre de variables externes par défaut passe de 544 à 576.

Pilot 2.21 

· BugFix: le clavier pouvait rester affiché alors que l'application n'était plus active.

SaveConfig 2.4 

· Détection et prise en compte automatique de clef USB.

· BugFix: en mode supervision, fonctionne maintenant correctement sur un équipement distant.

· Accepte en paramètre le chemin pour le fichier ZIP (fonctionne alors en mode discret)

RestoreConfig 2.0 

· Détection et prise en compte automatique de clef USB.

· Si utilisé avec fichier de sauvegarde (et non de modification), RestoreConfig effectue une réinstallation à partir du dossier Image avant application de la sauvegarde. Ceci garantit un retour exact à la configuration restaurée. Un backup est automatiquement créé sur le disque dur avant restauration.

· Bouton d'accès direct au dossier  des sauvegardes mensuelles (cf TBord).

· Dézippe correctement les datas en chemin relatif même si le dossier systeme Spirale est un sous-dossier (par exemple de GetSpi2)

NTserviceGW 2.1 

· Gère le clavier visuel (osk) pour le login windows puis la session.

ACL-6128A 1.0 

· Nouveau pilote pour la carte ADLINK du même nom (2 sorties analogiques isolées).

Spirale II  version 3.51

11/04/2006

TBord 2.51 

· Spirale 2 en mode superviseur (Switch /superviseur) : 

· Accepte maintenant la prise de contrôle à distance (module GwNetServ).

· Délai donné au module Superviseur.exe pour la création des variables XXXX.Command avant la première exécution du script.

· Tous les codes d'accès utilisateur peuvent maintenant être définis indépendamment et spécifiquement pour le mode de contrôle à distance: il est ainsi possible -par exemple- d'interdire toute commande à distance.

GWnet 1.35 

· Prise de contrôle à distance d'un Spirale2 en mode superviseur: GWnet verrouille les variables XXXX.Command sur le poste distant (actions obligatoirement effectuées au niveau du superviseur).

Superviseur 1.41 

· Fichier Superviseur_Setup.ini : en mode statique, les définitions de variables de la section [VarCommon] sont ajoutées à celles des sections spécifiques [EquipXX]. Ceci rend plus simple la maintenance du fichier si tous les équipements ont un jeu de variables identique (ou voisin).

ComManager 3.26 

· BugFix: Problème d'accès au fichier de session lors d'une connexion distante via un lecteur sur une ressource réseau.

VisuWin 2.13 - CycleWin 2.54 - ProgWin 1.61 

· Bugfix: La position de départ de la règle dépendait de la position du curseur de la souris lorsqu'on la saisissait.

Spirale II  version 3.5

03/04/2006

TBord 2.5 

· Gestion des pages TBO multi-langues.

· Chaque contrôle et tooltip peut afficher ses informations en fonction de la langue sélectionnée. Ceci a entrainé un grand nombre de modifications, particulièrement en mode édition. Les nouveaux fichiers TBO générés sont compatibles avec les anciens systèmes et peuvent être lus sans problèmes par ceux-ci (hormis la caractéristique de langue).

· Les contrôles de type textes, ainsi que les boutons réduisent automatiquement la taille de la police si le texte ne peut être affiché, afin de permettre l'affichage complet d'un texte dans toutes les langues prévues.

· Les tooltips sont désormais en dimensionnement automatique. Toutefois, les dimensions sont toujours sauvegardées dans les fichiers TBO afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes antérieurs.

· Les contrôles de type texte enrichi sur fichiers rtf indexent de manière transparente le nom du fichier à la langue.

· Les pages des versions antérieures n'ont pas de langue définie: aussi, une option dans la boite de propriétés de la page permet d'affecter à tous les contrôles et tooltips une langue particulière. Ceci est nécessaire pour rendre multi langue une page créée avec un système précédent.

· L'anglais est la langue par défaut pour les contrôles ne pouvant s'afficher dans la langue demandée.

· 9 langues les plus répandues sont prévues au départ sur 16 langues possibles.

· En mode édition, les touches '+' et '-' permettent simplement de parcourir les langues, la langue courante étant affichée en barre de titre de la fenêtre de navigation.

· En plus de l'accès par menu, le changement de langue peut être effectué via la variable système Language (1:anglais, 2: français, 3:allemand, 4: espagnol etc). La valeur de la variable indique la langue courante.

· Polices de caractères spécifiques à une langue. Un nouveau dossier système Spirale2\Lang est désormais créé. Pour l'instant, seule une police alphabet russe y est installée. On peut imposer, pour toute langue, l'utilisation d'une police de caractères spécifique en lieu et place de la police définie dans le contrôle:

[FONTSUBST]

RU=GaramondNo4CyrTCYLig, Lang\GAR4CYRL.TTF

· Langue (2 car) = Nom Police, Emplacement et nom du fichier police

· Le russe est prévu d'origine dans le système, la ligne indiquée ci dessus n'est donc pas nécessaire.

· Cette substitution s'appliquera systématiquement à tous les contrôles de type texte (labels) dès lors que ceux-ci disposent d'un texte défini pour la langue correspondante. Cela peut aussi s'appliquer aux contrôles de type message, si l'option correspondante est activée (case à cocher : La police est substituable selon la langue).

· En outre, si un fichier de message MESS_XX.txt est prévu pour la langue (dossier Script), la liste des messages dans le journal utilisera la police spécifique pour afficher correctement les messages et défauts prévus.

· Rappel: les applications spirale II ne sont actuellement disponibles qu'en français et anglais: pour toute autre langue, les applications seront simplement en anglais.

· BugFix: lors d'une connexion tcp/ip, le buffer de mesures de cyclewin n'était pas mis à jour sur disque (problème de message sur TBord)

· BugFix: en mode édition, il pouvait y avoir décalage entre un contrôle et son rectangle de sélection.

· Affichage correct de l'ensemble des contrôles lorsque le paramètre d'affichage des polices dans Windows est différent de la valeur standard (96ppp). Il est cependant fortement recommandé de ne travailler en mode édition qu'avec les dimensions standards de textes (un message d'avertissement est affiché).

Spi2-NetC 1.81 

· BugFix: le programme n'était pas toujours mis à jour en mode de modification de consignes à la volée.

· En utilisation avec GetSpi2, Spi2-NetC peut récupérer une adresse IP à utiliser si celle ci est indiquée, entre crochets [] dans le champ commentaires.

· Possibilité d'indiquer le débit d'upload de l'équipement distant, afin de proposer des choix pertinents sur les transferts de fichiers (notamment échantillonnage cycle).

Spi2-NetS 1.91 

· BugFix: la fonctionnalité de transmission des variables locales (script) ne fonctionnait pas toujours correctement.

Script 4.37 

· Lecture des variables locales en accès distant: optimisation de la bande passante utilisée.

CycleWin 2.53 

· BugFix: envoi de messages inappropriés en mode internet.

· En grossissement courbe, boutons souris combinés, le grossissement maximum d'une courbe consigne est maintenant limité à celui de sa courbe mesure associée, si elle existe. De plus, un délai est introduit pour éviter des problèmes sur les PC tres rapides.

· Commande d'ajout/retrait de courbes via TBord : si une échelle n'était pas définie pour une courbe, une échelle compatible sera recherchée ou sinon créée.

VisuWin 2.12 

· BugFix grossissement courbes cf CycleWin 2.53

ComManager 3.25 

· BugFix: la fonction DSetVF n'acceptait pas de variable type booléen. Ceci pouvait conduire à une erreur à l'exécution du script.

Système 

· BugFix: problème depuis la version 3.0, la gestion de l'heure ne tenait pas compte correctement des changements d'heure été/hiver. Tout a été repris et dorénavant, en interne, le système ne gère plus que le standard UTC (heure GMT). Toutes les informations relatives à l'heure dans les fichiers historiques (.cyc), le journal etc.. sont maintenant au format UTC. La lecture de l'heure dans d'anciens fichiers peut donc être faussée d'une heure (heure de Paris).

Spirale II  version 3.4

16/01/2006

TBord 2.4 

· Gestion de la mémoire: On peut fixer le nombre de pages que TBord conserve en cache (permettant un accès rapide). Auparavant, toutes les pages étaient en cache, ce qui était dispendieux pour la mémoire et superflu. Par défaut, le nombre de pages en cache est de 8 (modifiable en paramètres avancés). En mode de prise de contrôle réseau, toutes les pages sont en cache, sans changement par rapport aux versions antérieures.

· Contrôles de type textes, actionneurs, bitmaps transparents: vérification avant capture image de fond que le contrôle est entièrement visible: Evite des défauts d'affichage parfois malencontreux. (cf le logo homme-qui-court dont les images se superposaient).

· Temps d'affichage des tooltips proportionnel à leurs longueurs.

· Les contrôles de type texte, message, afficheur bénéficient d'un choix complet de couleurs pour l'affichage texte et ne sont plus limités aux 16 couleurs de base.

· Mode édition : déplacement de contrôles par groupes plus "propres" (pas de trainées d'affichage).

· Commandes étendues aux groupes de contrôles : copier/agrandir/ordre ... gros travail sur les groupes (affichage, sélection). 

· Mode édition (bugfix): demande le code usine avant sauvegarde d'écrans, si requis.

· Tooltips (mode édition): mini-éditeur intégré (police, style, alignement) sur l'ensemble du texte ou sur le texte sélectionné. Fonctions de copier/coller les attributs de tooltip. Possibilité de n'afficher ni tooltip personnalisé ni tooltip étiquette (nom de variable).

· Nouvelles commandes sur les groupes de contrôles affichant du texte (afficheurs, messages, textes) : Police & couleur, copier/coller les attributs.

· Les contrôles de type texte disposent maintenant d'une option de césure automatique (en mode de taille libre). L'édition des textes via la boite de propriétés dispose d'une fonction preview.

· La taille maximale des contrôles textes passe de 128 caractères à 256 caractères.

Script 4.36 

· Nouveau mode de fonctionnement pour l'instruction _PulseVar: Si la période nominale vaut 0, des impulsions de largeur fixe sont générées (seule la période varie).

Spirale II  version 3.35

14/12/2005

Note: toutes versions de 3.0 à 3.34 -> bugs critiques

Script 4.35 

· BugFix Majeur: Problème introduit en version 3.33 avec l'allocation dynamique des chaines. Cette allocation est désormais statique mais indexée au nombre de variables externes.

TBord 2.3 

· Journal de bord : dimension fenêtre adaptée à TBord, et redimensionnable. Nombre de messages affichés en titre de fenêtre, toutes les catégories cochées par défaut. Police d'affichage plus confortable.

· Ajout de messages journal avec code d'identification pour toutes actions de fermeture générale système.

· Substitution automatique de la police Transistor par une nouvelle police DS-Digital, plus moderne et fiable (problèmes avec Transistor). 

· Toutes boites avancées (boites d'édition, fichier d'aide..) sont disponibles également en anglais (seul le français était auparavant présent).

ComManager 3.24 

· BugFix: Non inscription de messages au journal lorsque deux processus tentent simultanément de le faire.

· Ajout d'un message spécifique au journal quand un processus agit sur la variable CloseAll (fermeture générale système).

ViewCom 2.32 

· Le nombre de variables affichées est indiqué en titre de fenêtre (et non le nombre total).

Spirale II  version 3.34

07/12/2005

Script 4.34 

· BugFix Majeur: 1ere compilation en échec systématique, parfois accompagnée de créations de variables erronées et/ou d'exceptions. Problème introduit en version 3.0 avec l'allocation dynamique de la table de noms. Cette allocation est désormais statique mais indexée au nombre de variables externes.

· Message erreur logiciel sur problèmes d'allocations mémoire.

· Réécriture routines d'allocation dynamiques.

Remote_SysUpdate 1.02 

· BugFix: ne peut trouver le dossier Spirale2 sur les anciennes versions si on ne désigne que l'ordinateur distant.

Spi2-NetC 1.8 

· Support de proxy pour l'accès aux sites base de données IP.

ParamEdit 1.0 

· Disponible en version anglaise uniquement. Quelques changements de présentation.

ComManager 3.23 

· BugFix: les paramètres passés aux pilotes n'étaient pas identifiés correctement lorsque le chemin système comportait des espaces. Ceci provoquait des erreurs de Timeout à l'initialisation des pilotes.

Spirale II  version 3.33

05/12/2005

TBord 2.25 

· Accepte les connexions réseau (prise de contrôle à distance) via un lecteur mappé sur une ressource réseau partagée, par exemple Z:\Tbord.exe, Z: étant un disque mappé sur \\3021-Climats\D\Spirale2.

Script 4.33 

· Ajout d'un message journal type logiciel sur déclenchement time-out du canal de contrôle script-TBord.

· Gestion dynamique des variables & constantes chaînes : plus de limite imposée.

GwNetServ 1.5 

· Ajout dans le protocole de la transmission du n° de session ComManager pour permettre au client de connaitre l'emplacement du dossier système (énumération des partages avec recherche fichier de session).

GWnet 1.34 

· BugFix: fonctionnement aléatoire de la transmission des variables modifiées bit par bit.

Superviseur 1.4 

· Possibilité d'obtenir pour chaque machine connectée dont la version est au moins celle-ci (3.33) l'emplacement du dossier système spirale2 distant. Auparavant, le dossier \\pc\d\Spirale2 était toujours assumé. Cf GwNetServ 1.5

· BugFix: fonctionnement aléatoire de la transmission des variables modifiées bit par bit.

Remote_SysUpdate 1.01 

· Trouve automatiquement le chemin système si Spirale II tourne sur l'équipement (cf GwNetServ 1.5).

Spi2-NetC 1.72 

· BugFix: fonctionnement aléatoire de la transmission des variables modifiées bit par bit.

Spirale II  version 3.32

28/11/2005

TBord 2.24 

· Gestion de la nouvelle clef de protection USB.

· Une clef de protection est maintenant attendue aussi en mode Superviseur de machines.

· Modification concernant la compatibilité de windows 2000 avec la saisie des dates / heures dans les contrôles.

CycleWin 2.52 / VisuWin 2.11 

· BugFix: Exception générée lors de l'affichage de la boite d'analyse d'homogénéité dans certaines configurations d'affichage d'échelles.

Spi2-NetS-Network 1.9  

· Externalisation de la procédure de mise à jour système intégrée (cf Remote_SysUpdate).

Spi2-NetC 1.71 

· Filtre la variable ScriptWatchV dans le log.

· BugFix: exception générée sur récupération fichier zip en fin de session.

· BugFix: Problèmes de Time-Out, notamment sur opérations création de fichiers zip.

· BugFix: le mirroring ne fonctionnait qu'une fois!

Script 4.32 

· Le nombre maximum de variables/constantes chaines passe de 512 à 1024.

· BugFix: Les instructions _SetEtatVar et _SetLockV n'acceptaient pas les variables chaines.

Remote_SysUpdate 1.0  

· Nouveau composant chargé des mises à jour système par réseau. Après analyse des versions locales et distantes, il peut effectuer la mise à jour et permettre un redémarrage distant de Spirale2 avec la nouvelle version. Note: la mise à jour n'est pas autorisée si un essai est en cours (machine en marche ou non).

· Lancé directement, il permet de choisir l'équipement à mettre à jour avec une fenêtre d'explorateur.

· Il est appelé automatiquement par Spi2-NetS-Network pour permettre une mise à jour avant de démarrer la passerelle tcp/ip.

· Il est appelé directement par Superviseur (via une commande TBord) qui peut ainsi afficher la version système de toute machine connectée et proposer la mise à jour.

Superviseur 1.3 

· Nouvelle commande d'accès à la version système d'un équipement, et possibilité de mettre l'équipement à niveau, si le superviseur dispose d'un système supérieur. Utiliser la variable de commande machine.Command avec la valeur 8 pour cette fonctionnalité.

· BugFix: la variable 'programme en cours' d'un équipement n'était pas actualisée lors de l'envoi/sélection de programmes (fonctionnalité introduite en Superviseur v1.2).

PHardwareUSB 1.0 

· Pilote de protection par clef USB.
Spirale II  version 3.31
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Spi2-NetC 1.7 

· Interface utilisateur complètement repris (log avec heure, nouveaux voyants etc...)

· Gestion de deux services de base de données d'IP

· BugFix: Mirroring copiait parfois deux fois ou plus le même fichier. Lors de transferts de plusieurs dizaines de fichiers, il arrivait qu'un fichier ne soit pas transféré. Ces bugs ont été fixés et le mirroring est tout à fait robuste, avec reprises en cas d'erreurs de transfert.

Spi2-NetS 1.81 

· Gestion de deux services de base de données d'IP.

TBord 2.23 

· Rafraichissement des contrôles suivant la commande Marche/Arret.

CycleWin 2.51 

· L'attente au démarrage de 5 secondes pour les variables en défaut n'est activé que lors des reprises de cycle et non systématiquement : cela provoquait un délai inattendu dans la plupart des configurations machines existantes.

RegulAdjust 1.21 

· Le fichier de définition des plages de réglages RegulAdjust.ini est dorénavant d'abord recherché dans le dossier data. Ceci rend possible une personnalisation des réglages qui est sauvegardée avec la configuration.

Spirale II  version 3.3

09/11/2005

CycleWin 2.5 

· Gestion de l'enregistrement de variables en mode flottant (32 bits). Dans ce mode, le stockage de la variable prend la place de deux "slots" ordinaires, soit 32bits au lieu de 16. La dynamique est comprise entre ±1e±38, avec 6 chiffres significatifs.

· Time out d'attentes des variables invalides de 5 secondes au démarrage étendu aux variables en erreur (car certains pilotes tel ModBus initialisent les variables en erreur au démarrage).

CycleWin 2.5 / VisuWin 2.1 

· Interface graphique

· Gestion des échelles revue pour exploiter au mieux les nouvelles variables mode flottant: mode exposant, plage des graduations de 1e-6 à 1e6, taille de police d'affichage de l'échelle auto-ajustée.

· Echelles logarithmiques: En fonction de la configuration des voies (cf fichier .enr) les voies peuvent être affichées sur une échelle de type logarithmique. Noter que seules les voies définies flottantes (32bits) peuvent être de type affichage log.

· Restrictions: Une échelle log. ne peut être partagée (une seule échelle à droite ou à gauche), et une voie-consigne ne peut être affectée à une échelle log.

· Nouveau mode d'affichage des valeurs dans les scanners et les bulles sur les courbes: mode avec exposant, permettant une bien plus grande dynamique. Ce mode se regle dans la boite d'édition de fichiers *.enr ou via la boite de configuration de progwin (ComboBox du nombre de décimales affichées).

· BugFix: lorsque les défauts n'étaient pas affichés (option d'affichage), le curseur de la souris "voyait" toujours les défauts.

Spi2-NetC 1.6 

· Bon nombre de modifications pour assurer une communication plus robuste, notamment récupération de l'environnement à la volée (plus de blocage avec nécessité de relancer sur erreurs de communication).

· BugFix: Les variables renommées plus d'une fois sur la machine distante n'étaient plus mises à jour sur le poste client.

· Les coches "récupérer la configuration" et "lancer le tableau de bord" sont mémorisées entre chaque lancement (spi2-netC.ini). De même pour la cadence de transmission des variables.

· Réduction automatique de la vitesse de transmission des variables à 20 secondes pendant tout transfert de fichiers.

Spi2-NetS 1.8 

· Bon nombre de modifications pour assurer une communication plus robuste.

· BugFix: Les variables nouvellement créées sont transmises en mode complet et non en mode différentiel, ce qui permet d'éviter certains problèmes aléatoires sur le poste client.

· Le mode KeepOnLine est activable localement, et une fois activé, verrouillé.

· Commande "Relancer Spirale II" reprend les paramètres de ligne de commande précédemment utilisés (cmdLine.ini)

ProgWin 1.6 

TBord 2.22 

· Mode superviseur: Possibilité d'envoyer sur les équipements et de sélectionner comme programme en cours des programmes stockés sur le poste superviseur (avec Superviseur v1.2). La commande choix programme admet une syntaxe particulière (cf. aide commandes)

· BugFix: Dimensionnement du nom de voie pour CycleWin (boite édition fichiers .Enr) maintenant plafonné; CycleWin pouvait planter en cas de noms de voies trop longs.

· TBord, au démarrage et avant de lancer Spi2-NetS (internet), renomme tous fichiers NEW__name.ext en name.ext dans le dossier système et drivers. Ceci permet un remplacement distant (internet) facilité de composants système.

Script 4.31 

· BugFix: (mineur) Script créait toujours les variables en majuscules (v3.2)

· BugFix: lorsque le nombre maximum de labels était atteint, une erreur critique était générée.

· Le nombre maximum de labels passe de 64 à 128.

· BugFix: en mode internet, les fichiers de paramètres ne sont plus modifiés lors d'une compilation locale (car mirroring inadéquat).

ComManager 3.22 

· La boite d'avertissement "Only one instance allowed" a été supprimée.

Superviseur 1.2 

· Possibilité d'envoyer sur les équipements et de sélectionner comme programme en cours des programmes stockés sur le poste superviseur.

· BugFix: Ne recopie plus le nom originel des variables importées. Cela pouvait poser des problèmes dans le cas où le mode superviseur était utilisé avec le mode distant tcp/ip (Spi2-NetS).

· Meilleure gestion des erreurs de communication devant améliorer les choses dans un environnement réseau perturbé (disparition/réapparition d'équipements).

Sim-Min-Con32 0.91 

· BugFix sur les communications ASCII2 (notamment M!INCON machine humide).

ViewCom 2.31 

· Ascenseur dans la liste des pilotes.

Spirale II  version 3.2
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Script 4.3 

· Script est en version français - anglais suivant langue en cours (messages, dialogues et fichier d'aide).

· Certaines instruction du langage ont leur équivalent en anglais pour une utilisation plus évidente pour les anglophones (par ex. _AddLogBook est pris comme équivalent à _AddJournal, _and comme _et ...).

· _AddFile accepte un paramètre supplémentaire indiquant la taille max. du fichier texte: à chaque fois que le fichier atteint cette taille, les 10% premières lignes sont supprimées.

· Optimisations permettant un gain de 20% de vitesse de compilation.

ViewCom 2.3 

· Gestion automatique des paramètres pilotes (cf Pilot 2.2), informe des paramètres attendus et ne demande pas de paramètre si le pilote n'en accepte pas.

· Désormais uniquement en langue anglaise.

· Mode On Top pour garder ViewCom au dessus des autres fenêtres.

· Mode Variables Only utilisant toute la fenêtre pour la liste des variables.

· Possibilité de sélectionner certaines variables et de ne visualiser que celles-ci. Associé à On Top et Variables Only, permet de voir dans une petite fenetre des variables choisies à surveiller.

Pilot 2.2 

· Affiche une information sur les paramètres des pilotes et n'autorisent la saisie que si le pilote accepte des paramètres (tous les fichiers txt des pilotes ont été modifiés en ce sens). Gestion d'accès aux fichiers TXT fonction de la langue en cours.

· Désormais uniquement en langue anglaise.

CycleWin 2.4 

· Multisessions: Prend en compte le caractère * dans les noms de voies de la même façon que dans les noms de variables : remplace * par le numéro de la session de cyclewin (le supprime pour la session principale).

TBord 2.21 

· Les contrôles texte en "fit to text" (taille fixe) n'apparaissent plus comme redimensionnables en mode édition.

· Bug sur windows 2000, les contrôles afficheur de type date ne pouvaient être utilisés en saisie (plantage).

· Le mode superviseur peut être forcé via la boite de configuration système (et stocké dans TBord.ini) , ce qui permet des installations clients plus faciles: pas de paramètre "/superviseur" dans le raccourci de lancement de TBord.

Sim-Min-Con32 0.9 

· Nouveau pilote multiports pour les Equipements Weiss/Heraeus basés sur les protocoles ASCII1 & ASCII2 (S!MCON32-M!INCON32-MOPS). Permet le pilotage de base: marche/arrêt et consignes température/humidité, lecture des valeurs température et humidité. Nombre d'équipements quelconque, journal de communication, ports com distants (moxa..)..

MCom-Vaisala 1.0 

· Nouveau pilote multiports pour les hygromètres Vaisala (hmp230/hmt310). Usage recommandé en lieu et place du pilote HMP230 (communication plus robuste). Nombre de Vaisala quelconque, journal de communication, ports com distants (moxa..)..

HMP230 2.1 

· Modifications permettant au pilote d'être compatible avec le modèle Vaisala HMT310 sans pré-configuration de celui-ci.

· Obsolète : Utiliser MCom-Vaisala pour les nouvelles applications.

Pilotes 

· Les fichiers d'information des pilotes les plus courants ont été traduits en anglais. Affichage selon la langue en cours dans Pilot.exe.

Spirale II  version 3.1
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TBord 2.2 

· Mode 'expert' d'affichage des tooltips sur contrôles amélioré: affiche également les commandes.

· Ajout du choix de la langue dans le menu contextuel (clic droite). Seules les langues disponibles au niveau traduction-système sont accessibles.

· Supporte la langue en ligne de commande : /lg=EN (par exemple pour forcer l'anglais).

· Les noms de fichiers dans les actionneurs (commandes Open & Print) peuvent comporter la séquence "%lang%" qui sera alors remplacée par les deux lettres d'identification de langue pour l'exécution: CycleWin%lang%.pdf sera ainsi interprété comme CycleWinEN.pdf si la langue active est l'anglais. Note: pour des raisons de compatibilité, le terme FR (français) peut être omis des noms de fichiers.

· Superviseur: Nouvelle option en parametres systeme permettant d'afficher ou non les boites d'avertissement sur la variable WarningMsg. Les boites affichées comportent en titre le nom PC de l'équipement à l'origine du message (cf Superviseur v1.12)

· BugFix: quitte inopinément durant la séquence de démarrage en multisessions si beaucoup de cycles en cours et machine peu rapide (contrôle d'activité de TBord par script introduit en 3.0).

· Augmentation de la tolérance sur les contrôles de timing script & cyclewin.

· En mode de prise de contrôle, n'affiche plus systématiquement un message d'erreur redondant avec celui généré par GWnet.

ComManager 3.21 

· Modifications sur les accès au fichier d'identification de session (session.*), notamment bugfix sur les accès réseau.

· Gestion de la langue système : toutes les applications/composants demandent la langue à utiliser via ComManager.

Ax5032 1.01 

· BugFix: les états des entrées étaient "anciens" de 500mS avant communication au système.

Superviseur 1.12 

· Envoi du nom PC avec le message WarningMsg pour identification correcte au niveau superviseur (qui envoie quoi).

· Passe le paramètre de langue aux sessions de prise de contrôle.

Script 4.21 

· Timeout d'inactivité de TBord porté de 15s à 20s.

· La coloration syntaxique pouvant être très longues (plusieurs secondes) sur les fichiers RUN, celle-ci est effectuée en plus basse priorité afin de ne pas impacter les contrôles de timings sur les autres processus Spirale II.

ProgWin 1.53 

· Prise en compte du "glisser-déposer" des fichiers programmes.

· Modifications liées à la gestion des langues système.

CycleWin 2.39 

· Amélioration du fonctionnement de la fonction pause (variable PauseProg) : les segments des consignes indexées à la consigne de température passent en mode Palier si la pause est activée pendant une rampe (fonctionnement identique à celui de la consigne de température).

· Modifications liées à la gestion des langues système (peut changer de ressource de langues en fonctionnement)

VisuWin 2.05 

· Modifications liées à la gestion des langues système.

GWnet 1.33 

· Messages d'erreur en anglais si langue utilisée autre que français.

Spirale II  version 3.0
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Script 4.2 

· Transmission à distance des valeurs des variables internes :

· Cette fonctionnalité est très appréciable pour la mise à point des scripts via réseau ou internet. S'utilise en mode Run en pointant une variable à la souris -comme pour les variables externes- avec seulement un léger temps de réponse supplémentaire.

· La mise en commentaires d'un bloc de lignes (double apostrophe) est maintenant affichée correctement lors du mode édition.

· Le nombre max d'instructions _memorise passe de 32 à 48.

· Le dimensionnement des tables de noms est désormais dynamique et automatique.

· La taille maximum cumulée des modules script (ou run) passe de 192K à 512K.

· La duplication de paramètres dans des sections de fichiers paramètres distincts génère maintenant une erreur à la compilation (évite des conflits de lecture entre fichiers .ini distincts)

· Script détecte maintenant un plantage de TBord et lance alors une procédure de fermeture de tous les composants (pilotes etc).

· BugFix: l'existence du fichier modèle (.regul) dans l'instruction _Regul n'était pas testée (cela pouvait provoquer des erreurs critiques à l'exécution quand le fichier n'existait pas).

· Création d'un alias de la variable "Programme en cours" qui, pour l'usage dans le script devient "Programme_en_cours" (les espaces dans les noms de variable n'étant pas autorisés au niveau du script).

ComManager 3.2 

· Attribution automatique de N° de session, fonction de l'emplacement du premier programme lancé (TBord généralement). Ceci évite le paramètre "/session=nnnn" auparavant nécessaire.

· Le nombre maximum de processus liés à ComManager passe de 32 à 48.

· Le nombre maximum de pilotes passe de 8 à 24.

· Support du nombre de connexions superviseur/machine porté de 4 à 6 cf GwNetServ 1.4).

TBord 2.1 

· Suppression routine LocalTime (cf Système ci dessous).

· En mode édition, la boite de navigation peut désormais être masquée, et rappelée. Les commandes de la boite de navigation sont maintenant accessibles via des menu clic-droite dans la liste d'écrans.

· BugFix: problème de focus sur lancement applications depuis une boite DialogTBO (Tbord gardait le focus).

· La taille max d'un fichier tbo passe de 160K à 320K.

· BugFix: problèmes pour identifier la 1ere page via la touche <home> après édition/déplacement de celle-ci.

· Délai d'affichage des tooltips d'aide réduit de 30%

· Mode édition: propose la résolution de la 1ere page comme valeur par défaut pour la création de nouvelles pages.

· Mode Expert (accessible depuis menu clic-droite dans les pages): ce mode permet d'afficher les noms de variables des contrôles plutôt que les tooltips définis au passage de la souris (utile pour vérification).

· BugFix: Contrôles texte enrichi :Les chemins d'accès aux fichiers hors de data\tbord n'étaient pas correctement exploités. Les fichiers de type *.txt sont correctement affichés en mode édition.

· Suppression préalable de tous les fichiers *.prg dans le dossier Data\Run lors de l'affectation d'un programme (évite conflits suite à mauvaises manipulations).

GwNetServ 1.4 

· Le nombre maximum de connexions distantes passe de 4 à 6.

· BugFix: Erreur aléatoire sur écriture de la variable "_Connexions_".

GwNet 1.32 

· BugFix: mémoire non restituée.

ViewCom 2.21 

· Utilisation du pilote GwNet local pour le mode de connexion distante (évite conflits entre des versions système différentes).

· Possibilités avancées: changement du nom initial d'une variable, changement du type.

Spi2-Nets 1.73 - Spi2-Nets-Network 1.73 

· Confirmation avant fermeture application.

· Spi2-NetS : Apres 10 tentatives de connexion internet (soit 10 relances par TBord et 10 échecs = 20 minutes totales), Spi2-NetS redémarre l'ordinateur.

Système 

· La routine LocalTime du C posait parfois des problèmes, recompilation des programmes en utilisant une nouvelle routine :

· TBord 2.03 - CycleWin 2.38 - VisuWin 2.04

Setup 

· Acrobat Reader 5.0 est installé à la place de la version 4.0

Spirale II  version 2.92

15/06/2005

TBord 2.02 

· Les contrôles de type Texte (ou labels) offrent la possibilité de définir l'emplacement de la fenêtre et le positionnement du texte à l'intérieur de celle-ci (Objectif support multilingue dans un fichier TBO unique).

· BugFix: l'extension "tbo" était omise dans la liste de pages donnée dans le fichier Ecrans.ini - Ceci le rendait non compatible avec les versions système antérieures.

CycleWin 2.37 

· Mode internet: le time out de réception des fichiers RUN a été porté de 2 minutes a prés de 3 heures, ce qui laisse toute latitude de récupérer des fichiers très volumineux si on le souhaite.

Spi2-NetS 1.72 - Spi2-NetC 1.52 

· Support de nouvelles commandes de maintenance: reboot de la machine distante et terminer le serveur.

· Spi2-NetS (sauf -network) : si un timeout de 3 minutes sur transaction variables expire, le processus serveur quitte (TBord doit relancer).

· Mode KeepOnLine (sauf -network) : Accès internet établi, un timeout de connexion du client est géré. A l'expiration, le processus serveur quitte (TBord doit relancer).

· Spi2-NetS : L'inscription à la base de données des n° de série est répétée jusqu'au succès.

· BugFix: Le fichier zip de configuration contenait tous les fichiers .bmp lorsque les images d'origine étaient au format png. Les routines de sauvegarde ont été mises à niveau par rapport à SaveConfig.

· Spi2-NetC: Le mirroring de la branche data\cycles est désactivé (évite mirroring sur lecture de fichier cycles depuis le client)

· Upload (pc distant -> machine) sécurisé : contrôle du status transmission/dézippage avec jusqu'à 3 tentatives de reprise du transfert.

GWNet 1.31 

· BugFix: En cas d'erreur, la session courante n'était pas fermée et une autre était ouverte, ce qui pouvait conduire à une saturation des ressources du serveur.

Spirale II  version 2.91
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TBord 2.01 

· Le lancement de TBord distant (prise de contrôle) s'effectue par défaut en mode fenêtre.

· En mode fenêtre, l'agrandissement maximum tient compte du ratio d'image et ne produit plus de déformation.

· Indication du nom machine dans les boites d'avertissement et d'erreur (en mode superviseur de réseau Spirale 2).

· BugFix: Les boutons d'accès aux fichiers de documentation des pilotes dans le dossier Data\Drivers sont "redirigés" vers Drivers (cf v2.9) si le fichier cible n'est pas trouvé.

GWNet 1.3 

· Récupération des erreurs de connexion, tente sur 20 secondes de rétablir la liaison superviseur-équipement avant de déclarer la connexion perdue et de quitter Spirale 2.

Spi2-Nets 1.71 - Spi2-Nets-Network 1.71 

· BugFix: La machine distante pouvait ne pas traiter correctement des envois successifs et rapprochés de variables (clics successifs sur des boutons du tableau de bord). L'affichage sur le PC de contrôle ne correspondait alors pas à la réalité de l'équipement.

· BugFix: L'affichage de l'état de la connexion pouvait indiquer déconnecté ou Attente de connexion PC distant alors que la connexion est établie et fonctionne.

ProgWin 1.52 

· Bouton Quitter depuis la boite d'accueil.

HMP230 2.01 

· Le pilote mets les variables en erreur au démarrage si le port com est imposé en ligne de commande (problèmes d'erreur TBord au lancement si ports com indisponibles).

NModBus 1.21 

· Le nom de chemin passé en ligne de commande n'est pris en compte que si sa longueur est d'au moins deux caractères. En effet, un problème de compatibilité se posait avec des configurations antérieures utilisant '1' comme paramètre pour lancer une 2eme session du pilote.

Spirale II  version 2.9

18/04/2005

Cette version exploite désormais les pilotes dans Spirale2\drivers.

"Data\Drivers" est réservés aux fichiers de réglages et drivers sécifiques.

TBord 2.0 

· Les boites DialogTBO peuvent maintenant comporter un contrôle de type CycleWin (beta).

· Les pages TBO peuvent désormais comporter plus de 2000 contrôles affichés (512 auparavant).

· La commande Cycle en cours supporte le paramètre /W pour afficher CycleWin non pas en plein écran, mais en fenêtre 800 x 600.

· TBord.ini comporte la ligne MaxVar= pour définir la nombre max. de variables (ainsi sauvegardé avec la configuration).

· Gestion de l'exclusion entre pilotes utilisateur, pour obtenir un fonctionnement analogue aux boutons radios sur deux pilotes. Cf aide avancée sur les commandes actionneurs.

· Nouvelle option "mosaïque" pour les fonds d'écran de pages TBO.

· Nouvelle option actionneurs sur les commandes "fenetre=" et "dialogue=". Le bouton appelant peut indiquer l'état d'ouverture/fermeture de la fenêtre. Utilisable pour système d'onglets entre fenêtres. ( &s dans la ligne de commande)

· Nouvelle option actionneurs sur les commandes "fenetre=" et "dialogue=". Empeche la boite ouverte d'être déplaçable par l'utilisateur.  ( &t dans la ligne de commande)

· Nouvelle option actionneurs "auto-execute" : l'actionneur exécute sa commande à sa création (à chaque création d'une boite de dialogue, par ex.)

· Nouvelle commande pour les actionneurs : OpenPage permet de changer de page écran en cours, par son nom de fichier tbo.

· Le nombre max. d'écrans TBO passe de 64 à 99.

· Modification de la fenêtre "navigateur" du mode édition: tri possible par nom d'écran.

· Amélioration du temps de démarrage de TBord: les conversions fichiers png/jpg vers bmp ne sont effectuées qu'apres vérification et non systématiquement comme auparavant.

· En cas de mise à jour système via setup.lnk TBord ferme la session Spirale2, pour éviter tout conflit avec les fichiers d'installation.

· BugFix: amélioration du fonctionnement de la commande de régénération contenu écran (option actionneurs). Cette commande n'était pas relue correctement depuis les fichiers TBO pour les boutons.

· BugFix: mémoire non restituée à la fermeture des Dialogues TBO.

· Un correctif mineur a été apporté pour traiter la transparence correctement à partir des fichiers png du CD22.

NModBus 1.2 

· Le pilote accepte de se lancer même si le port COM ne peut être ouvert: La possibilité d'ouverture du port est traitée au même niveau que les erreurs de communication. La ressource COM est en effet fréquemment externalisée sur réseau dans les applications superviseur.

· Une nouvelle variable MBUS_COMOPEN, indique si le port est ouvert (bit0 à 1) ou non (bit0 à 0). Un voyant indiquant l'état du port a été également ajouté dans la boite d'interface.

· BugFix: Le pilote indiquait qu'il était prêt trop tôt à TBord, ce qui pouvait aboutir à des conflits si d'autres pilotes étaient lancés. Observé sur configuration avec 4 pilotes modbus, conflits fréquents de création de variables.

HMP230 2.0 

· Refonte de la communication, accepte de démarrer sans pouvoir ouvrir de port COM (retente régulièrement). La variable marche_arret n'est plus utilisée pour réinitialiser une communication, les tentatives se faisant en permanence.

· Si le port COM est précisé en paramètre, une variable HMP230_COMOPEN indique l'état d'ouverture du port (ouvert =1, non ouvert=0).

Script 4.11 

· Le nombre de constantes chaines gérées passe de 256 à 512.

CycleWin 2.36 

· Support du paramètre /W via TBord, pour affichage fenêtre 800 x 600.

ProgWin 1.51 

· Le mode d'impression du programme utilise les couleurs des consignes telles qu'elles apparaissent à l'écran.

ViewCom 2.2 

· Accès dialogue pilotes par double clic sur la liste.

Vaisala485 1.2 

· Accepte de démarrer sans pouvoir ouvrir de port COM (retente régulièrement). La variable V485_COMOPEN indique l'état d'ouverture du port (ouvert =1, non ouvert=0).

Pilotes 

· Tous les pilotes n'ayant pas d'interface -boite de dialogue- affichent désormais version et informations de copyright via la commande Open Dialogue.

Setup 

· Installation des pilotes dans spirale2\drivers. Data\drivers est conservé mais tous les anciens pilotes et fichiers d'informations sont effacés. Seuls les fichiers dont le nom débute par SP_ sont conservés en place.

Spi2-Nets-Network 1.7 

· Installation réseau prenant en compte l'emplacement différent pour les pilotes (cf Setup).

Autres 

· Evolutions mineures liées à l'emplacement des pilotes dans Spirale2\Drivers

ComManager 3.1

SaveConfig 2.3

Pilot 2.1

ProgWin 1.5

Spi2-NetS 1.7

Pilotes

GeneriCom 1.3

i3E 1.3

Mailer 1.3

P232 1.5

Spirale II  version 2.8

25/03/2005

TBord 1.9 

· Les boites DialogTBO peuvent désormais être multiples à l’écran: une boite en appelle une autre etc…

· Les boites de dialogue (de type TBO ou internes) ne sont plus systématiquement “topmost” (au dessus de toutes les fenêtres), ce qui permet de passer de Tbord à une autre application de manière plus propre, notamment lorsque Tbord est en mode fenêtre.

· Tente de conserver cyclewin visible en mode incrusté, même lorsqu’une autre application prend le focus (teste si cyclewin est recouvert par l’application ou non).

· Pilotes de démarrage (pilot.ini & pilotes user): En cas d’échec, il est désormais proposé de continuer. De plus, l’appel à Pilot.exe n’est plus proposé (car ce n’était pas du niveau utilisateur).

· La propriété “radio” des actionneurs est étendue aux autres modes : bit, validité, booléen

· Initialisation de la saisie d’un contrôle de type date à la date/heure courante si variable non initialisée (nulle). Affichage d’un champ vide dans ce cas (et non 1er janv. 1970)

· Nouvelle option pour les actionneurs: une commande de régénération contenu écran (ou boite de dialogue si présente) peut être exécutée suite à la commande de l’actionneur. Ceci permet de résoudre certaines situations d’affichage complexes.

· BugFix: Les images en fond d’écran des pages TBO n’étaient pas dimensionnées à la taille de l’écran lorsque la résolution réelle de l’écran était égale à la résolution indiquée dans le fichier TBO. ( La taille de l’image n’était pas prise en compte )

· BugFix: la saisie sur les contrôles messages était impossible lorsque ceux ci étaient trop longs pour le champ (messages défilants).

· BugFix: en mode de contrôle à distance réseau (lancement de Tbord distant), la fonction “relancer spirale2” ne fonctionnait plus (la machine distance ne redémarrait pas). Bug lié à l’écriture du fichier CmdLine.ini (ligne de commande initiale) par le superviseur.

Spi2-NetS 1.6 - Spi2-NetC 1.5 

· Extension protocole, resend variables si problèmes de communication (assure au poste distant une image non altérée des variables)

· Modifications diverses sur la communication, timeout, seul le mode Q/R est conservé.

· Quelques modifications sur l’interface (spi2-netC)

Spi2-Nets-Network 1.6 

· Extension protocole, resend variables si problèmes de communication (assure au poste distant une image non altérée des variables)

· Modifications diverses sur la communication, timeout, seul le mode Q/R est conservé.

· Spi2-NetS-Network lancé sans paramètres cherche un équipement sur le réseau, et s’y connecte automatiquement (utilisation mobile pc portable avec gprs).

· Incorporé au Setup Spirale2 à partir de cette version.

· Permet la mise à jour système d’un équipement depuis un pc portable raccordé par réseau. Analyse la version système machine et propose la mise à jour si souhaitable.

Script 4.1 

· Possibilité d’ajouter des messages au journal de bord dans d’autres catégories que ‘script’, par l’instruction _SetJournalOption.

GwNetServ 1.3 

· BugFix important: Ne transmettait pas correctement les suppressions de variables: Le poste distant “voyait” toujours des variables alors qu’elles étaient détruites sur le poste local

CycleWin 2.35 

· Paramètre permettant une sauvegarde des échantillons plus fréquente que le dispositif par défaut. Cf fichier Data\Run\Cyclewin.ini ci dessous:

· [SETTINGS]

· SaveMeasuresDisk_Seconds=xx

· xx est le nombre de secondes entre deux sauvegardes automatiques (0 = inactivé). La valeur prise en compte étant toutefois limitée a deux périodes d’échantillonnage. Il faut bien noter que cela conduit à une utilisation du disque dur plus intensive.

· Modifications concernant les affichages incrustés dans Tbord. Plus d’affichages perturbés par le passage temporaire de cyclewin en plein-écran.

Nmodbus 1.1 

· BugFix: les ports supérieurs ou égaux à COM10 sont acceptés.

· Le nom de dossier de config peut être passé en parametre (par défaut SP_Nmodbus)

HMP230 1.3 / HP34970A-RS 1.3 / TELNA 1.1 

· Un port peut être imposé dans la ligne de commande (compatible anciens pilotes avec recherche du port COM si non précisé).

· BugFix: les ports supérieurs ou égaux à COM10 sont acceptés.

P232 1.4 / Vaisala485 1.1 

· BugFix: les ports supérieurs ou égaux à COM10 sont acceptés.

Spirale II  version 2.76

03/03/2005

ProgWin 1.45 

· BugFix: Le dossier de sauvegarde par défaut de progwin était toujours data\prog et ce, même si un chemin était spécifié au démarrage (en ligne de commande).

CycleWin 2.34 

· Gestion des variables (programmées via ProgWin, fichiers *.enr,…): Si le nom de la variable comporte le caractère ‘ * ’ (étoile) celui-ci est remplacé par le numéro de session cyclewin. Pour la session principale le caractère ‘ * ’ est simplement enlevé du nom de la variable. Ceci permet de créer des programmes et/ou des fichiers *.enr génériques compatibles pour plusieurs équipements.

Spirale II  version 2.75

02/03/2005

TBord 1.85 

· Le mode superviseur de spirale II (paramètre /superviseur) peut désormais lancer les pilotes définis par pilot.ini (cela était exclus auparavant).

· BugFix: Les boites de dialogue TBO conservaient une position “au dessus” de toutes les fenêtres y compris clavier (en cas de saisie) et tooltips.

· BugFix: Les variables commençant par ~ (tilde) n’apparaissaient pas dans les propriétés actionneur.

· BugFix: problèmes de persistance du clavier alpha au sortir de saisies, sur clics multiples dans un contrôle texte enrichi etc…

· Tbord crée au démarrage les dossiers data\run & data\cycles s’ils ne sont pas présents.

· Les messages tournants pour longueur trop grande, ne clignotent plus dans ce cas (propriété de clignotement ignorée).

Script 4.03 

· Option de masquage des lignes inactives (non compilées) permettant d’augmenter la lisibilité dans certains cas.

· BugFix: Sur une compilation par la variable @compile_script demandée a la 1ere exécution du script, on pouvait avoir une exception dans des conditions aléatoires (problème vu sur une configuration qui déclenchait une recompilation en mode démo).

VisuWin 2.03 

· BugFix: L’appel avec paramètre de chemin ne fonctionnait pas correctement, en particulier lorsque Tbord ciblait un chemin DATA hors de son dossier système.

· BugFix: La fonction Exporter utilisée avec les historiques créés pour le dossier <save> ne fonctionnait pas du tout correctement (dans ces fichiers le 1er paquet d’échantillons est perdu)

Nmodbus 1.0 

· BugFix: L’écriture des variables en mode WRITE ne s’effectue maintenant que lorsque le script est opérationnel (1ere exécution). Le pilote écrivait des variables non initialisées (valeur 0).

· Le pilote accepte de se lancer en mode démo, même si le port de communication ne peut être initialisé.

Vaisala485 1.0 

· Nouveau pilote gérant des hygromètres Vaisala en bus RS485. (basé sur le modèle HMT337)

Spirale II  version 2.74

02/02/2005

TBord 1.84 

· BugFix: Les contrôles de type Texte n’étaient pas toujours “transparents” du point de l’action souris et masquaient la possibilité d’agir sur l’actionneur parent, s’ils n’étaient pas définis comme “labels”.

SaveConfig 2.2 

· Le fichier gecwin.log (journal de bord) est maintenant ajouté au fichier de sauvegarde zip.

Spirale II  version 2.73

02/02/2005

TBord 1.83 

· Ecriture des labels avec des guillemets dans les fichiers TBO, seulement quand nécessaire (présence de virgule dans le texte). Compatibilité avec les versions antérieures.

TestGPC 2.01 

· Bug de test correspondant à l’utilisation des entrées analogiques sur les cartes non étalonnées. (test défectueux transil & SL27)

Setup 

· Les seuls raccourcis du groupe programmes / Spirale 2 sont dorénavant: Spirale2, VisuWin et ProgWin.

Spirale II  version 2.72

01/02/2005

TBord 1.82 

· Nouveau type de donnée pour les afficheurs: le type date longue / date courte. Les afficheurs affichent alors des variables de type @_systemtime_ telles que le script peut en manipuler. L’afficheur accepte la modification via un nouvelle boite de saisie date/heure avec calendrier.

VisuWin 2.02 

· BugFix: L’appel via windows (Shell) ne fonctionnait pas correctement dans tous les cas (notamment si le path contenait des espaces doubles).

· VisuWin accepte maintenant les fichiers par “glisser-déposer”

Script 4.02 

· BugFix: les erreurs de compilation liées à des instructions séparées par des points-virgules n’étaient pas toujours reportées, cela lorsque le module comportait des directives #Replace.

CycleWin 2.33 

· BugFix: la commande de modification du programme en cours d’exécution n’était pas correctement initialisée, aboutissant à un fonctionnement aléatoire.

Spirale II  version 2.71

17/01/2005

TBord 1.81 

· Le Bitmap utilisé dans l’écran de démarrage n’est plus maintenant dans l’exécutable Tbord.exe mais installé en tant que “startup.bmp” dans le dossier système. Il peut donc être changé, par exemple pour indiquer un autre logo que “Spirale II”.

Script 4.01 

· La commande “save” n’agit QUE sur les fichiers modifiés (auparavant tous les fichiers étaient sauvegardés).

· La commande de compilation n’est autorisée qu’en mode édition (problèmes sur les erreurs éventuelles générées auparavant)

· Recherche de chaînes en mode RUN rétabli

SaveConfig 2.1 

RestoreConfig 1.5 

· Intégration du nom de la configuration installée (d’après le fichier .id) dans le nom du zip.

TestGPC 2.0 

· Intégration d’un test de courant de fuite Transil (nouveau boitier de test).

· Effacement des données de limitation de durée en fin de test (si test OK). 
Spirale II  version 2.7

21/12/2004

Script 4.0 

· Nouvelle directive #Replace , remplaçant une chaine de caractères dans le source par une autre. Sa portée est limitée au module courant. L’effet est visible dans le source affiché en mode ‘run’. La ligne de statut comporte maintenant, en plus du message d’erreur, la ligne de source compilée, ce qui permet de s’assurer de l’effet de la directive en cas de problème.

· Nouveau Jeu de directives de marquage et de répétition de blocs.

· #Mark NomBloc …. #EndMark permet de définir un groupe de lignes du script.

· #IncludeMark NomBloc insere le bloc marqué.

· Avec l’appui de la directive #Replace, appliquée à des préfixes de noms de variables, il est facile de répéter des portions de codes pour différents jeux de variables.

· Nouvel affichage des lignes non compilées (en grisé), fonction des directives de compilation. Permet de voir aisément ce qui est compilé/actif de ce qui est inactif.

· Un sous-dossier “run” est créé dans le dossier script, ce dossier comporte des fichiers *.run qui sont les fichiers résultats “pour exécution” du script, donc après application des directives de compilation. Ce sont ces fichiers *.run qui sont affichés dans le script en mode ‘run’ (fond grisé et texte non modifiable)

· Portée des directives de compilation #ifdef, #ifvar etc… réduite à un seul module. Ceci signifie qu’une directive doit être terminée (#endif) dans son propre module. (Semble compatible avec les scripts précédemment écrits)

· Portée des tests _if … _endif réduite à un seul module. Un test ne doit pas chevaucher deux modules. Permet de retrouver plus facilement une erreur puisque le script indique le module fautif directement. (Semble compatible avec les scripts précédemment écrits)

· Affichage de la totalité des onglets, taille variable, fonction de leur nombre (plus de défilement des onglets). L’onglet actif indique le nom du module en entier

· Visuels sur les erreurs de compilation: ligne surlignée + fenêtre avec message d’erreur.

· Suppression des commandes du menu fichier : “nouveau”, “ouvrir…”. Le fichier de travail est toujours script.conf dans le dossier script.

· Correction de bugs de mémoire non restituée

· Chaque ouverture/fermeture de l’éditeur entrainait une perte de mémoire non négligeable.

· Chaque compilation entrainait aussi une consommation de mémoire non restituée.

· Correction de bug aléatoire “erreur critique pendant la compilation”.

· Le bug aléatoire de compilation “pas de mémorisation sur cette variable” devrait aussi être fixé.

· Activation de l’éditeur de script depuis le tableau de bord amélioré (problèmes de focus entre applications).

· Correction de bug “erreur sur fonction mathématique sqrt” dans l’algorithme de régulation PiD auto-adaptatif survenant en fin de phase d’approche dans les arrivées très lentes ou très irrégulières.

· Statistiques mémoire script/variables disponible en mode superviseur. (menu Analyse > Occupation mémoire)

· Bug aléatoire corrigé en modif de fichiers script en mode liaison internet (“erreur ouverture fichier” dans le log de spi2-netC)

· Changement du mode d’écriture des fichiers paramètres (fichiers .ini mémorisant les valeurs des variables-paramètres). Les écritures issues des calculs liés à l’exécution du script sont différées (de 0 à une dizaine de minutes), et une gestion de file d’attente permet de modifier, à chaque passage de script si souhaité, les valeurs des paramètres. Aucune “suractivité” d’écriture sur disque n’est donc plus à craindre. Les notifications des processus externes (Tbord …etc) entrainent toujours une mise à jour immédiate, et les variables chaines sont mises à jour immédiatement également.

· NB: _NotifyV permet de forcer la mise à jour immédiate d’un paramètre dans le fichier .ini correspondant, en cas de besoin particulier.

· Nouveau paramètre dans l’instruction _PulseVar permettant un comptage du nombre d’impulsions générées. (compteurs pour maintenance des vannes par exemple)

· Le nombre max d’instructions _ifDelay passe de 96 à 128.

TBord 1.8 

· Nouvelle catégorie de contrôles: les “objets inclus”. Basés sur les fichiers type .tbo, ces contrôles peuvent répéter à l’écran x fois le même objet, avec application d’une règle de recherche/remplacement de chaines de caractères. Très utile pour les applications de type superviseur, ou la maintenance des écrans était fastidieuse auparavant. NB: les fenêtres DialogTBO appelées par un bouton contenu dans un objet inclus héritent elle-même de la propriété recherche/remplacement de l’objet.

· Nouvelle fonction d’affichage du code source d’un contrôle ou d’un groupe de contrôle avec parent. Modification directe sur le code source possible!

· Les contrôles de type “message” trop longs pour etre affichés intégralement dans leur fenêtre d’origine, défilent automatiquement dans celle-ci.

· Les contrôles de type Texte (et donc les labels) peuvent maintenant comporter et afficher plusieurs lignes de texte.

· Nouvelle boite d’informations sur les contrôles Actionneur, permettant d’afficher et de modifier la composition / le nombre d’images (utile pour composer un actionneur basé sur des fichiers bitmaps). Accessible via le bouton ‘Images…’ de l’onglet Apparence de la boite de propriétés.

· Les boites DialogTBO sont désormais déplaçables par l’utilisateur.

· Les Contrôles type commande “fenetre=” et “dialogue=” disposent de paramètres supplémentaires de positionnement de la boite: Par exemple, la commande fenetre = MaFenetre&x=20&y=-40 permet d’afficher la boite ‘MaFenetre’ 20 pixels a droite et 40 pixels au dessus du contrôle appelant. Les coordonnées sont référées et pour le contrôle appelant et pour la boite au coin haut/gauche.

· Déplacement objets utilisateur: une nouvelle propriété “déplaçable utilisateur” peut être affecté à tout contrôle Tbord (cf onglet général). L’utilisateur peut alors déplacer cet objet (dans les limites de son parent). Les déplacements sont sauvegardés automatiquement dans le fichier .tbo

· Bug sur les contrôles en mode “déplacement vs valeur variable” dans le cas de valeurs de variables aberrantes. Le déplacement est plafonné à ±999 pixels, ce qui doit éviter des plantages critiques.

· La molette souris permet d’agrandir / réduire la taille des contrôles ou des textes (comme ctrl - flèches haut/bas)

· Nouveau paramètre système pour les superviseurs permettant de ne pas afficher les messages de notifications réseau (“cet ordinateur s’est connecté” etc). Surtout utile pour le poste supervision de réseau spirale II, qui reçoit tous les messages de ce type.

· Mode édition : Boite de navigation entre écrans redimensionnable largeur/hauteur.

· Correction sur le calcul des affichages des contrôles de type Texte (et labels), pour éviter d’avoir une partie du 1er caractère tronqué à l’affichage.

· Mode Edition: mémorise le dernier onglet ouvert dans les boites de propriété des contrôles et l’active automatiquement sur le prochain contrôle inspecté.

· Bug [corrigé] les textes des contrôles texte/labels peuvent comporter le caractère ‘,’ (virgule). Auparavant, cela conduisait à une interprétation imprévisible.

· La gestion des affichages d’avant-plan entre cyclewin (mode incrusté dans Tbord) et les boites DialogTBO a été revue et ne devrait plus conduire à des conflits d’affichage.

· BugFix: L’activation de la minuterie (démarrage différé) en conjonction avec la limitation de durée d’utilisation dépassée aboutissait à un affichage sans fin de la boite de warning “opération interdite”.

· L’onglet des propriétés actionneur a été totalement revu, pour une meilleure organisation des options. De plus, une aide pour les commandes internes est maintenant disponible (TbordDev.hlp)

CycleWin 2.32 

· Bug sur la commande de modification du programme en cours d’exécution, dans le cas de sessions de Spirale II multiples (cas du superviseur de réseau spi2). -Bug Corrigé-

· Bug dans l’algorithme de calcul de l’expansion des boucles dans certaines conditions d’imbrication (cf progwin 1.44)

Superviseur 1.11 

· TBord lancé avec un chemin ‘data’ en ligne de commande, et avec le paramètre /superviseur (mode supervision de réseau) ne permettait pas au module superviseur.exe de retrouver le chemin de son fichier de config superviseur_setup.ini . Corrigé

Spi2-NetS 1.51 / Spi2-NetS-Network 1.51 

· Bug dans la détermination / affichage de l’adresse IP de la machine (si l’adresse IP contient un ou des ‘0’ (zéro)).

ProgWin 1.44 

· Bug dans l’algorithme de calcul de l’expansion des boucles dans certaines conditions d’imbrication. La durée du programme calculée était également fausse.

HOTFIX *  pour v 2.61

Script 3.42 

· Correction de bug “erreur sur fonction mathématique sqrt” dans l’algorithme de régulation PiD auto-adaptatif survenant en fin de phase d’approche dans les arrivées très lentes ou très irrégulières.

Spirale II  version 2.61

20/09/2004

TBord 1.71 

· Le Redémarrage externe (via Reload.exe) ré-ouvre le tableau de bord avec la dernière ligne de commande utilisée.

· Raccourcis standards “Ctrl-C & Ctrl-V” acceptés pour copier-coller les contrôles (mode édition).

· Sortie du mode édition avec restauration des paramètres d’affichage (position, dimension fenêtre …)

· Le contrôle actionneur de type radio qui est actif (dans un groupe) n’est plus cliquable (curseur flèche normal)

· Le compteur de temps de validité du niveau d’accès est arreté pendant l’utilisation du mode édition. 

CycleWin 2.31 

· Utilisation de paramètres d’échelles par défaut issus de GecWin.ini:

[VisuWin]

Ech1 = -20,20

Ech2 = 0,500

EchT = 480

· Chaque échelle recoit un mini-maxi (Ech1 à Ech4) appliqués sur la vue n°1. Le paramètre EchT indique en minutes la durée (approximative) à afficher sur le graphe.

· Un nouveau paramètre CycPath permet de définir l’emplacement de stockage des fichiers .cyc lors des clôtures (appliqué pour toutes les sessions de cyclewin)

[VisuWin]

CycPath=D:\spirale2\archives

VisuWin 2.01 

· Support des paramètres d’échelles par défaut GecWin.ini (cf CycleWin 2.31)

Script 3.41 

· Un problème avec le script user est indiqué par une boite de message au lancement du tableau de bord.

· En mode de prise de contrôle, le script user peut être réactivé en cas de compilation valide (ce n’était pas possible auparavant). Les messages de résultat de compilation indiquent également si le script user est désactivé.

· La variable Niveau_acces est interdite en écriture (script user).

ViewCom 2.12 

· L’écriture sur les variables nécessite maintenant un niveau usine d’au moins Usine.1 !

Spirale II  version 2.6

08/09/2004

Script 3.4 

· Nouvelles instructions permettant d’accéder en mode bit aux variables: _SetBitV & _GetBitV.

· Un paramètre système (config système avancée) permet au script en mode user d’écrire dans les variables des pilotes, même renommées.

· Mise à jour critique

· Dans le cas de “panne froid”, mais sans défaut déclaré (par ex. vanne bloquée), après un certain temps l’intégrale chaud montait, jusqu’à produire du chaud et cela même si la température était bien au dessus de la consigne. Cela était du au script (action externe, donc) mais une correction à été apportée à l’algorithme _Regul pour empêcher tout problème et, éventuellement mettre à jour les versions antérieures système.

TBord 1.7 

· Nouvelle propriété des actionneurs permettant d’afficher en fonction des bits d’une variable (32 états logique dans une variable spirale 2).

· Nouvelle propriété des afficheurs prenant en compte les modes binaires 16bits et 32bits. Une variable peut ainsi être affichée en mode de bits (16 ou 32) “11010010 11100101”, et peut également être modifiée dans ce mode.

· Nouvelle propriété des actionneurs prenant en compte les fonctions supérieur à / inférieur à pour les variables numériques (en plus de la fonction égal à).

· Pages écrans (tbo) modifiables par l’utilisateur.

· Par construction, certaines pages écran peuvent être accessibles en mode édition utilisateur (Niv. d’accès mini Util.8). L’utilisateur peut seulement modifier les pages prévues pour, ou de nouvelles pages qu’il a lui-même créées. Les pages usine sont protégées contre les modifications ou suppression.

· Menu “pop-up” sur les pages Tbord accessible par clic de droite souris. (recharger la page, éditer la page, niveaux d’accès, mode de clavier…)

· Correction de bug de gestion du mini-clavier alphanumérique sur les pages avec des saisies multiples de contrôle texte et texte-enrichi.

· Un paramètre système (config système avancée) permet au script en mode user d’écrire dans les variables des pilotes, même renommées.

Spirale II  version 2.51

19/07/2004

CycleWin 2.3 

· Ajout du fichier RUN.DAT renommé du nom du cycle avec .dat en extension dans le dossier de sauvegarde des cycles CYCLES\SAVE. Ceci permettra de reconstituer les données du fichier cyc en cas de problèmes.

· Autres modifications visant a éviter les problèmes/bugs lors de la constitution du fichier CYC.

· Correction d’un problème de validation non souhaitée de consignes à la reprise de cycle.

· Modification du mode d’acceptation des variables invalides/en erreur au démarrage / reprise de cycle. Les variables dont ni “arrêt sur erreur” ni “ignorer au démarrage” ne sont cochés dans les définitions (.ENR) sont validées pour enregistrement quels que soient les états (invalide ou erreur) constatés au démarrage. Le tracé graphique de la voie interviendra dès que son état (état OK) le permettra.

VisuWin 2.0 

· Support de nouveaux paramètres en ligne de commande:

/Last  ouvre le dernier essai du dossier désigné (si dossier passé aussi en ligne de commande) ou du dossier cycles par défaut.

/Print ouvre le fichier cycle (le dernier si /Last) en mode aperçu avant impression.

/Lang=XX force la langue utilisée (FR, EN …) par visuwin.

/Quit Visuwin quitte apres la modif du commentaire (cf ci dessous)

/Comment=FileName.txt injecte le fichier txt défini (chemin par défaut: data) dans le champ commentaire de l’essai (le dernier si /last présent ou sinon celui passé en paramètre). Ce parametre peut etre cumulé avec /last, /print /quit et un dossier cible, mais doit etre le dernier de la ligne de commande.

ViewCom 2.11 

· Correction d’un bug causant un affichage des variables se ré-initialisant continuellement.

Script 3.32 

· Nouvelle instruction _NotifyV qui permet de forcer la notification d’une variable, sans en changer la valeur (et meme si la variable est verrouillée)

ComManager 3.02 

· Support de _NotifyV dans script 3.32

Spirale II  version 2.5

30/04/2004

Spi2-NetC 1.4 

· Mode d’accès base de données en ligne des adresses IP par numéro de série, autorisant les connections simultanées aux équipements par internet.

Spi2-NetS 1.5 / Spi2-NetS-Network 1.5 

· Mode d’accès base de données en ligne des adresses IP par numéro de série, autorisant les connections simultanées aux équipements par internet.

Spirale II  version 2.42

13/04/2004

VisuWin 1.94 

· Correction d’un bug d’affichage des courbes quand nombreuses parties invalides (gestion de l’interruption du tracé des courbes).

CycleWin 2.23 

· Correction d’un bug d’affichage des courbes quand nombreuses parties invalides (gestion de l’interruption du tracé des courbes).

Spirale II  version 2.41

01/04/2004

TBord 1.61 

· Correction d’un bug affectant le calcul de la transparence sur les bitmaps en mode 256 couleurs & taille d’origine (100%).

· Nouvelle option “Radio” pour les actionneurs permettant en combinaison avec “variable=valeur” de faire des jeux de boutons radio fonctionnels.

· Nouveau type de commande pour les contrôles actionneurs permettant d’afficher et de changer le statut (état) d’une variable (ok / invalide).

· La variable @_SystemTime_ a un contenu valide dès sa création (utilisation script au 1er passage possible).

ProgWin 1.43 

· Bug de demande de sauvegarde de programme -alors qu’aucun programme n’est à sauvegarder- corrigé

CycleWin 2.22 

· Multisessions: indication correcte dans Cycle_Status de l’état interruption essai, si cyclewin redémarre en mode interrompu. Les variables TpsEcoulé et TpsRestant sont également valides dans ce cas là.

ComManager 3.01 

· Retour de l’état 0 pour une variable chaine vide (fonction GetV). Ceci permet au tableau de bord d’utiliser des actionneurs (indicateurs) basés sur variables chaines.

Spirale II  version 2.4

11/03/2004

TBord 1.6 

· Support des images PNG et JPG. Au lancement, le tableau de bord effectue une conversion vers le format BMP de tous les fichiers PNG/JPG trouvés dans le dossier Data\Tbord et ses sous-dossiers (ceux ci sont conservés et ce sont les fichiers BMP créés qui sont utilisés pour les affichages) . Une installation (Data) peut ainsi comporter ces types de fichiers et même être composée uniquement de ces formats de fichier.

· Bug sur la commande de choix programme sur les sessions multiples corrigé.

· Clef de déblocage initialisée avec une valeur identique à chaque fois. Corrigé

· En mode “choix programme” et sessions cyclewin multiples, propose le sous-dossier correspondant au nom de la session (data\prog\nomsession) s’il existe.

· Nouvelle commande “OpenENR” permettant d’activer la boite a onglets d'édition d’un fichier ENR donné à partir d’un bouton du tableau de bord. Rappel: le chemin des ENR est par défaut DATA.

SaveConfig 2.0 

· Conversion des BMP vers le format PNG afin d’augmenter la compression. Le fichier zip final peut être réduit de 50% environ si la sauvegarde contient de nombreux et/ou d’importants fichiers BMP. SaveConfig analyse les fichiers BMP et réduit la palette à 256 couleurs si le bmp n’a pas de transparence (ou s’il est plus grand que 500 x 400). Cette réduction n’altère quasiment pas le rendu visuel est augmente considérablement la compression.

Spi2-NetC 1.3 

· Réception en mode Zlib si la machine distante le supporte. (Plus de fenêtres “dynazip error”)

Spi2-NetS 1.4 / Spi2-NetS-Network 1.4 

· mode Zlib pour la transmission des variables (plus compact).

Script 3.31 

· Accepte jusqu’à 48 fichiers de paramètres (groupes PARAMS nommés distincts dans le script). Les versions antérieures étaient limitées à 16 groupes max.

Saisie.dll 1.22 

· Touche ° (caractère degré) ajoutée.

CycleWin 2.21 

· Gestion de l’appel à progwin (modif programme en cours) corrigée.

· Commande de suppression de commentaires dans une zone.

· Modification de la durée restante d’enregistrement (mode enregistreur seul, sans programme) par la variable TpsTot_Restant. NB: Ce fonctionnement n’était pas supporté dans les versions antérieures.

· Le menu pop-up courbe affiche une coche sur la commande “afficher scanner”

· Un clic sur une courbe fait clignoter le scanner correspondant (si présent)

· Double clic sur une courbe affiche le scanner de celle-ci.

VisuWin 1.93 

· Commande de suppression de commentaires dans une zone.

· Le menu pop-up courbe affiche une coche sur la commande “afficher scanner”

· Un clic sur une courbe fait clignoter le scanner correspondant (si présent)

· Double clic sur une courbe affiche le scanner de celle-ci.

ProgWin 1.42 

· Modif mineure mode d’appel en modification du programme en cours via cyclewin.

· Appel en mode choix programme accepte un chemin d’ouverture en 2eme paramètre.

· Si un chemin est passé dans l’appel de progwin et qu’un sous-dossier “Modeles” de ce chemin existe, il devient le chemin par défaut des modèles (fonction de création “nouveau”).

· Un clic sur une courbe fait clignoter le scanner correspondant (si présent)

· Sauvegarde en mode déroulé des boucles: nouveau message d’avertissement et de plus, les informations de boucles ne sont plus sauvegardées (bugfix).

Setup 

· Le fichier .id créé lors de l’installation est maintenant non vide (probleme de fichier id non créé lors d’une installation sous windows 2000).

Spirale II  version 2.33

29/01/2004

TBord 1.5 

· Journal: la sélection surligne la ligne entière.

· Sécurité en lecture sur les données du fichier journal afin d’éviter de planter si fichier corrompu.

Pilot 2.04 

· Modifications sur la procédure de sortie (plus de double message de relance de Tbord).

· Support du clavier alphanumérique

Saisies.dll 1.21 

· Les mini-claviers ne peuvent plus être déplacés, seul le clavier complet peut l’être.

Spirale II  version 2.32

20/01/2004

CycleWin 2.2 

· Sauvegarde systématiquement (même si annulation essai sans sauvegarde) dans le dossier cycles\save une copie du dernier essai réalisé construit avec le 2eme stock  d’échantillons (soit en général une taille de 1/8ème de la taille normale). Les avantages sont d’avoir une copie de sécurité, une version “légère” pour le transfert en cas de prise de contrôle par internet. En outre, ces cycles ne sont jamais purgés de leurs voies usine.

· Correction d’un bug pouvant mener à un plantage de cyclewin dans les actions relatives au focus et au mode en affichage réduit.

VisuWin 1.92 

· Compatibilité avec les fichiers SAVE de CycleWin v2.2.

SaveConfig 1.41 

· Noms de fichiers spirale II cohérents sur toutes les disquettes générées (cas de sauvegarde nécessitant plusieurs disquettes). 

TBord 1.42 

· Dimensionnement des boites de dialogue ENR incorrect en version anglaise - corrigé.

· Impossibilité de définir le programme (commande choix programme) à lancer quand le dossier data est spécifié en paramètre de lancement de Tbord. (corrigé)

Pilot 2.03 

· Propose a nouveau de quitter/relancer Tbord lors d’une modif de Pilot.ini

Saisies.dll 1.2 

· Le clavier alphanumérique peut se déplacer à volonté avec la souris

· Textes français enlevés sur le clavier alphanumérique!
Spirale II  version 2.31

22/12/2003

Spi2-NetS 1.3 

· Problèmes de fonctionnement (accès à l’annuaire téléphonique) sous windows 2000 -notamment hors session- corrigés. Le mot de passe accès FAI est demandé et mémorisé sous Windows 2000 (XP).

· Correction de bugs introduites malencontreusement dans la version 1.2

· Connexion internet via réseau possible (connexion en mode ‘None’)

ProgWin 1.41 

· Les saisies de consignes et leur configuration ne sont plus limitées à ±999 mais à ±99999 dans cette version.

TBord 1.41 

· Problème affichage graphique des afficheurs dans les pages comportant un contrôle cyclewin corrigé.

VisuWin 1.91   

CycleWin 2.11 

· Nouvelles commandes dans la boite “choix courbes” permettant de réinitialiser toutes les courbes, tous les scanners.

Spirale II  version 2.3

24/10/2003

ProgWin 1.4 

· Nouvelle boite d’ouverture des programmes -comme VisuWin- avec possibilité de tri par auteur/date etc… et prévisualisation du profil sélectionné

· Protection du dossier Modèles et de ses programmes (renommer, supprimer, déplacer interdits)

· Bug saisies textes (commentaires) illisibles en modifications -corrigé.

· Aléa d’affichage boutons ok/annuler dans la boite de configuration corrigé.

· Progwin ne pouvait ouvrir les fichiers en lecture seule: corrigé

CycleWin 2.1 

· Gestion des variables enregistrées en erreur/invalides par interruption du tracé de courbes. (exemple du tx d’humidité dans les segments non-humides d’un programme)

· Bug saisies textes (commentaires) illisibles en modifications -corrigé.

· Problèmes d’affichage (surimpression) dans les scanners quand les mesures comportent trop de chiffres - corrigé.

VisuWin 1.9 

· Gestion du mode d’erreur des variables enregistrées par interruption du tracé de courbes.

· Petit problème de dimensionnement de la barre d’outils corrigé.

· Boite d’ouverture des essais, lignes entières surlignées.

· Bug saisies textes (commentaires) illisibles en modifications -corrigé.

· Correction d’un problème de consommation processeur élevée lors de l’affichage de la boite d’ouverture des essais.

· Plusieurs sessions de VisuWin peuvent être lancées en même temps (cf ComManager 3.0)

· Ouverture en lecture-seule (avec warning d’information) des fichiers déjà ouverts par un autre VisuWin. Auparavant, le fichier ne pouvait être lu.

· Problèmes d’affichage (surimpression) dans les scanners quand les mesures comportent trop de chiffres - corrigé.

TBord 1.4 

· Une faille mémoire sur certains objets graphiques a été corrigée.

· Nouveau système de prévisu introduit dans ProgWin 1.4 supporté dans la commande “Choix Programme”

· Compatibilité avec NTServiceGW 2.0

ComManager 3.0 

· Gestion du nombre max variables d’après fichier commanager.ini (dossier systeme spi2).

· Message d’avertissement spécifique quand on tente de lancer plusieurs instances d’une application (msg d’erreur initialisation auparavant).

ViewCom 2.1 

· lignes entières surlignées dans les fenêtres listes.

· Affichage du nombre max de variables dans le titre de fenêtre.

Pilot 2.02 

· Variables gérées passe de 128 à 256 (pilote ModBus)

· Bouton “ Appliquer ” pour les paramètres pilotes supprimé (auto-update)

· Lignes entières surlignées dans les fenêtres listes.

NTServiceGW 2.0 

· Login possible d’après le fichier NTserviceGW.ini (le .cfg est obsolète)

· Interface repris (affiche le chemin de l’application lancée, progress-bar avant démarrage…)

P232 1.3 

· Possibilité de configurer la terminaison des réponses (CR+LF, CR, LF). Auparavant, le seul choix était CR+LF

Superviseur-Setup 1.0 

· Dimensionnement statique des fichiers d’import des variables à 2048 variables (mode statique).

Maj versions vs ComManager 3.0 

GWNet v 1.2 - GWNetServ v 1.2

Script v 3.3

Spi2-netC v 1.2 - Spi2-netS v 1.2 - Spi2-nets-Network v 1.2

Superviseur v1.1 - Superviseur_Setup v1.0

Ad24PT 1.4 - Ax5213 1.2 - ClimTest 1.2 - Elkowa 1.0 - GeneriCom 1.2 - Hardware 1.1 - HP34970A-RS 1.2 - I3E 1.2 - Mailer 1.2 - MLM 1.0 - GPC 1.5 - Spi2-P1 1.2 - TC5210 1.3 - TC5210I 1.1 - Telna 1.0 - HMP230 1.2 - HMP230CAL 1.3 

Spirale II  version 2.2

03/09/2003

TBord 1.3 

· Gestion des multisessions de CycleWin.

· Le fichier Tbord.ini dimensionne et nomme les sessions de CycleWin:

[CYCLEWIN]

Session1=banc_de_surveillance

Session2=banc2

…….

(32 max)

· Sont alors automatiquement créés des sous-dossiers de Data\Run et Data\Cycles correspondants aux noms des sessions indiquées dans Tbord.ini.

· Cette configuration est accessible dans le tableau de bord “Paramètres système avancés”

· Les commandes relatives à CycleWin comme choix programme, prog en cours = , enregistreur plein écran, config affichage se terminent par /NumSession (1 à N) pour référer au cyclewin concerné (exemple: “Cycle en Cours/1”)

· Le contrôle Cyclewin comporte maintenant une identité de session, plusieurs sessions de CycleWin peuvent faire partie d’une page de tableau de bord.

· La session principale de CycleWin fonctionne comme auparavant (mêmes variables marche_arret, programme en cours etc)

· Les sessions supplémentaires sont contrôlées par 10 variables créés par session:

· (le dernier caractère X commence à “1” pour la 1ere session supplémentaire)

· Cycle_StatusX (*)

· Cette variable regroupe les fonctions de plusieurs variables (Marche_Arret, CycleEnCours, Annulation_Essai, Pause)

· -1 
: demande annulation essai sans sauvegarde (Ecriture)

· : demande annulation essai avec sauvegarde (Ecriture)

· : pas de cycle en cours (Lecture)

· : Lance un nouvel essai, reprend un essai interrompu (Ecriture)

· : Cycle démarré, enregistrement en cours (Lecture)

· : Mode Pause Actif (Ecriture -> mettre en Pause)

· : Enregistrement interrompu (Ecriture -> Arret opérateur)

· Autres variables (fonctionnement identique à la session principale)

ProgrammeX

Nom_EssaiX

DefautX

(note: l’identité de session est ajoutée pour le journal)

TpsTot_EcouléX

TpsTot_RestantX

_CycleWNet_X
(interne)

CommentairesX

Cycle_CmdX
(interne)

Cycle_OKX

(interne)

· Correction d’un problème sur la commande “éteindre le PC” sous NT4 service pack 6.

· Correction d’un bug de non-affichage des tooltips sur les boutons basés texte enrichi (boutons standards)

CycleWin 2.0 

· Gestion des multisessions.

· Les essais terminés sont stockés dans des sous-dossiers de Data\Cycles pour les sessions supplémentaires.

VisuWin 1.8 

· Gestion des sous-dossiers dans la boite d’ouverture d’essais.

· Possibilité de passer en ligne de commande le chemin du dossier cycles à afficher à l’ouverture.

· Petit bug sur l’ouverture de fichiers cycles distants (réseau) aboutissant parfois à des warnings de format non valide (corrigé).

ComManager 2.1
· Support multisession CycleWin.

Script 3.2 

· Nouvelles fonctions d’exploitation des variables de type date/heure: _AddTime (addition/soustraction de temps) et _GetDateTime (conversion vers chaines de date et heure).

GPC 1.41 

· Bug si deux cartes GPC aboutissant à un conflit variables (SetV error), apparemment lorsque la limitation de durée est activée. 

ProgWin 1.33 

· En configuration des consignes, la liste des noms de variables n’est proposée qu’avec le niveau usine, ceci afin d’éviter une erreur de la part de l’utilisateur. 

Spirale II  version 2.1

09/04/2003

TBord 1.23 

· Mode de supervision (lancer Tbord avec le paramètre /superviseur). Les programmes superviseur.exe et superviseur_setup.exe sont requis (non fournis dans le CD standard)

· Mode de rendu “ haute-qualité ” des bitmaps pour les machines rapides (paramètre accessible dans configuration système et en ligne de commande paramètre /hq).

· Correction clignotement des tooltips en limite d’écran.

· Bouton “ reply ” pour répondre facilement à un message réseau

· Mode de lancement “ fenêtre ”. Paramètres “ /W=largeur ” et “ /H=hauteur ” pour démarrer Tbord dans une dimension imposée avec barre de titre d’application. le paramètre /W seul lance Tbord dans sa résolution par défaut (propriété du 1er fichier tbo), tandis que /WM passe Tbord en mode d’agrandissement mais avec barre d’application.

· Max fenêtres enfants par écran de tableau de bord passe de 384 à 512.

· Mode d’impression de document pour les contrôles actionneurs.

· Variable “ DialogTBO ” permettant de faire apparaître des boites TBO à la volée depuis le script etc …

· Activation de la limitation du durée nécessite niveau usine.

· Possibilité d’emplacement des fichiers TBO dans un sous-dossier de data\tbord. Le chemin est pris en compte correctement depuis Ecrans.ini

· Affichage de la clef de déblocage après activation de la limitation du durée de fonctionnement de Spirale2. L’envoi de cette clef au client permet de débloquer la sécurité.

· Variable “Secure_status ” indiquant l’état de la sécurité de la limitation de durée.

· Les contrôles texte enrichis peuvent maintenant afficher des fichiers texte (.txt)

ComManager 2.0 

· Multisession spirale II entièrement supportée. Chaque application peut accéder à une session particulière avec le paramètre /session=n (n étant un nombre quelconque).

Script 3.1 

· La fonction _FillFileVar permet de scanner un fichier existant (type rtf, txt etc…) et de remplacer des balises de variables par les valeurs courantes de ces variables. Cette puissante fonction pemet ainsi facilement de créer un nouveau fichier à partir d’un fichier “source” et ainsi de générer tout type de rapport personnalisé.

· Accepte maintenant les doubles-déclarations de paramètres pour des raisons de compatibilités avec les anciens scripts existants. La version 3.0 interdisait systématiquement les doubles déclarations. La sécurité sur le module User est conservée (refuse les doubles déclarations entre le module User et les modules Usine).

· Problèmes d’affichage des scrollbars résolus.

· Plus de débordement mémoire (plantage script) sur les instructions strcat mal prévues.

· Test type _if A$ sur variables chaines internes vides/non vides garanti fonctionnel.

· Modifications de la plupart des instructions attendant une chaine de caractères constante (entre guillemets) pour qu’elles acceptent également une variable chaine.

· Nouvelles fonctions sur le systeme de fichiers: _DeleteFile, _CreateDir, _FileExist, _CopyFile, _MoveFile

· Nouvelle fonction _MemEcartType

· Nouvelle fonctions sur les chaines :

· Fonction _strlen donnant la longueur d’une chaine de caractères.

· Fonction _strEqual de comparaison de chaines

· Fonction _strstr de recherche de sous-chaine dans une chaine

· Instruction _strSubCopy de copie de sous-chaine (position, longeur) dans une chaine.

· Fonctions sur les processus: _ProcessExec, _ProcessQuit, _ProcessRunning

GWNetServ 1.1 

· Nouvelle gestion des connexion réseau. Plus fiable. 

SaveConfig 1.4 / RestoreConfig 1.4 

· Permettent de choisir l’emplacement pour le fichier zip. 

· RestoreConfig ne sort plus en erreur quand un fichier existant sur le disque et devant être écrasé est en “ lecture seule ”.

ProgWin 1.32 

· Bug sur saisies consignes pour des valeurs mini > 0 corrigé. 

GWNet 1.11 

Spirale II  version 2.0

21/10/2002

Script 3.0 

· Module ‘User.txt’ accessible à l’utilisateur. Ce module est placé -de façon transparente- en tête des autres modules, pour des raisons de sécurité. Le script machine étant ainsi prioritaire par rapport à lui.

· Désactivation du script user en cas de problème de compilation (tentative systématique de recompilation sans le module user en cas d’échec) et également au run-time (erreurs d’exécution, divisions par zéro etc). Un dépassement de capacité (nombre de variables etc...) a le même effet.

· L’accès au script est implicitement le mode User, sauf si le niveau d’accès est le niveau usine maximum, auquel cas le script est visible entièrement, ainsi que le module user. Le mode User quant à lui, réserve l’accès au seul User.txt (il n’y a plus d’onglets), les menus avancés ne sont plus présents, l’éditeur de paramètres n’est pas accessible.

· Le fichier de paramètres par défaut de la section [Params] est “ UserParam.ini ”

· Limitation des droits : la commande _end est par exemple interdite.

· Accès aux variables. Le module User n’a que peu de droits d’écriture dans les variables externes, pour des raisons de sécurité. Lui sont accessibles les variables non nommées créées par les pilotes (ex. sorties logiques client, rs232, e-mail...), certaines variables système (commentaire, journal, pause, marche_arret, défaut...), et ses propres variables. Les paramètres créés dans le script usine ne lui sont pas accessibles. Une instruction conduisant à l’écriture d’une variable protégée déclenche une erreur de compilation pour prévenir l’utilisateur.

· Nouvelles fonctions d’écriture dans des fichiers texte _AddFile et _ClearFile

ViewCom 2.0 

· Nouvelle interface complète, utilitaire doté de nouvelles fonctionnalités : chargement / déchargement pilotes, accès dialogue pilotes, variables du pilotes etc ...

TBord 1.22 

· Les saisies numériques (contrôles de saisie) ne sont plus limités à ±99999 comme auparavant.

· Compatibilité avec Windows 2000 / XP à plusieurs niveaux (focus fenêtres, boutons enrichis etc).

ComManager 1.6 

· Le nombre maximum de variables passe de 512 à 544.

SaveConfig 1.31 

· Nouveau contrôle de relecture du fichier zip créé.

CycleWin 1.41 

Spirale II  version 1.5

09/07/2002

TBord 1.21 

· Gestion de pilote de protection clef HASP. Si aucun matériel spécifique Climats (gpc, ad24pt) n’est trouvé, une clef HASP doit être présente. Si ce n’est pas le cas, la durée d’exécution de l’application est limitée à 1 heure.

· Support du redémarrage automatique des sessions internet (côté machine) en cas de perte de connexion ou coupure secteur. Suppression des boites d’erreur script quand session internet active.

· Nouvelle propriété des contrôles actionneurs : changement d’état visuel au passage de la souris sur le contrôle (menus etc...)

ComManager 1.51 

· Modification liée aux lancements des pilotes (sortie rapide de la boucle d’attente si le pilote quitte à l’initialisation).

Spi2-NetC 1.1 / Spi2-NetS 1.1 

· Fiabilisation des pilotes internet, dans le but de reprendre à distance la communication malgré la plupart des aléas.

Purge 1.1 

· Cette version ne plante plus en exception inattendue ou erreur de mémoire sur un fichier cycle corrompu. A la place, elle le renomme en extension .--- pour ne plus être gênée par ce fichier.

Script 2.01 

· Commande SetEtatVar accepte une variable comme valeur d’état (constante obligatoire auparavant). Redimensionnement zone références externes 192 -> 256.

VisuWin 1.7 / CycleWin 1.4 / ProgWin 1.31 

· Impressions des graphes en couleurs & épaisseur telles que définies à l’écran.

Spirale II  version 1.4

INTERNET 

· Pilote Spi2-NetS permettant l’accès par tcp/ip (internet) ainsi que les éléments d’un serveur ftp. GetSpi2 associé au pilote client Spi2-NetC permet une prise de contrôle intégral d’une machine distante, par internet.

TBord 1.2 

· Entrée de codes niveau usine mais temporaires (une seule utilisation possible). Ces codes sont générés par GenTempCode.exe

· Support d’un mode Démo par défaut : Tbord.ini contient ce paramètre accessible par ‘configuration système’ du tableau de bord.

· Passage de paramètres limitant la création des variables à celles renommées au lancement des pilotes

· Support des fonctionnalités internet

Script 2.0 

· Coloration syntaxique & nouvelles commandes d’édition.

· Directive de compilation conditionnelle sur valeurs de variables.

· Support des fonctionnalités internet

Pilot 2.0 

· Tout nouvel interface utilisateur

· Paramétrage pour la création des seules variables renommées dans les pilotes (réduit le nombre de variables créées dans le système)

VisuWin 1.6 

· Modification de certaines boites de dialogue.

· Affichage incorrect d’un message d’erreur sur import fichier zip

CycleWin 1.31 

· Support des fonctionnalités internet.

· Modification de certaines boites de dialogue.

· Correction de bug relatif à la modification du programme exécuté (à la volée) quand présence de sorties logiques programmées.

RestoreConfig 1.31 

· Accepte désormais les disquettes même sur système “ vierge ” (sans n° série).

Setup 

· Appel de RestoreConfig (disquette) en fin d’installation opérationnel (erreur auparavant).

EditCal2 1.02 / EditCal3 1.03 

· Coche d’application immédiate (recompilation) des modifications des tableaux de calibration.

ComManager 1.5 

· Modification liée à la création optimisée des variables par les pilotes.

Pilotes 

Versions actualisées : Ad24Pt v1.3 - ax5213 v1.1 - ClimTest v1.1 - Genericom v1.1 - HP34970A-RS v1.1 - i3E v1.1 - Mailer v1.1 - GPC 1.4 - P232 v1.2 - Spi2-P1 v1.1 - AX5210 v1.2 - Vaisala v1.1 - VaisalaCal v1.2

Spirale II  version 1.3

22/10/2001

ProgWin v 1.3

· Support d’assistants spécifiques au chargement ou à la création d’un programme. Un assistant “ choc thermique ” est inclus dans cette version.

· Correction d’un problème de plantage dans certaines configurations de boucle lorqu’on tente de dérouler le programme.

· Correction d’un bug sur le défilement des sorties logiques (apparition de la boite de configuration !)

CycleWin v 1.2

· Capacité d’enregistrement portée à 128 voies analog (64 ancienne version).

· Plantage lors de l’exécution de programmes dans certaines configurations de boucle (prob identique à ProgWin).

· Bug lors de la création / suppression d’un commentaire (le cycle devient illisible) : à la création du 1er commentaire si on clique “ effacer commentaire ” puis Annuler pour sortir de la boite, le cycle sera corrompu.

· Défilement des E/S logiques quelquefois problématique corrigé

VisuWin v 1.5

· Format de lecture compatible 128 voies analogiques.

· Bug lors de la création / suppression d’un commentaire (le cycle devient illisible)

· Défilement des E/S logiques quelquefois problématique corrigé

TBord v 1.14

· Nouvelle propriété des animations : indexation de l’image affichée sur la valeur d’une variable.

GwNet v 1.1

· résolution d’un problème affectant la transmission de variables entre le poste superviseur et l’équipement distant.

Pilote AX5213

· Carte permettant d’exploiter deux sorties analogiques (tension ou courant) isolées sous Spirale II.

P232 v 1.1

· Réinitialisation correcte du pilote en cas d’erreurs de transmission (problèmes de coupure secteur). 

Spi2-P1 v 1.01 

· bug de traitement des virgules dans les chaînes.

· Gestion de “ fenêtre ” pour lecture des valeurs de variables (modif par script)

· Mauvaise gestion des espaces dans les messages reçus.

Script v 1.25

· Le nombre d’instructions _memorise passe de 16 à 32. 

SaveConfig 1.3

· En fin d’exécution, vérifie la présence du fichier sur la disquette et affiche une boite de dialogue d’erreur en cas de problème.

RestoreConfig 1.3

· Vérification en fin de restauration et message d’erreur si problème rencontré.

Hmp230CAL v 1.1

· Limitation volontaire de fonctionnement sur COM 1.

Spi1-ABB v 1.02 

· Amélioration et supports nouvelles fonction SPI 1.

Purge v 1.02 

Pilotes avec Rs232 

· Modifications sur la gestion d’erreurs :

· ClimTest (v1.01) , Hp34970A-RS (v1.01) , Hmp230 (v1.0) , VaisalaCal (v1.11)

Spirale II  version 1.22

29/01/2001

Tableau de bord v 1.13

· Support d’un nouveau type de contrôle (commande interne) permettant de définir les courbes affichées dans l’enregistreur.

· Nouvelle commande de déclaration de pilotes utilisateur évitant l’utilisation de Pilot.exe.

· Correction problème de perte de boite d’ouverture de programmes (choix programme)

CycleWin v 1.14

· Communication externe des courbes affichées (cf tableau de bord v 1.13)

VisuWin v 1.43

· Correction problème (plantage) lors de l’export CSV (Excel)

Script v 1.24

· Nouvelle instruction _ExtractNumStr permettant d’extraire une donnée numérique dans une chaine de caractères.

1Setup

· Utilitaire de configuration suite à l’installation générique.

Mailer

· Ce nouveau pilote permet l’envoi automatique d’emails sur défaut équipement et offre un accès script pour envoi d’emails dans des conditions spécifiques.

Spirale II  version 1.21

08/11/2000

NB : LA VERSION DATAS DE CD15 COMPORTE D’IMPORTANTES MODIFS SUR LA GESTION DES GROUPES FROID.

ProgWin v 1.2

· Le dernier onglet de la boite ‘configuration’ permet maintenant (en plus de la définition de pilotes supplémentaires) de définir des fichiers ENR associés.

CycleWin v 1.13

· Compatibilité avec la lecture des ENR dans les programmes

Script v 1.23

· Autorisation d’accès à la variable @Compile_Script depuis le script lui-même (recompilation/exécution dynamique)

· Correction petits problèmes d’affichage de la valeur des variables depuis le source (en fonction des opérateurs environnants)

Tableau de bord v 1.12

· Possibilité de cibler les programmes à lancer ailleurs que dans le répertoire par défaut (Data\Prog).

RegulAdjust v1.1

· Prédéfinit le coefficient cka_Approche en fonction du curseur d’action.

· Nouveau fichier de configuration

VaisalaCAL v1.0

· Nouveau pilote dédié à l’étalonnage de Spirale II en liaison avec un vaisala.

Spirale II  version 1.2

04/09/2000

Build complète de tous les modules : Le module de ressouces de CycleWin n’incluait pas la boite de dialogue homogénéité (erreur quand on essayait d’accèder à la fonction)

Script v1.22

· Correction d’un bug important sur la régulation adaptative en transitions amenant à l’impossibilité de rejoindre la consigne.

· Le coeff d’action spécifique au mode transition peut maintenant être inclus dans le fichier .regul

· L’intégrale dans une transition rampe-palier ou palier-rampe est ramenée à 50% de sa valeur courante (elle était inchangée auparavant)

· L’intégrale est conservée entre recompilations (pas de perturbation de la régulation)

Prise en compte de la langue pour fichiers d’aide

· Les fichiers d’aide sont maintenant de la forme NomAppXX.HLP (idem pour les CNT). NomApp est le nom de l’application correspondante et XX est l’id de la langue.

· VisuWin   v1.42

· CycleWin v1.12

· ProgWin   v1.13

ClimTest v1.0

· Nouveau pilote dédié à l’étalonnage de Spirale II en liaison avec un poste ClimTest.

TC5210 v 1.1

· Gros bug : la version 1.0 utilisait toujours les tables de thermocouple type T sans tenir compte du paramètre passé au pilote ! 

Tableau de bord v 1.11

· Fonctionnement des commandes WinTBO compatible avec les boutons standards en texte enrichi. 

Spirale II  version 1.16

Tableau de bord v 1.1a 

· Bug lors de la saisie de consignes numériques , si la valeur entrée était erronée (hors plage par exemple) on pouvait être bloqué dans cette situation. Corrigé

MajConfig v1.2 

· Création d’un dossier ‘Undo’ recevant les fichiers remplacés par l’install de nouveaux datas (cf UndoData) 

UndoData.exe 

· Ce nouvel utilitaire se charge d’annuler la dernière mise à jour des datas. 

Spirale II  version 1.15

15/06/2000

Script v 1.21

· Correction d’un problème sur les modes d’approche conduisant à des approches très lentes et un dérèglement de la régulation.

GPC v 1.3

· Watchdog non fonctionnel : le pilote rafraichissait en permanence le watchdog - problème corrigé.

Spirale II  version 1.14

15/05/2000

Tableau de bord v 1.1

· La nouvelle commande interne (Config = NomConf) permet de redémarrer Spirale II avec une nouvelle configuration. Le principe est que tout fichier dans data\tbord et data\script dont le nom est de la forme “ NomNormal#NomConf.ext ” est renommé en “ NomNormal.ext ” pour le prochain démarrage. Les fichiers originels sont sauvegardés en “ NomNormal#Save.ext ” et restorés au démarrage suivant. Le répertoire data\Run est renommé (protégé) et restoré ensuite également. Les fichiers logiquement utilisés sont data\tbord\ecrans.ini , data\tbord\pilot.ini et data\script\script.conf mais ce n’est pas limitatif.

· Traitement correct du <return> (validation saisie) sur une saisie dans une boite de dialogue TBO.

· Support multilingue

· Version Français - Anglais (niveau utilisateur)

Script v 1.2

· Support des fichiers de message indexés à la langue en cours : toutes les expressions chaîne constante entre guillemets peuvent être remplacées par une référence à un identificateur de message (&IdMessage). Le message est extrait automatiquement depuis le fichier correspondant à la langue courante.

· Correction d’un problème sur les modes d’approche conduisant à des approches très lentes et un dérèglement de la régulation. Ce problème survenait lors de transitions de faible amplitude sur une machine puissante.

· Lors des recherches dans les modules, les modifications apportées n’étaient pas prises en compte (corrigé).

MajConfig v1.1

· Supporte maintenant la création de nouveaux répertoires si nécessaire.

· Support multilingue 

NTServiceGW v 1.3

· Supporte correctement la relance de Spirale II (changement de config) 

ProgWin v 1.12

· Support multilingue

· Version Français - Anglais

CycleWin v 1.11

· Support multilingue

· Version Français - Anglais

VisuWin v 1.41

· Support multilingue

Utilitaires : Support multilingue & Version Français/Anglais

· EditCal2 v1.01

· EditCal3 v1.02

· SaveConfig v1.21   (+ boite de confirmation à la fin)

· RestoreConfig v1.21

· LoadskipFiles v1.01

Pilotes en version Français/Anglais

· P232 v1.01

· I3E v1.01

Spirale II  version 1.13

20/03/2000

VisuWin v 1.4

· L’analyse de l’homogénéité et de la régulation prend en compte les derniers textes : 

· 1/ L’homogénéité est déterminée par la différence des valeurs moyennes (sonde la plus chaude - sonde la plus froide) sur la période d’analyse.

· 2/ L ‘analyse de régulation peut maintenant être effectuée sur la moyenne des sondes, car cette moyenne point à point représente la température du volume selon la norme.

· Correction de quelques problèmes sur l’analyse de pente

· Nouvelle fonction de marquage visuel de zone

· Ajout d’un menu contextuel sur la zone graphique

CycleWin v 1.1

· Intègre les améliorations VisuWin v1.4

· Bug sur gestion des consignes esclaves en PauseProg corrigé

HP34970A-RS v1.01

· Correction du mode de reprise communication & extraction de données.

Spirale II  version 1.12

08/03/2000

Tableau de bord v 1.03

· Nouvelle commande permettant l’accès de niveau utilisateur à la configuration d’enregistrement (utilisation des fichiers ENR) - Possibilité de sélection/déselection fichier par fichier.

· Nouvelle commande pour les actionneurs permettant l’appel d’autres éléments TBO “ incrustés ” à la page en cours.

ProgWin v 1.11

· La durée globale du programme est maintenant affichée en permanence dans la barre d’état.

· Problème lors de la fonction recadrage échelles en mode déroulé quand une échelle était vide (sans segments). Plantage (exception). Ce bug est corrigé.

CycleWin v 1.04

· Plantage de cyclewin lors de la modification du programme en cours s’il comporte des sorties logiques programmées. (corrigé)

· Modification de la logique interne de la fonction Pause, prise en compte correcte pour l’instruction script _ValidTime. De plus, un nouveau segment n’est pas systématiquement inséré.

· Nouvelle écriture de toutes les fonctions fichiers (APIs).

SaveConfig v1.2 & RestoreConfig v 1.2

· SaveConfig v1.2 crée sur disquette un nom de fichier identifiant le numéro de série de l’équipement, la version data et la version système. RestoreConfig affiche ces informations, et refuse la restauration si le n° de série ne correspond pas.

Script v 1.12

· La fonction _AddInterpolateFile est maintenant capable de cibler un fichier temporaire de stockage, ce qui permet notamment aux cycles de calibration de s’exécuter avec interruptions (défauts, coupures secteur) sans perte de données. Plus d’informations dans l’aide du script.

NTServiceGW v 1.2

· Suite aux problèmes rencontrés, si l’utilisation du fichier NTServiceGW.inf (chemin de Tbord.exe) est impossible, NTServiceGW tente de lancer Tbord.exe dans son répertoire de lancement et si échec, le service est désinstallé.

HP34970A-RS

· Pilote dédié à la centrale de mesure HP34970A de Hewlett-Packard (en mode liaison série uniquement).

VisuWin v 1.34

· Nouvelle écriture de toutes les fonctions fichiers (APIs).

Purge v 1.01

· Nouvelle écriture de toutes les fonctions fichiers (APIs).

Spirale II  version 1.11

28/01/2000

CycleWin v 1.03

· Problème en mode Pause sur les sorties logiques corrigé.

Script v 1.11

· Sécurité accrue au niveau des fonctions gérant les fichiers de paramètres.

· Problème de compilation quand apostrophe présent dans une chaine (SetS): résolu

· Le nombre maximum de chaines passe de 128 à 256

· Nouvelle instruction _strcat permettant la concaténation de chaines.

ComManager v 1.46

· Le nombre de variables externes passe de 440 à 512.

Pilot v 1.33

· La version 1.32 incluse dans Spi2 v1.1 ne retrouvait pas le chemin de pilot.ini (corrigé). 

· Ne quitte plus par la touche <return>.

TC5210 v 1.0

· Nouveau pilote prenant en charge la carte A/D AX5210 associée au bornier AX752 pour la mesure de 16 thermocouples.

Spirale II  version 1.1

17/01/2000

Setup

· Lors d’une mise à jour, après l’installation système, le choix est donné de mettre la configuration DATA à jour ou non.

Script v 1.1

· Cette nouvelle version change profondément le principe de gestion des paramètres. En effet, ceux-ci sont dorénavant stockés dans des fichiers .ini (Parametres.ini par défaut). Chaque section [PARAMS] peut cibler un fichier .ini de stockage différent par la syntaxe  [PARAMS,NomFichier]. Grâce à cette nouvelle approche, la mise à jour du script sera grandement facilitée (fichiers sources gardés intacts) ainsi que le transport des valeurs de paramètres d’une machine à une autre.

· Nouvelle fonction d’analyse de déclaration des variables externes. Cette fonction permet de détecter les créations de variables externes non référencées ensuite dans le script.

· La fonction de recherche & remplacement sur l’ensemble des modules fonctionne maintenant (enfin !) de manière fiable.

ParamEdit.exe

· Ce nouveau module permet de parcourir les fichiers de paramètres, de modifier les valeurs, de les comparer aux valeurs par défaut, d’importer et exporter etc...

· L’accès à cet utilitaire est direct depuis le script et il peut être appelé depuis un bouton du tableau de bord.

VisuWin v 1.33

· Problèmes de fonctionnement de l’analyse de pente corrigés.

EditCal3.exe v 1.01

· Une seule décimale était enregistrée dans les fichiers de calibration, problème corrigé.

CycleWin v 1.02

· Les sorties logiques programmées n’étaient pas coupées au lancement d’un essai, si elles étaient actives, elles le restaient. Corrigé.

· Les voies définies en double dans les différents fichiers ENR ne sont enregistrées qu’une seule fois.

· Protections contre les débordements dus à un trop grand nombre de voies enregistrées.

Spirale II  version 1.03

23/12/1999

I3E v 1.0

· Ce nouveau pilote de bas niveau permet l’interface entre Spirale II et un bus I3E au moyen des variables @TxI3E$ et @RxI3E$. Il fonctionne avec la carte ISA-GPIB/LC (et sans doute avec d’autres modèles) de chez ComputerBoards. La carte devra être configurée avec le logiciel CBCONF32 fourni par le constructeur.

· Ce pilote ne gère dans cette version que le mode “ réponse ”, à savoir, qu’il retransmet sur @RxI3E les messages reçus, mais attend lorsqu’il est en mode “ parleur ” d’avoir une notification sur la variable @TxI3E pour répondre. Cette notification est donnée par un pilote de protocole tel Spi2-P1.

· Infos dans Drivers\I3E.txt

Spi2-P1 v 1.1

· Ce pilote reçoit maintenant en paramètres les noms des variables Tx\Rx, ce qui lui permet de fonctionner avec I3E.exe. Si aucun paramètre n’est passé au pilote, Spi2-P1 utilise les canaux Rs232 (Tx232 & Rx232).

· Gestion du mode “ rampe ” sur les variables.

Spirale II  version 1.02

16/12/1999

Setup

· La version précédente présentait des difficultés lors de la désinstallation (message d’erreur DLL). Problème corrigé.

Tableau de bord v 1.02

· Amélioration de quelques aléas d’affichage.

· Nouvelle commande interne permettant de créer des boutons activant l’interface-dialogue d’un pilote.

· La boite d’entrée de code comporte un accès clavier (facilité usine)

Reload.exe

· Ce petit programme clôture Spirale II et relance une nouvelle session Spirale II. Il peut être appelé depuis le tableau de bord.

ComManager v 1.45

· Gestion de l’interrogation de l’interface-dialogue des pilotes.

· Problèmes résolus concernant le lancement de pilotes “ à la volée ” via les fichiers ENR

VisuWin v 1.32a

· Quelques bugs d’affichage réparés.

CycleWin v 1.01a

Pilot v 1.32

Saisies.dll v 1.11

P232 v 1.0

· Ce nouveau pilote de bas niveau permet l’interface entre Spirale II et un port RS232 au moyen des variables @Tx232$ et @Rx232$.

· Infos dans Drivers\P232.txt

Spi2-P1 v 1.0

· Pilote standard chargé du protocole d’action et d’interrogation sur les variables. Ce pilote ne peut fonctionner qu’avec P232 (il utilise les variables @Tx232$ et @Rx232$).

· Infos dans Drivers\Spi2-P1.txt

GeneriCom v 1.0

· Pilote “ virtuel ” d’acquisition de données numériques via un couple Tx/Rx pour Rs232 ou autre. Les trames et masques sont définis voie par voie dans Pilot.ini - Vitesse de communication & reprises d’erreur 100% automatiques.

· Infos dans Drivers\GeneriCom.txt

Build Pilotes

· Ad24Pt v1.2A - Elkowa v1.2C - MLM v1.1B - GPC v1.2A - Telna v1.1B - Vaisala v1.1C

· TestAd24Pt v1.01c - TestGpc v1.11D

Spirale II  version 1.01

24/11/1999

Setup

· Lors de la désinstallation de Spirale II, le service de démarrage NT est automatiquement retiré.

· Les programmes de mise à jour (MajConfig.exe v1.0 & LoadSkipFiles.exe v1.0) gèrent correctement les attributs des fichiers mis à jour. Auparavant, les fichiers pouvaient être écrits en READ-ONLY ce qui provoquait des dysfonctionnements.

· Le nom générique de produit (répertoire d’installation, groupe de programmes, raccourci du bureau, nom dans la boite Ajout/Supression etc..) est extrait d’un fichier (extension .prd) dans le répertoire ‘Data’. NB : le CD ne doit comporter qu’une seule configuration.

· Affichage d’un indicateur de progression pendant l’installation des datas.

· Réglage de la date et de l’heure possibles dans le tableau de bord, setup installant le raccourci ad hoc.

Tableau de bord v 1.01

· Amélioration de quelques aléas d’affichage.

· La fonctionnalité permettant de renommer les voies d’après Pilot.ini ne fonctionnait pas pour les sessions successives d’un même driver. Problème corrigé.

· Nouvelle variable @_ComputerName_$ : nom de l’ordinateur

· Nouvelle variable @~Local n’existant qu’en mode local.

· Nouvelle variable @PauseProg. Détails dans CycleWin 1.01

· Le paramètre /connect pour la connexion réseau devient facultatif, le simple lancement d’un Tbord.exe distant est interprété comme une demande de connexion.

· En cas de plantage de CycleWin (exception), Tbord le relance automatiquement mais si l’échec est persistant, propose d’annuler l’essai (effacement de Data\Run\Run.dat).

Pilot v 1.31

· Ne relançait pas toujours Spirale II en sortie. Corrigé

GwNet v 1.01

· Les noms de variables commençant par le caractère ’~’ ne transitent pas sur le réseau.

CycleWin v 1.01

· Problèmes ( ?) lors de la constitution du fichier d’essai (cyc). Réécriture de la routine.

· Gestion de la nouvelle variable @PauseProg, cette variable passant à ‘1’ provoque la création d’un segment (température) ‘wait’ dont la durée s’allonge tant que @PauseProg reste à ‘1’. Il ne s’agit pas d’une fonction pause de niveau utilisateur, les segments des voies esclaves de type rampe ne sont pas correctement gérés (notamment). Note : Cyclewin utilise cette variable pour son wait-for propre (température), ne pas utiliser @PauseProg dans les programmes en mode wait-for.

VisuWin v 1.32

· Exploitation correcte et correction (avec message d’avertissement) des fichiers cycles comportant des incohérences dans les tables d’échantillons (bug cyclewin 1.0).

ComManager v 1.44

Spirale II  version 1.0A

09/11/1999

Script v 1.0A

· Modifications sur le séquenceur d’événements, devrait être plus robuste (NT mode), pas de problèmes lors des changements d’heure.

· Erreur “ trop de variables externes ” alors que le nombre est ok - problème corrigé.

ComManager v 1.43

· Correction du problème relatif à l’utilisation de l’horloge lors de la gestion des rampes (décalage de consigne au changement d’heure été/hiver).

Tableau de bord v 1.0A

· Non fermeture (aléatoire) de la fenêtre de présentation du profil programme (commande choix programme) - problème corrigé.

· Conflits dans les appels externes d’applications : ne mets pas une application déjà lancée à l’avant-plan si on utilise un autre bouton que celui d’origine - problème corrigé.

Spirale II  version 1.0

21/10/1999

Script v 1.0

Tableau de bord v 1.0

CycleWin v 1.0

ProgWin v 1.1c

VisuWin v 1.31

Pilot v 1.3

Saisies.dll v 1.1

ViewCom v 1.21

ComManager v 1.42

